- Start
- Vorbereitung
- Kontrollen vor der Aufnahme
- Überprüfen des Kamerateils

# Überprüfen des Kamerateils

Stellen Sie den Zoom auf den elektrischen Zoom-Modus und überprüfen Sie das Verhalten des elektrischen Zooms.

Vergewissern Sie sich, dass das Bild zwischen Telebild und Weitwinkel wechselt.

Stellen Sie den Zoom auf den manuellen Zoom-Modus und überprüfen Sie das Verhalten des manuellen Zooms.

Drehen Sie den manuellen Zoomhebel und vergewissern Sie sich, dass das Bild zwischen Telebild und Weitwinkel wechselt.

Stellen Sie die Blende auf den automatischen Einstellungsmodus und vergewissern Sie sich, dass die automatische Einstellung funktioniert, wenn das Objektiv auf Motive mit unterschiedlicher Helligkeit gerichtet wird.

Stellen Sie die Blende auf den manuellen Modus und drehen Sie den Blendenring, um die manuelle Blendeneinstellung zu überprüfen.

Stellen Sie die Blende wieder auf den automatischen Einstellungsmodus ein und überprüfen Sie die folgenden Punkte, indem Sie die <GAIN>-Schaltereinstellung auf <L>, <M> und dann <H> stellen:

- Wenn die Einstellung geändert wird, wird die Blende für Motive mit gleicher Helligkeit eingestellt.

- Die Verstärkungswert-Anzeige auf dem Suchermonitor ändert sich, wenn sich die Einstellung ändert.

Wenn ein Objektiv mit einer Extender-Funktion angebracht ist, stellen Sie den Extender auf seine Verwendungsposition, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Nach oben