- Start
- Wiedergabe
- Thumbnail-Vorgang
- Thumbnail-Bildschirm

# Thumbnail-Bildschirm

Drücken Sie die <THUMBNAIL>-Taste, um den Thumbnail-Bildschirm anzuzeigen, während der Kamerabild-Bildschirm angezeigt wird.

Drücken Sie die <THUMBNAIL>-Taste erneut, um den Kamerabild-Bildschirm aufzurufen.

Der Videoclip im Aufzeichnungsdateiformat (P2 oder MOV), das im Menü [SYSTEM] → [DATEIFORMAT] ausgewählt wurde, werden im Thumbnail-Bildschirm angezeigt.

Außerdem kann das Menü im Thumbnail-Bildschirm bedient werden, indem die <MENU>-Taste gedrückt wird, während der Thumbnail-Bildschirm angezeigt wird.

[ALLE SLOTS]

[GESCHÜTZT]

1. Videoclip-Statusanzeige

   [ALLE SLOTS]: Zeigt alle Videoclips an, die auf der Speicherkarte im jeweiligen Kartensteckplatz aufgezeichnet sind.

   Zeigt [ALLE SLOTS] an, wenn vom Kamerabild-Bildschirm zum Thumbnail-Bildschirm umgeschaltet wird.

   [SLOT1]: Zeigt nur die Videoclips an, die auf der Speicherkarte in Kartensteckplatz 1 aufgezeichnet sind.

   [SLOT2]: Zeigt nur die Videoclips an, die auf der Speicherkarte in Kartensteckplatz 2 aufgezeichnet sind.

   [SLOT3]: Zeigt nur die Videoclips an, die auf der Speicherkarte in Kartensteckplatz 3 aufgezeichnet sind.

   [GLEICHES FORMAT]: Zeigt nur die Videoclips, die im gleichen Format wie das Systemformat gespeichert sind, an.

   Videoclips, die im gleichen Format gespeichert sind, bedeutet, dass jedes Element im Menü [SYSTEM] → [FREQUENZ]/[DATEIFORMAT]/[AUFN. FORMAT]/[AUDIOSAMPLE AUFLÖSUNG] dem aktuellen Status der Einstellung entspricht.

   [MARKIERT]: Nur Videoclips mit Aufnahmemarkierung werden angezeigt.

   Die folgenden Elemente werden ebenfalls angezeigt, wenn das Menü [SYSTEM] → [DATEIFORMAT] → [P2] eingestellt ist.

   [SLOT1→SLOT2]: Wird angezeigt, wenn Videoclips von der Speicherkarte in Kartensteckplatz 1 auf die Speicherkarte in Kartensteckplatz 2 kopiert werden.

   [SLOT1→SLOT3]: Wird angezeigt, wenn Videoclips von der Speicherkarte in Kartensteckplatz 1 auf die Speicherkarte in Kartensteckplatz 3 kopiert werden.

   [SLOT2→SLOT1]: Wird angezeigt, wenn Videoclips von der Speicherkarte in Kartensteckplatz 2 auf die Speicherkarte in Kartensteckplatz 1 kopiert werden.

   [SLOT2→SLOT3]: Wird angezeigt, wenn Videoclips von der Speicherkarte in Kartensteckplatz 2 auf die Speicherkarte in Kartensteckplatz 3 kopiert werden.

   [SLOT3→SLOT1]: Wird angezeigt, wenn Videoclips von der Speicherkarte in Kartensteckplatz 3 auf die Speicherkarte in Kartensteckplatz 1 kopiert werden.

   [SLOT3→SLOT2]: Wird angezeigt, wenn Videoclips von der Speicherkarte in Kartensteckplatz 3 auf die Speicherkarte in Kartensteckplatz 2 kopiert werden.

2. Funktionsanzeige

   Diese wird während des Vorgangs Kopieren, Löschen, Schützen usw. angezeigt.

3. Aufnahmemodus

   : Wird angezeigt, wenn P2 als Aufzeichnungsdateiformat ausgewählt ist.

   : Wird angezeigt, wenn MOV als Aufzeichnungsdateiformat ausgewählt ist.

   : Wird angezeigt, wenn MOV als Aufzeichnungsdateiformat ausgewählt ist und wenn es mindestens einen P2-Videoclip auf einer der Speicherkarten gibt.

   : Wird angezeigt, wenn P2 als Aufzeichnungsdateiformat ausgewählt ist und wenn es mindestens einen MOV-Videoclip auf einer der Speicherkarten gibt.

4. Status beschädigte Clip-Datei

   : Wird angezeigt, wenn P2 als Aufzeichnungsdateiformat ausgewählt ist und wenn es mindestens einen beschädigten P2-Videoclip im Thumbnail-Bildschirm gibt, der eventuell repariert werden kann.

   : Wird angezeigt, wenn P2 als Aufzeichnungsdateiformat ausgewählt ist und wenn es mindestens einen beschädigten P2-Videoclip im Thumbnail-Bildschirm gibt, der nicht repariert werden kann.

   (Keine Anzeige): Es gibt keinen beschädigten P2-Videoclip im Thumbnail-Bildschirm.

5. Medium-Statusanzeige

   Die Kartensteckplatznummer der Speicherkarte, auf der der Videoclip an der Cursorposition aufgezeichnet ist, wird gelb angezeigt.

6. Anzeige des Upload-Status

   Zeigt den Status des Inhalt-Uploads an.

   : Wird grau angezeigt, wenn der Upload nicht gestartet wurde oder wenn der Upload abgeschlossen ist.

   : Wird gelb angezeigt, wenn der Upload läuft.

   : Wird angezeigt, wenn ein Upload-Fehler aufgetreten ist.

7. Verbindungsstatus des kabelgebundenen LAN, WLAN, USB-Tethering

   Blendet den Verbindungsstatus des kabelgebundenen LAN, WLAN, USB-Tethering ein.

   (Keine Anzeige): Es besteht keine Verbindung zu einem kabelgebundenen LAN oder WLAN. Dies ist im Menü [NETZWERK] → [GERÄTE AUSW.] → [AUS] eingestellt.

   : Das kabelgebundene LAN ist eingestellt und ROP ist nicht verbunden.

   : Das kabelgebundene LAN ist eingestellt und ROP ist verbunden.

   : Das WLAN ist eingestellt und ROP ist nicht verbunden.

   : Das WLAN ist eingestellt und ROP ist verbunden.

   : Das USB-Tethering ist eingestellt und ROP ist nicht verbunden.

   : Das USB-Tethering ist eingestellt und ROP ist verbunden.

8. Akkustatusanzeige

   Zeigt die Restkapazität des Akkus an.

   Die Anzeigeeinheit ist „V“ (Spannungsanzeige) oder „%“ (Prozentsatzanzeige).

9. Scrollbalken

   Zeigt an, welcher Teil des gesamten Miniaturbildes gerade betrachtet wird.

10. Videoclip, der nicht wiedergegeben werden kann

    Wird angezeigt, wenn der Videoclip nicht auf der Kamera wiedergegeben werden kann, zum Beispiel bei einem Standardverstoß.

11. Cursor

12. Schaltfläche zum Umschalten der Seiten

    Schaltet die Seite des Thumbnail-Bildschirms um.

    []: Schaltet zur vorigen Seite

    []: Schaltet zur nächsten Seite

HINWEIS

- Wenn P2 als Aufzeichnungsdateiformat ausgewählt ist, wird ein Videoclip, der über mehrere Speicherkarten aufgezeichnet wurde, als ein Videoclip angezeigt.

- Ein MOV-Videoclip und P2-Videoclip können nicht gleichzeitig im Thumbnail-Bildschirm angezeigt werden.

## Anzeige der Videoclips im Thumbnail-Bildschirm

1. Thumbnail-Nummer

   Zeigt die Thumbnail-Nummer von [0001] bis [9999] an.

   Normalerweise wird die Zahl, die dem Videoclip zugewiesen ist, in der Reihenfolge der Aufnahme angezeigt.

2. Wiedergabe-Status

3. Anzahl der Aufnahmepixel, Systemfrequenz

4. Aufzeichnungsdateiformat, Aufnahmecodec

5. Schutzstatus des Videoclips

   Dies wird angezeigt, wenn der Videoclip geschützt ist.

6. Standard-Zeitcode/-Videoclipname

   Die ersten acht Stellen des Zeitcodes beim Start der Aufnahme eines Videoclips oder des Dateinamens des Videoclips werden alphanumerisch angezeigt.

   Die anzuzeigenden Informationen werden im Menü [MINIATUR] → [ANZEIGEN] → [DATEN] festgelegt.

7. Status Löschen der Auswahl

8. Videoclip, der nicht wiedergegeben werden kann

   Dies wird angezeigt, wenn der Videoclip nicht mit der Kamera wiedergeben werden kann, weil die Systemfrequenz unterschiedlich ist usw.

9. Status Kopieren der Auswahl

   Dies wird angezeigt, wenn der Videoclip ausgewählt ist.

10. Status erneutes Verbinden der Auswahl

    Dies wird angezeigt, wenn der Videoclip ausgewählt ist, der erneut verbunden werden soll.

11. Unvollständiger Videoclip

    :Dies wird für einen P2-Videoclip angezeigt, der über mehrere Speicherkarten aufgezeichnet wurde, wenn eine dieser Speicherkarten nicht eingesetzt ist.

12. Beschädigte Clip-Datei/unbekannter Videoclip

    : Dies wird für einen beschädigten P2-Videoclip angezeigt, der eventuell repariert werden kann.

    : Dies wird für einen beschädigten P2-Videoclip angezeigt, der nicht repariert werden kann.

    : Dies wird für einen P2-Videoclip mit einem anderen Format als dem P2-Standardformat angezeigt.

13. Videoclip mit Textnotiz

    : Wird bei einem Videoclip mit Textnotizdaten angezeigt.

14. Videoclip mit Proxy

    : Wird bei einem Videoclip mit Proxy-Aufzeichnung angezeigt.

15. Videoclip mit Aufnahmemarkierung

    : Wird bei einem Videoclip mit angehängter Aufnahmemarkierung angezeigt. Einzelheiten finden Sie unter „Aufnahmemarkierung-Aufzeichnungsfunktion“.

## Anzeige der Videoclipinformationen

Zeigt die Informationen des Videoclips an, auf dem der Cursor positioniert ist.

Verschieben Sie den gelben Cursor auf den Videoclip, um die Videoclipinformationen anzuzeigen.

Wählen Sie das Menü [MINIATUR] → [CLIP] → [INFORMATION] aus.

Die Videoclipinformationen werden angezeigt.

#### Videoclip-Information

[CLIP INFO.]

[START TC]

[START UB]

[DATUM]

[UHRZEIT]

[DAUER]

[PIXEL/FREQ]

[CODEC]

[FRAME RATE]

[GAMMA]

1. Videoclip, der nicht wiedergegeben werden kann

   Dies wird angezeigt, wenn der Videoclip nicht mit der Kamera wiedergeben werden kann, weil die Systemfrequenz unterschiedlich ist usw.

2. Thumbnail-Nummer

3. Schutzstatus des Videoclips/beschädigte Clip-Datei/unbekannter Videoclip/unvollständiger Videoclip/Aufnahmemarkierung/Proxy/Textnotiz

   : Dies wird angezeigt, wenn der Videoclip geschützt ist.

   : Dies wird für einen beschädigten P2-Videoclip angezeigt, der eventuell repariert werden kann.

   : Dies wird für einen beschädigten P2-Videoclip angezeigt, der nicht repariert werden kann.

   : Dies wird für einen P2-Videoclip mit einem anderen Format als dem P2-Standardformat angezeigt.

   :Dies wird für einen P2-Videoclip angezeigt, der über mehrere Speicherkarten aufgezeichnet wurde, wenn eine dieser Speicherkarten nicht eingesetzt ist.

   : Wird bei einem Videoclip mit angehängter Aufnahmemarkierung angezeigt. Einzelheiten finden Sie unter „Aufnahmemarkierung-Aufzeichnungsfunktion“.

   : Wird bei einem Videoclip mit Proxy-Aufzeichnung angezeigt.

   : Wird bei einem Videoclip mit Textnotizdaten angezeigt.

4. Thumbnail-Bild

5. Videoclipname

6. [START TC]

   Zeigt den Zeitcodewert am Anfang der Aufnahme an.

7. [START UB]

   Zeigt den Userbits-Wert am Anfang der Aufnahme an.

8. [DATUM]

   Zeigt das Datum der Aufnahme an.

9. [UHRZEIT]

   Zeigt die Zeit am Anfang der Aufnahme an.

10. [DAUER]

    Zeigt die Zeitlänge des Videoclips an.

11. [PIXEL/FREQ]

    Zeigt das Aufnahmeformat des Videoclips an.

12. [CODEC]/[CODEC/AUDIO]

    Zeigt das Aufzeichnungsdateiformat und den Aufnahme-Codec des Videoclips an.

    Zeigt die Anzahl der Audio-Bits des Videoclips an, wenn das Aufzeichnungsformat AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 ist.

13. [FRAME RATE]

    Zeigt die Aufnahme-Bildfrequenz des Videoclips an.

    Diese Kamera unterstützt keine Aufzeichnungsfunktion mit variabler Bildrate und dieses Element wird bei Videoclips, die mit dieser Kamera aufgezeichnet wurden, nicht angezeigt.

14. [GAMMA]

    Zeigt das Gamma des Videoclips an.

    Zeigt [V-Log] an, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist und die Aufnahme durchgeführt wird

## Anzeige der Videoclip-Metadaten

Zeigt die in dem Videoclip aufgezeichneten Metadaten an, auf dem der Cursor positioniert ist.

[CLIP INFO.]

[CLIP INFO.]>[GLOBALE CLIP ID]/[NUTZR CLIP NAME]

[GLOBALE CLIP ID]/[NUTZR CLIP NAME]

[GLOBALE CLIP ID]

[VIDEO]

[AUDIO]

[ZUGRIFF]

[NUTZR CLIP NAME]

[GERÄT]

[AUFNAHMEINFO]

[SZENARIO]

[NACHRICHTEN]

Abb. 1

Abb. 2

Verschieben Sie den gelben Cursor auf den Videoclip, um die Videoclipinformationen anzuzeigen.

Wählen Sie das Menü [MINIATUR] → [CLIP] → [INFORMATION] aus.

Die Videoclipinformationen werden angezeigt.

Wählen Sie [SET].

Der Videoclip-Metaelementbildschirm wird angezeigt. (Abb. 1)

Der Videoclip-Metadetailsbildschirm wird durch Auswahl des Videoclip-Metaelements für die Anzeige angezeigt. (Abb. 2)

Nach oben