- Start
- Aufnahmen
- Spezialaufnahme-Funktion
- Funktion Aufzeichnungsprüfung

# Funktion Aufzeichnungsprüfung

- Nach Aufzeichnungsende werden durch Drücken der <RET>-Taste am Objektiv automatisch die letzten Sekunden des neuesten Videoclips wiedergegeben.

  Prüfen Sie, ob das Video ordnungsgemäß aufgezeichnet wurde. Nach der Wiedergabe ist die Kamera wieder zur Aufnahme bereit.

- Die Aufzeichnungsprüfung-Funktion kann einer USER-Taste zugewiesen werden. Stellen Sie das Menü [KAMERA] → [NUTZERSCHALTER] → [USER1] auf [USER5] → [REC CHECK] ein.

Die REC-Prüfung funktioniert in den folgenden Fällen nicht.

- Wenn das Gerät ein-/ausgeschaltet wird

- Wenn das Gerät neu gestartet wird

- Wenn die <THUMBNAIL>-Taste betätigt wird

- Wenn die Speicherkarte eingesetzt/ausgeworfen wird

- Wenn die Speicherkarte formatiert ist

- Wenn der Aufnahme-Ziel-Kartensteckplatz durch Betätigen der USER-Taste, der [SLOT SEL] zugewiesen ist, umgeschaltet wird

- Wenn zu [KARTENLESEMODUS] umgeschaltet wird

- Wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [2 SLOT FUNKTION] → [SIMUL AUFN] eingestellt ist

- Wenn eine der folgenden Einstellungen geändert wird

  - Menü [SYSTEM] → [DATEIFORMAT]

  - Menü [SYSTEM] → [AUFN. FORMAT]

  - Menü [AUFNEHMEN] → [2 SLOT FUNKTION]

HINWEIS

- Stellen Sie das Menü [KAMERA] → [SCH. MODUS] → [RET SCHALTER] → [REC CHECK] ein.

- Während der Aufzeichnungsprüfung wird das Wiedergabebild nicht nur über den Sucher ausgegeben, sondern auch über die Videoausgabe-Anschlüsse (<SDI OUT1>-Anschluss, <SDI OUT2>-Anschluss und <HDMI>-Anschluss). Beachten Sie, dass für den Fall, dass ein Backup-Gerät angeschlossen ist und das Backup-Bild aufgezeichnet wird, das gegenwärtig von der Aufzeichnungsprüfungsfunktion verwendete Wiedergabebild aufgezeichnet wird.

Nach oben