- Start
- Aufnahmen
- Grundbedienung
- Vorbereiten der Stromversorgung und Einsetzen der Speicherkarten

# Vorbereiten der Stromversorgung und Einsetzen der Speicherkarten

Karten-Zugriffslampe

Abb. 1

Abb. 2

Setzen Sie einen aufgeladenen Akkupack ein. (Abb. 1)

Stellen Sie den Betriebsschalter auf < > (EIN) und überprüfen Sie, ob fünf oder mehr Segmente auf der Akkuladeanzeigeleiste im Anzeigefenster leuchten.

Wenn weniger als fünf Segmente der Akkuladeanzeigeleiste leuchten, überprüfen Sie in jedem Fall die Akkueinstellungen. ([ONBOARD BATTERIE])

Wenn die Einstellungen korrekt sind, ersetzen Sie den Akku durch einen vollständig aufgeladenen.

Setzen Sie eine Speicherkarte ein und achten Sie darauf, dass die Karten-Zugriffslampe orange oder grün leuchtet, und schließen Sie anschließend die Steckplatzabdeckung. (Abb. 2)

Wenn zwei microP2-Karten oder SD-Karten in die Kartensteckplätze 2 und 3 eingesetzt sind, wird zuerst auf der Karte aufgezeichnet, die in dem Steckplatz mit der niedrigeren Nummer steckt. Auf einer später eingesetzten Speicherkarte wird aber nach der Speicherkarte aufgezeichnet, die zuerst eingesetzt wurde.

- Beispiel: Wenn microP2-Karten in zwei Kartensteckplätze eingesteckt werden

  Wenn microP2-Karten in zwei Steckplätze eingesetzt sind, werden die Karten in der Reihenfolge Kartensteckplatz 2 → 3 verwendet. Wenn aber die microP2-Karte in Kartensteckplatz 2 entfernt und wieder eingesetzt wird, werden die Karten in der Reihenfolge Kartensteckplatz 3 → 2 verwendet.

Die Kartensteckplatz-Nummer für die Aufnahme wird beibehalten, auch wenn die Kamera ausgeschaltet wird. Beim nächsten Einschalten der Kamera kann die Aufnahme auf der Speicherkarte im selben Kartensteckplatz wie vor dem Ausschalten der Kamera fortgesetzt werden.

HINWEIS

- Wenn auch nach dem Austauschen des Akkus gegen einen voll geladenen ein niedriger Akkuladestand angezeigt wird, überzeugen Sie sich davon, dass der Akku richtig eingesetzt ist. ([ONBOARD BATTERIE])

- Legen Sie im Vorfeld im Menü den Kartensteckplatz fest, der verwendet werden soll. Es kann keine Aufnahme durchgeführt werden, wenn eine Speicherkarte in einen Kartensteckplatz eingesetzt ist, der nicht festgelegt wurde.

  Wählen Sie das Speicherkartenformat oder den Kartensteckplatz für die Verwendung gemäß den folgenden Verfahren aus.

  - Stellen Sie das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFNAHMEMEDIEN] ein.

  - Setzen Sie die Karte wieder in den ausgewählten Kartensteckplatz ein. (Einsetzen der Speicherkarte)

- Zeigt die Kartensteckplatznummer im Anzeigebereich für die verbleibende Speicherkartenkapazität im Sucher an, wenn der Aufnahme-Zielkartensteckplatz umgeschaltet wird. Für Einzelheiten zu den Anzeigen im Sucher siehe „Konfiguration der Statusanzeige auf dem Suchermonitor“.

Nach oben