- Start
- Aufnahmen
- Praktische Aufnahmefunktionen
- Anzeigen des Zebramusters

# Anzeigen des Zebramusters

Die Kamera kann zwei Arten von Zebramustern anzeigen.

Wenn der <ZEBRA>-Schalter des Suchers auf <ON> eingestellt ist, wird das derzeit im Menü eingestellte Zebramuster im Suchermonitor angezeigt.

Zebramuster können den Einstellungen entsprechend auch in der Videoausgabe der Anschlüsse <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI> angezeigt werden.

Der Pegel für das Anzeigen von Zebramustern kann im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [EI ASSIST] eingestellt werden.

Option | Beschreibung der Einstellungen
--- | ---
[ZEBRA1 ERKENN] | Stellt die Stufe des nach rechts geneigten Zebramusters 1 ein. [0%]…[109%] (Werkseinstellung: [80%])
[ZEBRA2 ERKENN] | Stellt die Stufe des nach links geneigten Zebramusters 2 ein. [0%]…[109%] (Werkseinstellung: [100%])
[ZEBRA2] | Wählt den Typ von [ZEBRA2]. [EIN], [SPOT], [AUS] (Werkseinstellung: [AUS])

[SPOT]: Im Zebramuster wird ein Bildpegel vom Einstellungswert von [ZEBRA1 ERKENN] bis zum Einstellungswert von [ZEBRA2 ERKENN] angezeigt.

[ZEBRA2]

Bildpegel

[EIN]

[AUS]

[SPOT]

[109%]

[ZEBRA2 ERKENN]

[ZEBRA1 ERKENN]

[0%]

Wenn das Zebramuster in der Videoausgabe der Anschlüsse <SDI OUT1> und <SDI OUT2> angezeigt wird, führen Sie eine Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.1]/[SDI AUSG.2] → [SDI ZEBRA AUSG.] durch.

Die Anzeige der Zebramuster-Ausgabe über den <HDMI>-Anschluss basiert auf der folgenden Einstellung.

- Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [HDMI AUSG.] → [SIGNAL WAHL]

- Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.1]/[SDI AUSG.2] → [SDI ZEBRA AUSG.]

HINWEIS

- Das Zebramuster wird nicht angezeigt, wenn das Menü [SCENE FILE] → [GAMMAMOD. AUSW.] → [HLG] ausgewählt ist.

- Das Zebramuster wird nicht angezeigt, wenn das Menü [SYSTEM] → [FARBEINSTELLUNG] → [V-Log] eingestellt ist.

Nach oben