- Start
- Aufnahmen
- Auswahl des Audioeingangssignals und Anpassen des Aufnahmepegels
- Auswahl von Audioeingangssignalen

# Auswahl von Audioeingangssignalen

Wählt das im Audiokanal 1 bis 4 einzuspeisende Audiosignal mit dem Schalter <AUDIO IN CH1> bis <AUDIO IN CH4> aus.

Der Audioeingang-Auswahlstatus kann auf dem AUDIO-Bildschirm der Modusprüfungsanzeige überprüft werden.

[AUDIO]

[MIC POWER(MENU)]

[ON]([FRONT]), [OFF]([REAR])

[VOL. SELECT]

[CH1/2]

[A.IN]

[LEVEL]

[F.VOL.]

[LIMITER]

[LOWCUT]

[CH1]

[FRONT]

[AUTO]

[OFF]

[OFF]

[CH2]

[FRONT]

[AUTO]

[OFF]

[OFF]

[CH3]

[REAR]

[AUTO]

[OFF]

[CH4]

[REAR]

[AUTO]

[OFF]

[CH1]

[CH2]

Nach oben