- Start
- Technische Daten
- Technische Daten
- Anderer Eingang/Ausgang

# Anderer Eingang/Ausgang

<GENLOCK IN>-Anschluss | BNC×1, 1,0 V [p-p], 75 Ω
<TC IN/OUT> Anschluss | BNC×1 Verwendet als Eingang/Ausgang (Eingangs-/Ausgangsanschluss umschaltbar über Menü) Eingang: 0,5 V – 8,0 V [p-p], 10 kΩ Ausgang: 2,0 V ± 0,5 V [p-p], niedrige Impedanz
<DC IN>-Anschluss | XLR × 1, 4-polig, DC 12 V (DC 11,0 V – 17,0 V)
<DC OUT>-Anschluss | 4-polig, DC 12 V (DC 11,0 V – 17,0 V), maximaler Ausgangsstrom 1,5 A
<LENS>-Anschluss | 12-polig
<VF>-Anschluss | 20-polig
<LAN>-Anschluss | RJ-45 XLRnet-Anschluss: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
<USB2.0 HOST>-Anschluss | Typ A-Anschluss, 4-polig (5 V, 0,5 A), zum Anbringen des Funkmoduls (Sonderzubehör), für die Verbindung zum USB-Tethering-Gerät
<USB DEVICE>-Anschluss | USB 3.1 GEN1-Anschluss Typ C mit USB-Massenspeicherfunktion, ohne USB-Bus-Stromversorgungsfunktion
<LIGHT>-Anschluss | 2-polig, DC 12 V (DC 11,0 V – 17,0 V), maximaler Ausgangsstrom 4,5 A (bis 50 W-Äquivalent)

Nach oben