- Start
- Technische Daten
- Technische Daten
- Audioeingang/-ausgang

# Audioeingang/-ausgang

<AUDIO IN CH1/3>-Anschluss <AUDIO IN CH2/4>-Anschluss | XLR×2, 3-polig <LINE>/<MIC>/<MIC+48V> (Auswahl über den Schalter) <LINE>: 4 dBu/0 dBu/−3 dBu (Auswahl über das Menü) <MIC>: −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu (Auswahl über das Menü) <MIC+48V> + 48 V/OFF-kompatibel
<MIC IN>-Anschluss | XLR×1, 5-polig +48 V ON/OFF (Auswahl über das Menü) −40 dBu/−50 dBu/−60 dBu (Auswahl über das Menü)
Funkmodul-Steckplatz | 25-polig, D-SUB, −40 dBu, 2-Kanal unterstützt
<AUDIO OUT>-Anschluss | XLR × 1, 5-polig 4 dBu/0 dBu/−3 dBu (Auswahl über das Menü), Ausgleich niedrige Impedanz
<SDI OUT>-Anschluss | LPCM 4ch
<HDMI>-Anschluss | LPCM 2ch
<PHONES>-Anschluss | Stereo-Klinkenstecker mit 3,5 mm Durchmesser × 2 (Ausgangsimpedanz 100 Ω)
Eingebauter Lautsprecher | 20 mm Durchmesser, rund×1

Nach oben