- Start
- Vorbereitung
- Vorbereiten für den Audioeingang
- Verwenden des Funkmikrofonempfängers

# Verwenden des Funkmikrofonempfängers

Abb. 1

Nehmen Sie die Abdeckung ab, um den Funkmikrofonempfänger einzustecken, und sichern Sie diesen mit den Schrauben. (Abb. 1)

Schalten Sie entsprechend dem aufzuzeichnenden Audiokanal die Schalter <AUDIO IN CH1> bis <AUDIO IN CH4> zu <W.L.> um.

Wenn Sie den Zwei-Kanal-Funkmikrofonempfänger verwenden, stellen Sie das Menü [AUDIO] → [EINGANGSEINST.] → [FUNKSTRECKE TYP] → [DUAL] ein.

Nach oben