- Start
- Aufnahmen
- Praktische Aufnahmefunktionen
- Markierung-Bestätigungsabfrage (Markierung-Auswahlfunktion)

# Markierung-Bestätigungsabfrage (Markierung-Auswahlfunktion)

Zeigt den Bildschirm zur Bestätigung des Markierungsstatus der Kamera im Suchermonitor an.

Typ der Markierung

Mittenmarkierung

Sicherheitszone

Bild-Markierung

Wenn Sie den <MARKER SEL>/<MODE CHECK>-Schalter an der Kamera in Richtung <MKR> drücken, wird die Markierung im Sucher in der Reihenfolge [A]-Markierung, [B]-Markierung und keine Anzeige umgeschaltet.

Die Bildformate 14:9 und 4:3 können über den <MARKER SEL>/<MODE CHECK>-Schalter bestätigt werden, wenn die folgende Einstellung gilt.

- Es ist [MKR:A] im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [LCD/VF-MARKER] → [FRAME MARKER] → [14:9] eingestellt.

- Es ist [MKR:B] im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [LCD/VF-MARKER] → [FRAME MARKER] → [4:3] eingestellt.

Nach oben