- Start
- Wartung
- Aufzeichnungsfunktionen, die nicht gleichzeitig verwendet werden können

# Aufzeichnungsfunktionen, die nicht gleichzeitig verwendet werden können

Abhängig von der Aufzeichnungsfunktion, die eingestellt ist, gibt es Aufzeichnungsfunktionen, die nicht gleichzeitig verwendet werden können.

- Die Bedeutungen der Symbole, die in der Tabelle verwendet werden, sind wie folgt.

  - ✓: Kann gleichzeitig verwendet werden.

  - —: Kann nicht gleichzeitig verwendet werden.

| Eingestellte Aufzeichnungsfunktion
--- | ---
Zusätzlich eingestellte Aufzeichnungsfunktion | Vorausaufzeichnung*1*2 | Relay-Aufnahme | Simultane Aufzeichnung | Intervallaufzeichnung*3*4*5*6 | Proxy-Aufzeichnung*7*8*9
Vorausaufzeichnung*1*2 |  | ✓ | ✓ | — | ✓
Relay-Aufnahme | ✓ |  | — | — | ✓
Simultane Aufzeichnung | ✓ | — |  | ✓ | —
Intervallaufzeichnung*3*4*5*6 | — | — | ✓ |  | —
Proxy-Aufzeichnung*7*8*9 | ✓ | ✓ | — | — |

Der Zeitcode ist auf Free-Run festgelegt.

Die Vorausaufzeichnung wird abgebrochen, sobald drei Stunden ohne Start der Aufnahme verstrichen sind.

Der Zeitcode ist an den Aufnahmevorgang gekoppelt.

Der Zeitcode ist auf [NDF] festgelegt.

Das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.1]/[SDI AUSG.2]/[HDMI AUSG.] → [HDMI REC STEUERUNG] lässt sich nicht bedienen.

Diese Optionen können nicht gleichzeitig festgelegt werden, wenn das Aufzeichnungsformat auf AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50 eingestellt ist.

Kann nicht eingestellt werden, wenn das Dateiformat MOV ist.

Kann nicht eingestellt werden, wenn das Aufzeichnungsformat AVC-G12 ist.

Kann nicht gleichzeitig mit dem Streaming im Netzwerk verwendet werden.

Nach oben