- Start
- Aufnahmen
- Anzeige des Sucherstatus
- Aufnahmestatus prüfen und anzeigen

# Aufnahmestatus prüfen und anzeigen

Die Einstellung und der Status der jeweiligen Funktion wird immer im Kamerabild-Bildschirm angezeigt, aber sie können so eingestellt werden, dass sie nur bei Bedarf angezeigt werden.

Die meisten eingestellten Werte und Status werden nicht angezeigt, wenn das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] → [ANZEIGE SCHALTER] → [AUS] ausgewählt ist.

Wenn keine Bestätigung erforderlich ist, drücken Sie <MARKER SEL>/<MODE CHECK> in Richtung <MCK>, während der Kamerabild-Bildschirm angezeigt wird, um den STATUS-Bildschirm der Modusprüfung anzuzeigen, der den Aufnahmestatus anzeigt.

Ausführliche Informationen zu jedem Element, das in der Modusprüfung angezeigt werden kann, finden Sie unter „Modusprüfungsanzeige“.

Die folgende Tabelle zeigt jedes Element an, das im jeweiligen Bildschirm angezeigt/ausgeblendet werden kann.

- „✓“ steht für eingeblendet und „—“ für ausgeblendet.

- Sie können im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] festlegen, ob Sie das jeweilige Element anzeigen oder ausblenden möchten.

Bestätigen Sie die Anzeigeposition während der Wiedergabe mit den entsprechenden Nummern unter „Bildschirmanzeige während der Aufnahme“.

Nr. | Name der Anzeigemenüoption | Menüelement und Auswahl anzeigen/ausblenden | Umschalten von Anzeigen/Ausblenden im normalen Bildschirm | Wiedergabe-Bildschirm | STATUS
--- | --- | --- | --- | --- | ---
[ANZEIGE SCHALTER]
[EIN] | [AUS]
1 | Zeitcode/Userbits/Zählerdaten | [TC] | ✓ | ✓ | — | ✓*1 | ✓
2 | Status Bonding-Gerät | [BONDING GERÄT.] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
3 | Aufnahmestatus | [AUFNAHMESTATUS] | ✓ | ✓ | ✓*2 | — | ✓
4 | Aufnahmemedien | [AUFNAHMEMEDIEN] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
5 | Status des Kartensteckplatzes 1 oder 2*3 | [SLOT STATUS] | ✓ | ✓ | —*4 | — | ✓
6 | Verbleibende Kapazität und Status der Speicherkarte in Kartensteckplatz 1 oder 2*3 | [SLOT STATUS] | ✓ | ✓ | —*4 | — | ✓
7 | Meldungsanzeigebereich für Funk-Audio-Warnmeldung und Kühllüfter-Stopp | Menü [AUDIO] → [EINGANGSEINST.] → [WARNUNG FUNKSTRECKE] | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓
|  | Meldung Lüfterstopp | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
8 | SDI/HDMI-Fernbedienungsstatus | [AUFN STEUERUNG] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
9 | Status von Kartensteckplatz 3 | [SLOT STATUS] | ✓ | ✓ | —*4 | — | ✓
10 | Verbleibende Kapazität und Status der Speicherkarte in Kartensteckplatz 3 | [SLOT STATUS] | ✓ | ✓ | —*4 | — | ✓
11 | Spezialaufnahme-Funktion | [AUFN. MODUS] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
12 | Zwei-Steckplatz-Funktion | [2 SLOT FUNKTION] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
| [NDI|HX] | — | —
| Wiedergabestatus | [WIEDERGABE STATUS] | ✓ | — | — | ✓*1 | —
13 | FBC-Funktion (Blitzstreifenkorrektur) | [FBC1] oder [FBC2] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
14 | Streaming-Status | [STREAMING] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
15 | Funktion Hoher Dynamikbereich/Funktion Dynamic Range Stretcher/V-Log-Aufzeichnungsfunktion | [HDR/DRS/V-Log] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
16 | Verbindungsstatus des kabelgebundenen LAN, WLAN, USB-Tethering | [NETZWERK] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
17 | Verbleibende Akkukapazität | [BATTERIE REST] | ✓ | ✓ | —*4 | — | ✓
18 | Farbfehlerkorrekturfunktion | [CAC] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
19 | Gamma-Modus | [GAMMA MODUS] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
20 | Szenendateiname | [SCENE FILE] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
21 | Anzeige des Upload-Status | — | ✓ | ✓ | — | — | ✓
22 | Waveform Monitor | Umschalten über den USER-Schalter | — | ✓ | ✓ | — | —
23 | Typ der Markierung | — | — | — | — | — | ✓
24 | Digital-Zoom | [D.ZOOM] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
25 | Fokus | [ZOOM/FOKUS] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
26 | Zoom | [ZOOM/FOKUS] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
27 | Super-Black | [BLENDE] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
28 | Blende | [BLENDE] | ✓ | ✓ | —*5 | — | ✓
29 | Superblende | [BLENDE] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
30 | Hochempfindlichkeitsmodus | [AUFNAHMEMOD] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
31 | Blendenaufhebung | [BLENDE] | ✓ | ✓ | —*5 | — | ✓
32 | Luminanzabfall-Meldungsanzeige | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓
33 | Luminanz von Y GET | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓
34 | Verschlusszeit | [SHUTTER] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
35 | Informationen zu Datum und Uhrzeit | [DATUM/UHRZEIT] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
36 | Digital-Superverstärkung | [VERSTÄRKUNG] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
37 | Verstärkung | [VERSTÄRKUNG] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
38 | Auto Knee | — | — | — | — | — | ✓
39 | Farbtemperatur | [WEISSABGLEICH] | ✓ | ✓ | —*6 | — | ✓
40 | Audio-Pegelanzeige | [AUDIO PEGEL ANZEIGE] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
41 | Filterposition | [FILTER] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
42 | Extender | [EXTENDER] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
43 | Fernbedienungsstatus in einer IP-Verbindung | — | — | — | — | — | ✓
44 | Fehleranzeige des automatischen Schwarzabgleichs | — | — | — | — | — | ✓
45 | Fehleranzeige des automatischen Weißabgleichs | — | — | — | — | — | ✓
46 | Meldungsanzeigebereich | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
47 | Meldung für eine ungültige Filterposition | — | — | ✓ | ✓ | — | ✓
48 | Videoclipname | [CLIP NAME] | ✓ | ✓ | — | ✓*1*7 | ✓
49 | Aufnahmeformat | [AUFN. FORMAT] | ✓ | ✓ | — | — | ✓
50 | Systemauflösung/Systemfrequenz | [AUFN. FORMAT] | ✓ | ✓ | — | — | ✓

Wird nicht angezeigt, wenn das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [ANZEIGE] → [ANZEIGE SCHALTER] → [AUS] ausgewählt ist.

Nur [REC] wird angezeigt.

Der Status von Kartensteckplatz 1 wird angezeigt, wenn das Menü [AUFNEHMEN] → [AUFNAHMEMEDIEN] auf [expressP2] eingestellt ist, und der Status von Kartensteckplatz 2 wird angezeigt, wenn [microP2/SD] eingestellt ist.

Wird angezeigt, wenn die verbleibende Kapazität der Speicherkarte oder der verbleibende Akkupegel niedrig sind.

Wird angezeigt, wenn der Einstellungswert der Blendenaufhebungsfunktion geändert wird.

Wird angezeigt, wenn die Farbtemperatur mit der Farbtemperatur-Änderungsfunktion geändert wird.

Die Anzeigeposition variiert auf dem Wiedergabe-Bildschirm. Einzelheiten finden Sie unter „Bildschirmanzeige während der Wiedergabe“.

Nach oben