- Start
- Beschreibung der Teile
- Stromversorgung und Zubehör-Montagebereich

# Stromversorgung und Zubehör-Montagebereich

1. Betriebsschalter

   Schaltet zwischen eingeschaltet/Standby um.

   Zum Einschalten stellen Sie den Betriebsschalter auf < > (EIN). Zum Umschalten auf Standby stellen Sie den Betriebsschalter auf < > (Standby).

   HINWEIS

   - Selbst wenn der Betriebsschalter in die < >-Position (Standby) eingestellt wird, wird die Kamera nicht vom Hauptstrom getrennt.

2. Rechts/Links-Positionsring für den Sucher

   Lösen Sie diesen Ring und schieben Sie den Sucher nach links oder rechts an eine Stelle, an der Sie ihn gut sehen können, um die Rechts/Links-Position des Suchers einzustellen. Drehen Sie ihn nach Einstellung in die <LOCK>-Richtung und klemmen Sie ihn fest.

3. <VF>-Anschluss

   Bringen Sie den Sucher AG-CVF15G (Sonderzubehör), AJ-CVF50G (Sonderzubehör) usw. an.

4. Objektivanschlusskappe

   Heben Sie den Objektivhebel an und nehmen Sie die Kappe ab. Setzen Sie die Kappe wieder auf, wenn kein Objektiv montiert ist.

5. Kabelhalter

   Fixieren Sie die Kabel für das Objektiv oder Mikrofon.

6. Objektivfassung

   Hier wird das 2/3-Zoll-Bajonettobjektiv befestigt.

7. Stativbefestigung

   Bringen Sie hier den Stativadapter SHAN-TM700 (Sonderzubehör) an. (Unterseite)

8. Objektivhebel

   Ziehen Sie nach der Montage des Objektivs an der Objektivfassung den Objektivhebel fest, um das Objektiv zu sichern.

9. <LIGHT>-Schalter

   Wählen Sie aus, wie die an den <LIGHT>-Anschluss angeschlossene Videoleuchte ein-/ausgeschaltet werden soll.

   <AUTO>: Wenn die Videoleuchte eingeschaltet gelassen wird, wird das Licht unmittelbar zu Aufnahmebeginn der Kamera aktiviert und erlischt, sobald die Aufnahme anhält.

   <MANUAL>: Das Licht wird abhängig davon aktiviert, ob das Videoleuchte ein-/ausgeschaltet wird.

10. Hebel zur horizontalen Sucherpositionierung

    Lösen Sie diesen Hebel und schieben Sie den Sucher nach vorne oder hinten an eine Stelle, an der Sie ihn gut sehen können, um die horizontale Position des Suchers einzustellen. Drehen Sie ihn nach Einstellung in die <LOCK>-Richtung und klemmen Sie ihn fest.

11. Schultergurt-Befestigungsbereich

    Zur Befestigung des im Lieferumfang enthaltenen Schultergurts. (Anbringen des Schultergurts)

12. Akku-Freigabehebel

    Zum Entnehmen des Akkus aus der Kamera.

13. Akkuhalter

    Zur Befestigung des Anton/Bauer-Akkus (Sonderzubehör).

14. <DC IN>-Anschluss

    Dies ist der Eingangsanschluss für das externe Netzteil. Schließen Sie das externe DC-Netzteil an.

15. <DC OUT>-Anschluss

    Dies ist der 12 V-DC-Stromversorgungsausgang. Er liefert Strom von bis zu 1,5 A.

    HINWEIS

    - Stellen Sie sicher, dass die Polarität richtig ist, bevor Sie ein externes Gerät anschließen. Dies könnte zu einer Fehlfunktion führen.

16. Zubehör-Montagegewinde

    Bringen Sie hier Zubehör an.

    Bringen Sie hier nur Zubehör an.

    - Größe der Montageöffnung

      - 1/4-20 UNC (Schraubenlänge 10 mm oder kürzer)

      - 3/8-16 UNC (Schraubenlänge 10 mm oder kürzer)

17. Lichtschuh

    Zum Anbringen der Videoleuchte usw.

    - Größe der Montageöffnung

      1/4-20 UNC (Schraubenlänge 6 mm oder kürzer)

18. <LIGHT>-Anschluss

    Schließen Sie hier eine Videoleuchte mit maximal 50 W an.

    Der verbleibende Akkupegel sinkt rapide, wenn die Videoleuchte eingeschaltet ist. Wenn Sie die Videoleuchte verwenden, wird die Benutzung eines Akkus mit 90 Wh oder mehr empfohlen.

19. Mikrofonhalter-Anbringungsbereich

    Bringen Sie hier den Mikrofonhalter AJ-MH800G (Sonderzubehör) an.

20. <LENS>-Anschluss

    Schließen Sie hier das Objektivsteckerkabel an. Eine genaue Beschreibung des verwendeten Objektivs finden Sie in der Bedienungsanleitung für das Objektiv.

Nach oben