- Start
- Beschreibung der Teile
- Audio-Funktionsbereich (Eingang)

# Audio-Funktionsbereich (Eingang)

1. <F.AUDIO LEVEL>-Einstellrad

   Passen Sie hier den Aufnahmepegel des Audiokanals an, der im Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [LAUTSTÄRKE WÄHLEN] ausgewählt wurde, wenn der Schalter <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4> auf <MANU> eingestellt ist.

   - Stellen Sie im Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [LAUTSTÄRKE FRONT CH1] bis [LAUTSTÄRKE FRONT CH4] ein, ob das Einstellrad <F.AUDIO LEVEL> aktiviert werden soll.

2. <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad

   Passen Sie hier den Aufnahmepegel des Audiokanals an, wenn der Schalter <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4> auf <MANU> eingestellt ist.

   <AUDIO LEVEL CH1/3>-Einstellrad: Passt den Aufnahmepegel von Audiokanal 1 oder Audiokanal 3 an.

   <AUDIO LEVEL CH2/4>-Einstellrad: Passt den Aufnahmepegel von Audiokanal 2 oder Audiokanal 4 an.

   - Wählen Sie im Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [LAUTSTÄRKE WÄHLEN] den Audiokanal aus, der mit dem Einstellrad angepasst werden soll.

   - Das Einstellrad ist mit einem Sperrmechanismus ausgestattet. Nehmen Sie die Einstellung vor, indem Sie das Einstellrad drehen, während Sie es gedrückt halten.

3. <AUDIO IN CH1>/<AUDIO IN CH2>/<AUDIO IN CH3>/<AUDIO IN CH4>-Schalter

   Wählt das über den Audiokanal 1 bis Audiokanal 4 einzuspeisende Audiosignal aus.

   <FRONT>: Speist das Audiosignal des Mikrofons ein, das an den <MIC IN>-Anschluss angeschlossen ist.

   <W.L.>: Speist das Audiosignal vom Funkmikrofonempfänger ein.

   <REAR>: Speist das Audiosignal des Audiogeräts ein, das an den <AUDIO IN CH1/3>- oder <AUDIO IN CH2/4>-Anschluss angeschlossen ist.

   HINWEIS

   - Wenn das Stereomikrofon AJ-MC900G (Sonderzubehör) verwendet wird, stellen Sie <AUDIO IN CH1> und <AUDIO IN CH2> (oder <AUDIO IN CH3> und <AUDIO IN CH4>) auf <FRONT> ein.

     L CH wird auf dem Audiokanal 1 oder Audiokanal 3 aufgezeichnet und R CH wird auf dem Audiokanal 2 oder Audiokanal 4 aufgezeichnet.

4. <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4>-Schalter

   Wählen Sie im Menü [AUDIO] → [AUFN CH EINST.] → [LAUTSTÄRKE WÄHLEN] den Audiokanal aus, der angepasst werden soll.

   <AUDIO SELECT CH1/3>-Schalter: Schaltet die Methode zum Anpassen des Aufnahmepegels für Audiokanal 1 oder Audiokanal 3 mit <AUTO>/<MANU> (automatisch/manuell) um.

   <AUDIO SELECT CH2/4>-Schalter: Schaltet die Methode zum Anpassen des Aufnahmepegels für Audiokanal 2 oder Audiokanal 4 mit <AUTO>/<MANU> (automatisch/manuell) um.

5. Steckplatz für das drahtlose Mikrofon

   Zur Montage des Drahtloser UniSlot-Funkmikrofonempfänger (Sonderzubehör).

6. <LINE>/<MIC>-Auswahlschalter

   Schaltet die Audiosignaleinspeisung vom <AUDIO IN CH1/3>/<AUDIO IN CH2/4>-Anschluss um.

   <LINE>: Speist Audiosignale von Audiogeräten mit Line-Eingang ein.

   <MIC>: Speist Audiosignale vom Mikrofon ein.

7. Mikrofoneingangsleistungs-Auswahlschalter

   Schaltet die Stromversorgung des Mikrofons ein/aus, das an den <AUDIO IN CH1/3>/<AUDIO IN CH2/4>-Anschluss angeschlossen ist.

   <+48V>: Versorgt das Mikrofon mit +48 V Strom.

   <OFF>: Versorgt das Mikrofon nicht mit Strom.

   HINWEIS

   - Wenn der Mikrofoneingang <+48V> eingestellt ist und kein Mikrofon an die Anschlüsse <AUDIO IN CH1/3> und <AUDIO IN CH2/4> angeschlossen ist, kann es zu Niederfrequenzrauschen kommen. Wenn ein Mikrofon angeschlossen ist, liegt dieses Problem nicht vor.

   - Wenn das Menü [AUDIO] → [EINGANGSEINST.] → [MIC POWER HINTEN] → [EIN] nicht eingestellt ist, erfolgt keine Stromversorgung, unabhängig von der Schalterstellung.

8. <AUDIO IN CH1/3>/<AUDIO IN CH2/4>-Anschluss

   Schließen Sie Audiogeräte oder das Mikrofon an.

   <AUDIO IN CH1/3>-Anschluss: Speist das Audiosignal an Audiokanal 1 und Audiokanal 3 ein.

   <AUDIO IN CH2/4>-Anschluss: Speist das Audiosignal an Audiokanal 2 und Audiokanal 4 ein.

9. Kabelhalter

   Fixiert HDMI-Kabel usw.

10. Kabelhalter

    Fixiert die Kabel für Leuchten oder das Mikrofon.

11. <MIC IN>-Anschluss

    Schließen Sie das externe Mikrofon an (Sonderzubehör).

    - Wenn Sie das Phantommikrofon verwenden, stellen Sie das Menü [AUDIO] → [EINGANGSEINST.] → [MIC POWER FRONT] → [EIN] ein. Bei Einstellung auf [EIN], ohne dass ein Mikrofon angeschlossen ist, kann es zu Niederfrequenzrauschen kommen. Wenn ein Mikrofon angeschlossen ist, liegt dieses Problem nicht vor.

Nach oben