- Start
- Vorbereitung
- Montieren und Einstellen des Objektivs
- Anbringen des Objektivs

# Anbringen des Objektivs

Objektivhebel

Mittenmarkierung

Objektivanschlusskappe

Abb. 1

Abb. 2

Kabelhalter

<LENS>-Anschluss

Abb. 4

Abb. 3

Heben Sie den Objektivhebel an und nehmen Sie die Objektivanschlusskappe ab. (Abb. 1)

Richten Sie die Einkerbung oben in der Mitte der Objektivfassung an der Mittenmarkierung des Objektivs aus, um das Objektiv zu montieren. (Abb. 2)

Senken Sie den Objektivhebel, um das Objektiv fest zu arretieren. (Abb. 3)

Sichern Sie das Kabel durch den Kabelhalter und verbinden Sie es mit dem <LENS>-Anschluss. (Abb. 4)

Nehmen Sie Justierungen für das Auflagemaß des Objektivs vor.

Einzelheiten finden Sie unter „Anpassen des Auflagemaßes des Objektivs“.

HINWEIS

- Informationen zur Handhabung des Objektivs finden Sie in der Bedienungsanleitung des Objektivs.

- Details zum Strom vom <LENS>-Anschluss finden Sie unter „Einzelheiten der Anschlusssignale“.

- Bringen Sie die Objektivanschlusskappe an, wenn Sie das Objektiv abnehmen, um das Gerät zu schützen.

Nach oben