- Start
- Netzwerkverbindung
- Netzwerkeinstellungen
- Einstellungen kabelgebundenes LAN

# Einstellungen kabelgebundenes LAN

Dies sind die Einstellungen, wenn ein kabelgebundenes LAN verwendet wird.

Wählen Sie das Menü [NETZWERK] → [GERÄTE AUSW.] → [LAN] aus.

Stellen Sie im Menü [NETZWERK] → [LAN EIGENSCHAFT] jede Option nach Bedarf ein.

- Einzelheiten zu den Einstellungselementen finden Sie unter „Einstellungsoptionen unter [LAN EIGENSCHAFT], wenn [LAN] eingestellt ist“.

Schließen Sie das Menü oder kehren Sie zur Ebene des [NETZWERK]-Menüs zurück.

Konfigurieren Sie die Einstellungen des kabelgebundenen LAN auf dem Gerät, wie bei einem Computer.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung oder Hilfe zum Verbindungsgerät.

#### Einstellungsoptionen unter [LAN EIGENSCHAFT], wenn [LAN] eingestellt ist

[MAC-ADRESSE] | MAC-Adresse des kabelgebundenen LAN (kann nicht geändert werden)
[IPv4 EINSTELLUNG] | [DHCP] | Einstellen der DHCP-Funktion [AUS]: DHCP wird nicht verwendet. [CLIENT]: Wird automatisch mit DHCP abgerufen. [SERVER]: Aktiviert die DHCP-Serverfunktion der Kamera. (Werkseinstellung: [AUS])
[IP-ADRESSE] | IP-Adresse der Kamera (Werkseinstellung: [192.168.0.1])
[SUBNETZMASKE] | Subnetzmaske (Werkseinstellung: [255.255.255.0])
[STANDARD-GATEWAY] | Standard-Gateway (Werkseinstellung: [192.168.0.254])
[PRIMÄR-DNS] | Einstellung primärer DNS-Server (Werkseinstellung: [0.0.0.0])
[SEKUNDÄR-DNS] | Einstellung sekundärer DNS-Server (Werkseinstellung: [0.0.0.0])
[IPv6 EINSTELLUNG] | [AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN] | IPv6-Einstellung [AKTIVIEREN]: IPv6 wird verwendet. [DEAKTIVIEREN]: IPv6 wird nicht verwendet. (Werkseinstellung: [DEAKTIVIEREN])
| [DHCP] | Einstellen der DHCP-Funktion [AUS]: DHCP wird nicht verwendet. [CLIENT]: Wird automatisch mit DHCP abgerufen. (Werkseinstellung: [AUS])
[IP-ADRESSE] | IP-Adresse der Kamera (Werkseinstellung: [::])
[VOREINGEST. LÄNGE] | Präfixlängeneinstellungen des Subnetzes (Werkseinstellung: [64])
[STANDARD-GATEWAY] | Standard-Gateway (Werkseinstellung: [::])
[PRIMÄR-DNS] | Primärer DNS-Server (Werkseinstellung: [::])
[SEKUNDÄR-DNS] | Sekundärer DNS-Server (Werkseinstellung: [::])

HINWEIS

- Einige Elemente können abhängig von den Einstellungen wie [DHCP] nicht ausgewählt werden.

- Die Startzeit nach dem Einschalten ist möglicherweise länger, weil das Netzwerk gestartet wird.

- Änderungen an den Einstellungen von [GERÄTE AUSW.] werden erst übernommen, wenn die Kamera neu gestartet wird. Das Schließen des Einstellungsbildschirms kann einige Zeit dauern, da der Netzwerkdienst neu gestartet werden muss, nachdem die Einstellung geändert wurde.

- Die Kombination von IP-Adresse, Subnetzmaske und Standard-Gateway muss korrekt sein.

  Ausführliche Informationen erhalten Sie vom Netzwerkadministrator.

- Legen Sie [0.0.0.0] oder [::] fest, wenn das Standard-Gateway oder DNS nicht verwendet wird.

  DNS kann aber nicht deaktiviert werden, wenn [DHCP] auf [CLIENT] eingestellt ist.

- Abhängig von der Netzwerkumgebung kann eine manuelle Eingabe des DNS-Wertes erforderlich sein, auch wenn [DHCP] auf [CLIENT] eingestellt ist. Wenn in anderen Fällen ein ungültiger DNS-Wert eingegeben wurde, funktioniert die automatisch Zuweisung von DHCP nicht ordnungsgemäß.

- DHCP und DNS funktionieren je nach Netzwerkumgebung möglicherweise nicht korrekt.

- Die IP-Adresse kann abhängig von der Verbindungszeitsteuerung mit Netzwerkgeräten nicht automatisch abgerufen werden, wenn das Menü [NETZWERK] → [LAN EIGENSCHAFT] → [IPv6 EINSTELLUNG] → [DHCP] → [CLIENT] eingestellt ist.

  Schließen Sie in diesem Fall das LAN-Kabel erneut an oder wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator.

Nach oben