- Start
- Aufnahmen
- Festlegen des hohen Dynamikbereichs (HDR)
- Wiedergabe des im hohen Dynamikbereich aufgenommenen Signals (HDR)

# Wiedergabe des im hohen Dynamikbereich aufgenommenen Signals (HDR)

Wenn das Menü [SCENE FILE] → [GAMMAMOD. AUSW.] → [HLG] eingestellt ist, werden die aufgezeichneten Informationen erkannt und wie folgt eingestellt.

#### Wenn die aufgenommenen Informationen im hohen Dynamikbereich vorliegen

<SDI OUT1>-Anschluss: Die Ausgabe erfolgt im hohen Dynamikbereich (HDR) oder im Standard-Dynamikbereich (SDR), entsprechend der Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.1] → [SDI HDR AUSG.].

<SDI OUT2>-Anschluss: Die Ausgabe erfolgt im hohen Dynamikbereich (HDR) oder im Standard-Dynamikbereich (SDR), entsprechend der Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.2] → [SDI HDR AUSG.].

<HDMI>-Anschluss: Wenn das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [HDMI AUSG.] → [SIGNAL WAHL] → [SDI AUSG1(2160p)] eingestellt ist, erfolgt die Ausgabe entsprechend der Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.1] → [SDI HDR AUSG.]. Wenn [SDI AUSG.2] eingestellt ist, erfolgt die Ausgabe entsprechend der Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.2] → [SDI HDR AUSG.].

Sucher, LCD-Monitor: Die Ausgabe erfolgt gemäß der Einstellung im Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [LCD/VF HDR]. HDR oder SDR kann ausgewählt werden, wenn in HDR aufgezeichnet wird.

#### Wenn die aufgezeichneten Informationen nicht im hohen Dynamikbereich vorliegen oder wenn keine aufgezeichneten Informationen vorliegen

<SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI>-Anschluss, Sucher, LCD-Monitor: Gibt das aufgezeichnete Video unverändert aus.

Die folgenden Einstellungen sind deaktiviert: das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [SDI AUSG.1]/[SDI AUSG.2] → [SDI HDR AUSG.], das Menü [VIDEO AUSG./LCD/VF] → [LCD/VF HDR].

HINWEIS

- Bei Videoclips, die mit hohem Dynamikbereich (Hybrid-Log-Gamma) aufgezeichnet werden, wird [HLG] für das Element [GAMMA] in den detaillierten Informationen zum Videoclip im Menü [MINIATUR] → [CLIP] → [INFORMATION] angezeigt.

- Das aufgezeichnete Video wird unabhängig von den aufgezeichneten Informationen ausgegeben, wenn etwas anderes als das Menü [SCENE FILE] → [GAMMAMOD. AUSW.] → [HLG] ausgewählt ist.

Nach oben