- Start
- Aufnahmen
- Anpassung des Weiß- und Schwarzabgleichs
- Schwarzabgleich-Anpassung

# Schwarzabgleich-Anpassung

Der Schwarzabgleich muss in folgenden Fällen eingestellt werden:

- Beim erstmaligen Gebrauch der Kamera

- Bei der Verwendung nach längerer Zeit ohne Verwendung

- Wenn sich die Umgebungstemperatur erheblich geändert hat

- Wenn unter Verwendung der USER-Taste die Superverstärkung eingestellt wird

- Wenn das Menü [KAMERA] → [NUTZERSCHALTER] → [USER1] bis [USER5] → [DS.GAIN] zugewiesen ist

- Wenn die Zuweisung der digitalen Superverstärkung im Menü [KAMERA] → [BELEG. GAIN SCHALTER] → [DS.GAIN] geändert wird

- Beim Umschalten der Elemente im Menü [SYSTEM] → [AUFN. FORMAT].

Für das Aufnehmen mit optimaler Videoqualität wird empfohlen, den Schwarzabgleich unmittelbar vor Aufnahmebeginn einzustellen.

Bereiten Sie die Bedingungen für die Weißabgleicheinstellung vor, bevor Sie den Schwarzabgleich anpassen.

Drücken Sie den <AUTO W/B BAL>-Schalter in Richtung <ABB> und lassen Sie ihn dann los.

Der Schalter kehrt in die mittlere Position zurück und der Schwarzabgleich wird automatisch eingestellt.

Die Einstellung wird innerhalb einiger Sekunden abgeschlossen.

#### Angezeigte Meldungen im Sucher und auf dem LCD-Monitor

Status | Meldung | Anmerkung
--- | --- | ---
Während der Einstellung | [ABB AKTIV] | —
Einstellung abgeschlossen | [ABB OK] | Der angepasste Wert wird automatisch im Speicher abgelegt.

HINWEIS

- Vergewissern Sie sich, dass der Objektivanschluss angeschlossen ist und die Blendenöffnung sich im geschlossenen Zustand befindet.

- Während der Schwarzabgleich-Einstellung wird das Licht durch die Apertur automatisch ausgeblendet.

- Während der Aufnahme kann der Schwarzabgleich nicht eingestellt werden.

- Auch wenn die <REC>-Taste gedrückt wird, wird kein Video auf die Speicherkarte aufgenommen, während der automatische Schwarzabgleich durchgeführt wird.

- Der Verstärkungsschaltkreis wird während des Schwarzabgleichs automatisch umgeschaltet. In einigen Fällen kann Flimmern oder Rauschen auf dem Sucher- oder LCD-Monitor erscheinen. Dies ist keine Fehlfunktion.

- Wenn auch nach dem Abschluss des automatischen Schwarzabgleichs Black-Shading ein Problem darstellt, wählen Sie das Menü [KAMERA] → [SCHWARZSCHATTIERUNG] → [ERKENNUNG] und führen Sie die Black-Shading-Anpassung durch. Stellen Sie alternativ das Menü [KAMERA] → [SCH. MODUS] → [SCH,ABB SW CTL] → [EIN] ein und halten Sie den <AUTO W/B BAL>-Schalter zwei Sekunden oder länger gedrückt, um das Black-Shading anzupassen. [SCHWARZSCHATTIERUNG BEREIT] wird im Sucher angezeigt, und das Black-Shading kann nach dem automatischen Schwarzabgleich automatisch angepasst werden. Wenn das Black-Shading eingestellt wird, erscheint [SCHWARZSCHATTIERUNG AKTIV] im Sucher. Schließen Sie danach unbedingt die Blendenöffnung, bis [SCHWARZSCHATTIERUNG OK] im Sucher angezeigt wird.

- Wenn der Schwarzabgleich automatisch eingestellt wird (wenn [ABB AKTIV] im Sucher angezeigt wird), kann diese Einstellung beendet werden, indem der <AUTO W/B BAL>-Schalter erneut in Richtung <ABB> gedrückt wird. Die Einstellwerte werden dann auf die Werte vor der automatischen Einstellung zurückgesetzt.

## Schwarzabgleichspeicher

Die Werte, die im Speicher gespeichert werden, bleiben auch dann erhalten, wenn die Kamera ausgeschaltet wird.

Nach oben