- Haut
- Préparation
- Préparation de l’entrée audio
- Utilisation du microphone avant

# Utilisation du microphone avant

Les microphones tels que le kit microphone stéréo AJ-MC900G (en option) peuvent être montés.

Vis de serrage du viseur

Viseur

Support de microphone

Borne <MIC IN>

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Ouvrez le support de microphone. (Fig. 1)

Montez le microphone et serrez la vis de serrage du viseur. (Fig. 2)

Montez avec l’indication UP sur le microphone faisant face.

Raccordez le câble de microphone à la borne <MIC IN> de la caméra. (Fig. 3)

Basculez les commutateurs <AUDIO IN CH1> à <AUDIO IN CH4> sur <FRONT> en fonction du canal audio à enregistrer.

Haut de page