- Haut
- Maintenance
- Système d’avertissement
- Message

# Message

Affichage à l’écran | Description | Comportement et cause
--- | --- | ---
Écran d’image de caméra
[LECTURE IMPOSSIBLE] | Voici un clip qui ne peut pas être lu. (La lecture est impossible en raison d’une fréquence du système différente, par ex.) Une erreur s’est produite au cours de la lecture, et la lecture s’est arrêtée. | Un message s’affiche. Confirmez si la fréquence du système du clip est identique à la fréquence du système de la caméra. Vérifiez le clip.
[SUPPRESSION IMPOSSIBLE] | Ceci est un clip qui ne peut pas être supprimé. | Un message s’affiche. Faites correspondre le périphérique et les versions de contenus.
[ENREG. IMPOSSIBLE. NOMBRE DE CLIPS EXCÈDE LA LIMITE MAX.] | Le nombre de clips qui peuvent être enregistrés a atteint le maximum. | Un message s’affiche. Remplacez la carte mémoire ou supprimez les clips inutiles.
| Ceci s’affiche quand environ 3,5 heures se sont écoulées depuis le point de départ d’un enregistrement unique lorsque [DIVISION COURTE] est sélectionné dans le menu [ENREGISTREMENT] → [FICHIER DIVISÉ]. | L’enregistrement est arrêté. Le clip va être divisé, mais l’enregistrement peut reprendre s’il y a assez de capacité restante sur la carte mémoire.
[ERREUR SURVENUE. REFORMATER.] | Le formatage de la carte mémoire a échoué. | Un message s’affiche. Formatez-la de nouveau.
[NE PEUT PAS RECONNECT.] | Les clips ne peuvent pas être reconnectés pour des raisons telles que la sélection d’un clip qui n’a pas été enregistré sur plusieurs cartes mémoire. | Un message s’affiche. Vérifiez le clip sélectionné.
[COPIE IMPOSSIBLE. CONTIENT CLIP VOLUMINEUX.] | Le clip P2 dépassant 4 GB ne peut pas être copié vers une carte mémoire de 32 GB ou moins. | Un message s’affiche. Effectuez la copie vers une carte mémoire dont la capacité dépasse 32 GB.
[IMPOSSIBLE DE COPIER VERS LA MÊME CARTE.] | Le clip enregistré sur plusieurs cartes mémoire ne peut pas être copié vers une même carte mémoire. | Un message s’affiche. Effectuez la copie vers une carte mémoire ne contenant pas de clip enregistré sur plusieurs cartes mémoire.
[Échec réparation.] | La réparation du clip sur lequel une erreur s’est produite a échoué, car le courant a été coupé ou la carte mémoire a été retirée pendant l’enregistrement. La restauration des informations de gestion a échoué. | Un message s’affiche. Vérifiez la carte mémoire.
[RÉINSÉRER OU CONTRÔLER CARTE] | Cette carte mémoire ne peut pas être formatée. | Un message s’affiche. Vérifiez la carte mémoire.
[PROTECTION IMPOSSIBLE.] | Ceci est un clip qui ne peut pas être protégé. | Un message s’affiche. Faites correspondre le périphérique et les versions de contenus.
[LE CLIP EST PROTÉGÉ. VEUILLEZ ANNULER PROTECTION.] | Le clip est protégé, il ne peut donc pas être supprimé. | Un message s’affiche. Annulez la protection sur le clip.
[UN TOP MENU EXISTE. SUPPR. IMPOSSIBLE. SUPPR. TOP MENU ? (LES DONNÉES NE SERONT PAS SUPPRIMÉES)] | La caméra tente de supprimer un clip de la carte mémoire sur laquelle le menu supérieur a été créé. | Un message s’affiche. Supprimez le menu supérieur.
[UN TOP MENU EXISTE. ENR. IMPOSSIBLE. SUPPR. TOP MENU ? (LES DONNÉES NE SERONT PAS SUPPRIMÉES)] | La carte mémoire sur laquelle le menu supérieur a été créé a été insérée. | Un message s’affiche. Supprimez le menu supérieur.
[UNE ERREUR DE DONNÉE DES VIGNETTES EST DÉTECTÉE.] | Une erreur s’est produite dans les informations de miniature de la carte mémoire. | Un message s’affiche. La restauration des informations de gestion est effectuée automatiquement après ceci.
[ENREGISTREMENT IMPOSSIBLE À CAUSE DES DONNÉES INCOMPATIBLES.] | La version des informations de gestion de la carte mémoire n’est pas prise en charge. | Un message s’affiche. Faites correspondre le périphérique et les versions de contenus.
[RÉGLAGE IMPOSSIBLE] | Cette valeur ne peut pas être réglée. | Un message s’affiche. Effectuez le réglage après avoir autorisé cette opération.
[CE CLIP NE PEUT PAS ÊTRE ENREG.] | Le clip ne peut pas être copié. | Un message s’affiche. Copiez les clips autres que le clip correspondant.
[UNE ERREUR DU CONTRÔLE DES DONNÉES A ÉTÉ DÉTECTÉE. (CARTE SD)] | Une erreur s’est produite dans les informations de gestion de la carte mémoire. | Un message s’affiche. La restauration des informations de gestion est effectuée automatiquement après ceci.
[COPIE ÉCHOUÉE. VEUILLEZ VÉRIFIER LA CARTE.] | La copie du clip a échoué en raison d’une erreur sur la carte mémoire. | Un message s’affiche. Vérifiez la carte mémoire.
[COPIE IMPOSSIBLE - NOMBRE DE CLIP A ATTEINT LE MAX.] | Le nombre de clips qui peuvent être copiés a atteint le maximum. | Un message s’affiche. Remplacez la carte mémoire dans la destination de copie ou supprimez les clips inutiles.
[LE CLIP NE PEUT PAS ÊTRE LU SUR CE MODÈLE.] | C’est un clip qui ne peut pas être lu avec la caméra. | Un message s’affiche. Lecture sur un appareil capable de lecture.
[INVALIDE] | Le fonctionnement est désactivé. | Un message s’affiche. Faites fonctionner l’appareil quand l’opération redevient possible.
[Enregistrement impossible. - Playliste pleine] | La caméra a tenté d’enregistrer sur une carte mémoire dont le nombre de listes de lecture destinées à l’enregistrement a atteint le maximum. | Un message s’affiche. Remplacez la carte mémoire ou supprimez les clips inutiles.
[Copie Impossible. - Capacité liste lecture pleine.] | La caméra a tenté de copier sur une carte mémoire dont le nombre de listes de lecture destinées à l’enregistrement a atteint le maximum. | Un message s’affiche. Remplacez la carte mémoire ou supprimez les clips inutiles.
[Capacité dépassée. Veuillez resélectionner.] | La capacité d’enregistrement restante de la carte mémoire pour la destination de copie est insuffisante. | Un message s’affiche. Sélectionnez à nouveau le clip à copier, ou laissez un espace suffisant dans la capacité d’enregistrement restante sur la carte mémoire pour la destination de copie.
[Vérifier le média de destination.] | Une erreur s’est produite sur la carte mémoire pour la destination de copie lors de la copie. | Un message s’affiche. Validez la carte mémoire pour la destination de la copie.
[CHRG. ERR] | Le chargement du fichier de scène a échoué. | Un message s’affiche. Vérifiez la carte mémoire.
[ENRG. ERR] | L’écriture du fichier de scène a échoué. | Un message s’affiche. Vérifiez la carte mémoire.
[DÉCONNECTER LE CÂBLE USB] | En raison d’une erreur de non compatibilité avec l’OS, cinq minutes se sont écoulées avant que la connexion au mode de service soit établie. | Un message s’affiche. Confirmez si OS en service est pris en charge par la caméra.
[CARTE VERROUILLÉE] | La caméra a tenté de protéger ou supprimer un clip sur une carte mémoire qui a été verrouillée. La caméra a tenté de copier un clip sur la carte mémoire qui a été verrouillée. | Un message s’affiche. Déverrouillez la carte mémoire.
[IMPOS SÉLECT PLUS DE CLIPS.] | Une tentative de sélection de plus de 99 clips a été constatée. | Un message s’affiche. Effectuez le processus en effectuant la copie par groupes de 99 clips.
[SÉLECT LE CLIP À SUPPRIMER.] | Une tentative de suppression d’un clip sans en choisir aucun a été constatée. | Un message s’affiche. Sélectionnez un clip à supprimer.
[SÉLECT LES CLIPS A COPIER.] | Une tentative de copie d’un clip sans en choisir aucun a été constatée. | Un message s’affiche. Sélectionnez le clip que vous souhaitez copier.
[SÉLECTIONNER LE CLIP A RECONNECTER.] | Elle a essayé de se reconnecter sans choisir de clip. | Un message s’affiche. Sélectionnez le clip à reconnecter.
[AUCUNE CARTE] | Une tentative de copie a été faite sans l’insertion d’une carte mémoire dans le logement pour carte. | Un message s’affiche. Insérez une carte mémoire dans le logement pour carte.
[RÉINSÉRER OU CONTRÔLER CARTE <SLOT 1>]/[RÉINSÉRER OU CONTRÔLER CARTE <SLOT 2>]/[RÉINSÉRER OU CONTRÔLER CARTE <SLOT 3>] | Une tentative de copie sur une carte en état d’erreur a été constatée. | Un message s’affiche. Vérifiez la carte mémoire.
[ENREG. IMPOSSIBLE.] | Ne peut pas être enregistré. | Un message s’affiche. Effectuez l’enregistrement après l’avoir rendu possible.
[PAUSE ENREG. INVALIDE] | La caméra a tenté d’arrêter l’enregistrement suivant avant que l’enregistrement précédent ait fini d’écrire sur la carte mémoire. | Un message s’affiche. Arrêtez l’enregistrement une fois l’écriture sur la carte mémoire terminée. L’enregistrement peut être arrêté après la disparition du message affiché.
[ÉCRITURE PROTÉGÉE] | Le commutateur de protection contre l’écriture de la carte mémoire est positionné sur le côté Protect ou LOCK. | Un message s’affiche. Insérez une carte mémoire disposant d’un accès en écriture.
[MODE ATW] | La caméra a essayé d’exécuter la balance des blancs automatique pendant l’utilisation de la fonction de suivi automatique des blancs. | Un message s’affiche. Annulez la fonction de suivi automatique des blancs et suivez la balance des blancs automatique.
[AWB PRESET K] | La caméra a essayé d’exécuter la balance des blancs automatique lorsque le commutateur <WHITE BAL> était réglé sur <PRST>. | Un message s’affiche. Positionnez le commutateur <WHITE BAL> sur <A> ou <B> et exécutez la balance des blancs automatique.
[AWB INDISPO.] [MODE SUPER GAIN] | La caméra a essayé d’exécuter la balance des blancs automatique pendant l’utilisation de la fonction de super gain. | Un message s’affiche. Annulez la fonction de super gain et exécutez la balance des blancs automatique.
[CHECK FILTER] | La molette <ND FILTER>/<CC FILTER> n’est pas réglée correctement à la mise sous tension. La caméra a essayé d’exécuter la balance des blancs automatique lorsque la molette <CC FILTER> n’était pas réglée correctement. | Un message s’affiche. Réglez correctement la molette <ND FILTER>/<CC FILTER>. Réglez correctement la molette <CC FILTER> et exécutez la balance des blancs automatique.
[LOW LIGHT] | La luminosité a chuté. | Un message s’affiche. Réglez la luminosité.

Haut de page