- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [FICHIER SCÈNE]

# Menu [FICHIER SCÈNE]

Définit le réglage détaillé de la qualité d’image de la vidéo prise à l’aide de la caméra.

Ce menu ne peut pas être défini lorsque l’écran des miniatures s’affiche.

Pour les réglages d’usine, reportez-vous à la section « Valeur de réglages d’usine du fichier de scène ».

## [SÉL. FICHIER]

Sélectionne le fichier de scène (1 à 6).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [F1:], [F2:], [F3:], [F4:], [F5:], [F6:]

## [ÉDIT. NOM]

Édite le nom du fichier de scène sélectionné dans le menu du fichier de scène. (Huit caractères maximum)

## [CHARGER/SAUV./INITIALISER]

Charge/sauvegarde/initialise les valeurs de réglage du fichier de scène assignées au numéro de fichier de scène actuel (n’importe lequel de 1 à 6).

[CHARGER] | Permet de charger le fichier de scène sauvegardé dans la mémoire de la caméra.
[SAUV.] | Enregistre les valeurs de réglage actuelles en tant que fichier de scène dans la mémoire de la caméra.
[INITIALISER] | Rétablit les réglages d’usine des fichiers de scène (1 à 6) sélectionnés.

## [TYPE SCAN SYNC.]

Modifie les réglages d’affichage du balayage synchrone.

[sec] | Affiche la durée.
[deg] | S’affiche dans l’angle d’ouverture de l’obturateur.

## [SCAN SYNC.]

Affiche la vitesse d’obturation du balayage synchrone servant à enregistrer des vidéos destinées à la télévision, etc.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- Lorsque [TYPE SCAN SYNC.] est réglé sur [sec] et que le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [59.94Hz] est défini

  - Mode 59,94i/59,94p : [1/60.0]…[1/7200]

  - Mode 29,97p : [1/30.0]…[1/7200]

  - Mode 23,98p : [1/24.0]…[1/7200]

- Lorsque [TYPE SCAN SYNC.] est réglé sur [sec] et que le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [50.00Hz] est défini

  - Mode 50i/50p : [1/50.0]…[1/7200]

  - Mode 25p : [1/25.0]…[1/7200]

- Quand [TYPE SCAN SYNC.] est réglé sur [deg]

  - [3.0d]…[360.0d]

## [DTL MAÎTRE]

Permet de définir le niveau d’effet du détail de la partie entière.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−31]…[31]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

## [DTL CAROTTAGE]

Permet de définir le niveau de signal (y compris le bruit) pour ne pas activer l’effet de détail.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[60]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

## [DTL RÉGLAGE]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [DÉTAIL]

Permet de régler sur [ON]/[OFF] la fonction de détail.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

### [NIVEAU DTL H.]

Permet de définir l’intensité du niveau de détail dans la direction horizontale.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [NIVEAU DTL V.]

Permet de définir l’intensité du niveau de détail dans la direction verticale.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [FRÉQ. DTL]

Permet de définir l’épaisseur du détail.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [DÉPEND. NIVEAU]

Lorsque le détail du signal de luminosité est accentué, les détails des zones plus sombres sont compressés.

Les détails des zones lumineuses sont davantage compressés lorsque la valeur définie pour [DÉPEND. NIVEAU] est plus élevée.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [NIV OUVT KNEE]

Permet de définir le niveau de détail des zones extrêmement lumineuses (zones de haute luminosité).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[5]

### [GAIN DTL(+)]

Permet de définir le niveau de détail dans la direction plus (pour accentuer la luminosité).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−31]…[31]

### [GAIN DTL(−)]

Permet de définir le niveau de détail dans la direction moins (pour accentuer l’assombrissement).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−31]…[31]

## [DTL TEINT PEAU A]

Sélectionne le tableau des tons chair qui affichera les détails des tons chair.

Crée le tableau des tons chair avec [DÉTECT TABLEAU]. Vous pouvez effectuer des prises de vue avec des tons chair plus doux en affichant le détail des tons chair.

Vous pouvez utiliser uniquement [DTL TEINT PEAU A], ou utiliser une combinaison de [DTL TEINT PEAU A] et [DTL TEINT PEAU B] ou une combinaison de [DTL TEINT PEAU A] et [DTL TEINT PEAU C].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

## [DTL TEINT PEAU B]

Sélectionne le tableau des tons chair qui affichera les détails des tons chair.

Crée le tableau des tons chair avec [DÉTECT TABLEAU]. Vous pouvez effectuer des prises de vue avec des tons chair plus doux en affichant le détail des tons chair.

Vous pouvez utiliser uniquement [DTL TEINT PEAU B], ou utiliser une combinaison de [DTL TEINT PEAU B] et [DTL TEINT PEAU A] ou une combinaison de [DTL TEINT PEAU B] et [DTL TEINT PEAU C].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

## [DTL TEINT PEAU C]

Sélectionne le tableau des tons chair qui affichera les détails des tons chair.

Crée le tableau des tons chair avec [DÉTECT TABLEAU]. Vous pouvez effectuer des prises de vue avec des tons chair plus doux en affichant le détail des tons chair.

Vous pouvez utiliser uniquement [DTL TEINT PEAU C], ou utiliser une combinaison de [DTL TEINT PEAU C] et [DTL TEINT PEAU A] ou une combinaison de [DTL TEINT PEAU C] et [DTL TEINT PEAU B].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

## [DTL TEINT ZEBRA]

Réglage pour afficher un motif zébré dans la zone des tons chair affichée sur l’écran du viseur.

Le motif zébré s’affiche lorsque cet élément est réglé sur [ON] et que [DTL TEINT PEAU A]/[DTL TEINT PEAU B]/[DTL TEINT PEAU C] est activé.

Le motif zébré affiche la zone sélectionnée dans [RÉGLAGE DTL TEIN PEAU].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

## [RÉGLAGE DTL TEIN PEAU]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [DÉTECT TABLEAU]

Permet de sélectionner le tableau des tons chair du sujet pour régler les détails des tons chair.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [A], [B], [C]

### [EFFET DTL PEAU]

Permet de définir le niveau d’efficacité des détails des tons chair.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[31]

### [CENTRE I]

Permet de définir la position centrale de l’axe supérieur I (réglage de la zone qui applique le ton chair).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[255]

### [LARGEUR I]

Permet de définir la largeur de la zone qui affiche le ton chair de l’axe supérieur I qui se focalise sur [CENTRE I].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [1]…[3]

### [LARGEUR Q]

Permet de définir la largeur de la zone qui affiche le ton chair de l’axe supérieur Q qui se focalise sur [CENTRE I].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [1]…[3]

### [PHASE Q]

Permet de définir la phase de la zone qui applique le ton chair lié à l’axe Q.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−128]…[127]

## [RÉG. CONTRÔLE GAIN RB]

### [PRE AWB GAIN R]

Permet de définir le gain Rch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <PRST>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−200]…[200]

### [PRE AWB GAIN B]

Permet de définir le gain Bch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <PRST>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−200]…[200]

### [AWB A GAIN R]

Permet de définir le gain Rch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <A>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−200]…[200]

### [AWB A GAIN B]

Permet de définir le gain Bch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <A>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−200]…[200]

### [AWB B GAIN R]

Permet de définir le gain Rch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <B>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−200]…[200]

### [AWB B GAIN B]

Permet de définir le gain Bch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <B>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−200]…[200]

### [COMPENS. GAIN AWB A]

Permet de définir la valeur des gains Rch et Bch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <A> et que la balance des blancs automatique est exécutée.

[ON] | Conserve les valeurs définies dans [AWB A GAIN R] et [AWB A GAIN B].
[OFF] | Permet de définir la valeur du gain Rch et du gain Bch sur [0].

### [COMPENS. GAIN AWB B]

Permet de définir la valeur des gains Rch et Bch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <B> et que la balance des blancs automatique est exécutée.

[ON] | Conserve les valeurs définies dans [AWB B GAIN R] et [AWB B GAIN B].
[OFF] | Permet de définir la valeur du gain Rch et du gain Bch sur [0].

## [RÉG. TEMP COULEUR Ach]

### [TEMP COULEUR]

Affiche la température de couleur lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <A> et que la balance des blancs automatique fonctionne, ou lorsqu’elle est présélectionnée.

De plus, avec l’opération de balance des blancs automatique, vous pouvez modifier la température de couleur en changeant l’équilibre de sortie de Rch et Bch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- Lorsque la molette <CC FILTER> est réglée sur <A>

  - [2000K]…[15000K]

- Lorsque la molette <CC FILTER> est réglée sur <B>

  - [2380K]…[>15000K]

- Lorsque la molette <CC FILTER> est réglée sur <C>

  - [2730K]…[>15000K]

- Lorsque la molette <CC FILTER> est réglée sur <D>

  - [2890K]…[>15000K]

### [GAIN R]

Affiche la sortie de Rch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <A> et que la balance des blancs automatique fonctionne, ou lorsqu’elle est présélectionnée.

En mode de balance des blancs automatique, vous pouvez également modifier la couleur sur l’axe Rch en modifiant la sortie de Rch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−400]…[400]

### [GAIN B]

Affiche la sortie de Bch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <A> et que la balance des blancs automatique fonctionne, ou lorsqu’elle est présélectionnée.

En mode de balance des blancs automatique, vous pouvez également modifier la couleur sur l’axe Bch en modifiant la sortie de Bch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−400]…[400]

### [AXE V]

Affiche la sortie de l’axe G lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <A> et que la balance des blancs automatique fonctionne, ou lorsqu’elle est présélectionnée.

En mode de balance des blancs automatique, vous pouvez également modifier la couleur sur l’axe G en modifiant la sortie de Rch et Bch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−400]…[400]

## [RÉG. TEMP COULEUR Bch]

### [TEMP COULEUR]

Affiche la température de couleur lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <B> et que la balance des blancs automatique fonctionne, ou lorsqu’elle est présélectionnée.

De plus, avec l’opération de balance des blancs automatique, vous pouvez modifier la température de couleur en changeant l’équilibre de sortie de Rch et Bch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- Lorsque la molette <CC FILTER> est réglée sur <A>

  - [2000K]…[15000K]

- Lorsque la molette <CC FILTER> est réglée sur <B>

  - [2380K]…[>15000K]

- Lorsque la molette <CC FILTER> est réglée sur <C>

  - [2730K]…[>15000K]

- Lorsque la molette <CC FILTER> est réglée sur <D>

  - [2890K]…[>15000K]

### [GAIN R]

Affiche la sortie de Rch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <B> et que la balance des blancs automatique fonctionne, ou lorsqu’elle est présélectionnée.

En mode de balance des blancs automatique, vous pouvez également modifier la couleur sur l’axe Rch en modifiant la sortie de Rch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−400]…[400]

### [GAIN B]

Affiche la sortie de Bch lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <B> et que la balance des blancs automatique fonctionne, ou lorsqu’elle est présélectionnée.

En mode de balance des blancs automatique, vous pouvez également modifier la couleur sur l’axe Bch en modifiant la sortie de Bch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−400]…[400]

### [AXE V]

Affiche la sortie de l’axe G lorsque le commutateur <WHITE BAL> est positionné sur <B> et que la balance des blancs automatique fonctionne, ou lorsqu’elle est présélectionnée.

En mode de balance des blancs automatique, vous pouvez également modifier la couleur sur l’axe G en modifiant la sortie de Rch et Bch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−400]…[400]

## [NIV CHROMA]

Permet de définir le niveau chromatique des signaux PR et PB.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−99%]…[99%], [OFF]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

## [PHASE CHROMA]

Permet de régler avec précision la phase chromatique des signaux PR et PB.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−31]…[31]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

## [MATRICE]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [TABLE MATRICE L]

Permet de sélectionner le tableau de correction des couleurs lorsque le commutateur <GAIN> est positionné sur <L>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [A], [B], [OFF]

### [TABLE MATRICE M]

Permet de sélectionner le tableau de correction des couleurs lorsque le commutateur <GAIN> est positionné sur <M>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [A], [B], [OFF]

### [TABLE MATRICE H]

Permet de sélectionner le tableau de correction des couleurs lorsque le commutateur <GAIN> est positionné sur <H>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [A], [B], [OFF]

### [TABLE MATRICE]

Permet de sélectionner le tableau de correction des couleurs.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [A], [B]

### [MATRICE ADAPTATIVE]

Permet d’activer/désactiver la fonction pour commander la matrice linéaire en fonction de la condition de prise de vue.

Si [MATRICE ADAPTATIVE] est assigné à la touche USER, un appui sur la touche USER permet de commuter sur [ON]/[OFF].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

### [R-G]

Ajuste la matrice linéaire. (Rouge - vert)

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [R-B]

Ajuste la matrice linéaire. (Rouge - bleu)

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [G-R]

Ajuste la matrice linéaire. (Vert - rouge)

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [G-B]

Ajuste la matrice linéaire. (Vert - bleu)

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [B-R]

Ajuste la matrice linéaire. (Bleu - rouge)

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

### [B-G]

Ajuste la matrice linéaire. (Bleu - vert)

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

## [CORRECT. COULEUR]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [CORRECT. COULEUR L]

Permet d’activer/désactiver la fonction de correction des couleurs lorsque le commutateur <GAIN> est positionné sur <L>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

### [CORRECT. COULEUR M]

Permet d’activer/désactiver la fonction de correction des couleurs lorsque le commutateur <GAIN> est positionné sur <M>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

### [CORRECT. COULEUR H]

Permet d’activer/désactiver la fonction de correction des couleurs lorsque le commutateur <GAIN> est positionné sur <H>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

### [PARAMÈTRES]

Permet de corriger la saturation des couleurs et la teinte.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−63]…[63]

[R] ([SAT]) | Corrige la saturation des couleurs rouge.
[R] ([PHASE]) | Corrige la teinte rouge.
[R-R-Mg] ([SAT]) | Corrige la saturation des couleurs entre le rouge et les « couleurs entre le rouge et le magenta ».
[R-R-Mg] ([PHASE]) | Corrige la teinte entre le rouge et les « couleurs entre le rouge et le magenta ».
[R-Mg] ([SAT]) | Corrige la saturation des couleurs entre le rouge et le magenta.
[R-Mg] ([PHASE]) | Corrige la teinte entre le rouge et le magenta.
[Mg] ([SAT]) | Corrige la saturation des couleurs magenta.
[Mg] ([PHASE]) | Corrige la teinte magenta.
[Mg-B] ([SAT]) | Corrige la saturation des couleurs entre le magenta et le bleu.
[Mg-B] ([PHASE]) | Corrige la teinte entre le magenta et le bleu.
[B] ([SAT]) | Corrige la saturation des couleurs bleue.
[B] ([PHASE]) | Corrige la teinte bleue.
[B-Cy] ([SAT]) | Corrige la saturation des couleurs entre le bleu et le cyan.
[B-Cy] ([PHASE]) | Corrige la teinte entre le bleu et le cyan.
[Cy] ([SAT]) | Corrige la saturation des couleurs cyan.
[Cy] ([PHASE]) | Corrige la teinte cyan.
[Cy-G] ([SAT]) | Corrige la saturation des couleurs entre le cyan et le vert.
[Cy-G] ([PHASE]) | Corrige la teinte entre le cyan et le vert.
[G] ([SAT]) | Corrige la saturation des couleurs verte.
[G] ([PHASE]) | Corrige la teinte verte.
[G-Yl] ([SAT]) | Corrige la saturation des couleurs entre le vert et le jaune.
[G-Yl] ([PHASE]) | Corrige la teinte entre le vert et le jaune.
[G-Yl-Yl] ([SAT]) | Corrige la saturation des couleurs entre les « couleurs entre le vert et le jaune » et le jaune.
[G-Yl-Yl] ([PHASE]) | Corrige la teinte entre les « couleurs entre le vert et le jaune » et le jaune.
[Yl] ([SAT]) | Corrige la saturation des couleurs jaune.
[Yl] ([PHASE]) | Corrige la teinte jaune.
[Yl-Yl-R] ([SAT]) | Corrige la saturation des couleurs entre le jaune et les « couleurs entre le jaune et le rouge ».
[Yl-Yl-R] ([PHASE]) | Corrige la teinte entre le jaune et les «couleurs entre le jaune et le rouge».
[Yl-R] ([SAT]) | Corrige la saturation des couleurs entre le jaune et le rouge.
[Yl-R] ([PHASE]) | Corrige la teinte entre le jaune et le rouge.
[Yl-R-R] ([SAT]) | Corrige la saturation des couleurs entre les « couleurs entre le jaune et le rouge » et le rouge.
[Yl-R-R] ([PHASE]) | Corrige la teinte entre les « couleurs entre le jaune et le rouge » et le rouge.

## [PIED. MAITRE]

Permet de définir le piédestal maître.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−200]…[200]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

## [RÉG. CONTRÔLE RGB NOIR]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [R PED]

Permet de définir le niveau du piédestal Rch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−100]…[100]

### [G PED]

Permet de définir le niveau du piédestal Gch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−100]…[100]

### [B PED]

Permet de définir le niveau du piédestal Bch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−100]…[100]

### [PEDESTAL OFFSET]

Permet de définir les niveaux de piédestal Rch, Gch et Bch après l’ajustement de la balance des noirs automatique.

[ON] | Conserve chacune des valeurs définies dans [R PED], [G PED] et [B PED].
[OFF] | Permet de définir le niveau du piédestal de Rch, Gch et Bch sur [0].

### [FLARE R]

Ajuste le niveau de tâches lumineuses Rch.

La valeur ajustée de cet élément est ajoutée à la valeur ajustée de taches lumineuses dans le menu [CAMÉRA] → [RÉGLAGE FICHIER OPTIQUE].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−100]…[100]

### [FLARE G]

Ajuste le niveau de tâches lumineuses Gch.

La valeur ajustée de cet élément est ajoutée à la valeur ajustée de taches lumineuses dans le menu [CAMÉRA] → [RÉGLAGE FICHIER OPTIQUE].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−100]…[100]

### [FLARE B]

Ajuste le niveau de tâches lumineuses Bch.

La valeur ajustée de cet élément est ajoutée à la valeur ajustée de taches lumineuses dans le menu [CAMÉRA] → [RÉGLAGE FICHIER OPTIQUE].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−100]…[100]

## [SÉL. MODE GAMMA]

Sélectionne le mode gamma.

[HD] | Permet de définir les caractéristiques de gamma pour HD (High Definition).
[SD] | Augmente le gain dans des zones plus sombres par rapport au gamma HD.
[FILMLIKE1] | Permet de définir les caractéristiques qui reproduisent plus de zones très lumineuses que le gamma HD.
[FILMLIKE2] | Permet de définir les caractéristiques qui reproduisent plus de zones très lumineuses que [FILMLIKE1].
[FILMLIKE3] | Permet de définir les caractéristiques qui reproduisent plus de zones très lumineuses que [FILMLIKE2].
[FILM-REC.] | Permet de définir les caractéristiques de gamma ciné pour un film.
[VIDÉO-REC.] | Permet de définir les caractéristiques de gamma ciné pour une vidéo.
[HLG] | Permet de définir les caractéristiques de gamma de journal hybride (HLG).

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

## [RÉG. GAMMA]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [GAMMA MASTER]

Permet de définir le gamma principal par incréments de 0,01.

- Selon le réglage du commutateur <GAIN>, il est lié à la valeur de réglage de [GAMMA MASTER] sous [RÉGLAGE BAS]/[RÉGLAGE MOYEN]/[RÉGLAGE HAUT].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0.30]…[0.75]

### [NIV. DYNAMIQ. F-REC.]

Lorsque [FILM-REC.] est sélectionné dans [SÉL. MODE GAMMA], la plage dynamique est définie.

Aucun réglage n’est modifié si un élément autre que [FILM-REC.] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [200%]…[600%] (incrément de 100%)

### [NIV. ÉTIR. NOIR F-REC.]

Lorsque [FILM-REC.] est sélectionné dans [SÉL. MODE GAMMA], l’étirement des noirs est défini.

Aucun réglage n’est modifié si un élément autre que [FILM-REC.] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0%]…[30%]

### [PENTE KNEE V-REC.]

Lorsque [VIDÉO-REC.] est sélectionné dans [SÉL. MODE GAMMA], la pente knee est définie.

Aucun réglage n’est modifié si un élément autre que [VIDÉO-REC.] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [150%]…[500%] (incrément de 50%)

### [POINT KNEE V-REC.]

Lorsque [VIDÉO-REC.] est sélectionné dans [SÉL. MODE GAMMA], le point KNEE est défini.

Aucun réglage n’est modifié si un élément autre que [VIDÉO-REC.] est sélectionné.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [30%]…[107%]

### [GAMMA NOIR]

Permet de définir les courbes gamma des zones sombres.

[−8]…[−1] | Compresse les zones sombres.
[0] | État standard
[1]…[8] | Augmente les zones sombres.

### [ETENDUE GAMMA NOIR]

Permet de définir le taux maximum de compression/d’expansion.

[1] | Environ 20%
[2] | Environ 30%
[3] | Environ 40%

## [RÉG. KNEE]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [KNEE MANUEL]

Permet de définir le mode de fonctionnement knee.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

### [POINT KNEE GÉNÉRAL]

Permet de définir la position du point KNEE par incréments de 0,5%.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [70.0%]…[107.0%]

### [PENTE KNEE GÉNÉRAL]

Permet de définir l’inclinaison knee.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[99]

### [POINT KNEE A]

Définit la position du point KNEE automatique par incréments de palier de 1%.

Cette option s’active lorsque le commutateur <OUTPUT>/<AUTO KNEE> est positionné sur <CAM>/<ON>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [80%]…[107%]

### [NIVEAU KNEE A]

Définit le niveau knee automatique.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [100]…[109]

### [RÉPONSE KNEE A]

Permet de définir la vitesse de réponse d’auto knee. Plus la valeur de réglage est faible, plus la vitesse de réponse est élevée.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [1]…[8]

### [CMT KNEE HLG]

Active/désactive le fonctionnement de knee pour HLG.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

### [POINT KNEE HLG]

Permet de définir la position du point KNEE pour HLG.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [55]…[100]

### [PENTE KNEE HLG]

Permet de définir l’inclinaison knee de HLG.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[100]

### [BOUTON COULEURS HAUTES]

Permet de commuter sur [ON]/[OFF] le mode qui augmente la plage dynamique de couleur.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

## [RÉG. CLIP BLANC]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [CLIP BLANC]

Active la fonction de clip blanc [ON]/[OFF]. La valeur de réglage de [NIV. CLIP BLANC] est activée lorsque la fonction est [ON].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

### [NIV. CLIP BLANC]

Permet de définir le niveau de clip blanc.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [90%]…[109%]

## [RÉGLAGE BAS]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

  (à l’exclusion de [GAIN GÉNÉRAL])

### [GAIN GÉNÉRAL]

Permet de définir la valeur de gain à assigner à la position <L> du commutateur <GAIN>.

- Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [MODE GAIN/ISO] → [dB] est défini

  - [−6dB]…[30dB]

- Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [MODE GAIN/ISO] → [ISO] est défini

  - [ISO 400], [ISO 500], [ISO 640], [ISO 800], [ISO 1000], [ISO 1250], [ISO 1600], [ISO 2000], [ISO 2500], [ISO 3200], [ISO 4000], [ISO 5000], [ISO 6400], [ISO 8000], [ISO 10000], [ISO 12800]

### [NIVEAU DTL H.]

Permet de définir l’intensité du niveau de détail dans la direction horizontale.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [NIVEAU DTL V.]

Permet de définir l’intensité du niveau de détail dans la direction verticale.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [DTL CAROTTAGE]

Permet de définir le niveau de signal (y compris le bruit) pour ne pas activer l’effet de détail.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[60]

### [FRÉQ. DTL]

Permet de définir l’épaisseur du détail.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [DÉPEND. NIVEAU]

Lorsque le détail du signal de luminosité est accentué, les détails des zones plus sombres sont compressés.

Les détails des zones lumineuses sont davantage compressés lorsque la valeur définie pour [DÉPEND. NIVEAU] est plus élevée.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [GAMMA MASTER]

Permet d’effectuer le réglage du gamma principal sur 0,01 pas.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0.30]…[0.75] (0,01 pas)

### [GAMMA NOIR]

Permet de définir les courbes gamma des zones sombres.

[−8]…[−1] | Compresse les zones sombres.
[OFF] | État standard
[1]…[8] | Augmente les zones sombres.

### [ETENDUE GAMMA NOIR]

Permet de définir le taux maximum de compression/d’expansion.

[1] | Environ 20%
[2] | Environ 30%
[3] | Environ 40%

### [TABLE MATRICE]

Permet de sélectionner le tableau de correction des couleurs lorsque le commutateur <GAIN> est positionné sur <L>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [A], [B], [OFF]

### [CORRECT. COULEUR]

Permet d’activer/désactiver la fonction [CORRECT. COULEUR] lorsque le commutateur <GAIN> est positionné sur <L>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

## [RÉGLAGE MOYEN]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

  (à l’exclusion de [GAIN GÉNÉRAL])

### [GAIN GÉNÉRAL]

Permet de définir la valeur de gain à assigner à la position <M> du commutateur <GAIN>.

- Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [MODE GAIN/ISO] → [dB] est défini

  - [−6dB]…[30dB]

- Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [MODE GAIN/ISO] → [ISO] est défini

  - [ISO 400], [ISO 500], [ISO 640], [ISO 800], [ISO 1000], [ISO 1250], [ISO 1600], [ISO 2000], [ISO 2500], [ISO 3200], [ISO 4000], [ISO 5000], [ISO 6400], [ISO 8000], [ISO 10000], [ISO 12800]

### [NIVEAU DTL H.]

Permet de définir l’intensité du niveau de détail dans la direction horizontale.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [NIVEAU DTL V.]

Permet de définir l’intensité du niveau de détail dans la direction verticale.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [DTL CAROTTAGE]

Permet de définir le niveau de signal (y compris le bruit) pour ne pas activer l’effet de détail.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[60]

### [FRÉQ. DTL]

Permet de définir l’épaisseur du détail.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [DÉPEND. NIVEAU]

Lorsque le détail du signal de luminosité est accentué, les détails des zones plus sombres sont compressés.

Les détails des zones lumineuses sont davantage compressés lorsque la valeur définie pour [DÉPEND. NIVEAU] est plus élevée.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [GAMMA MASTER]

Permet d’effectuer le réglage du gamma principal sur 0,01 pas.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0.30]…[0.75] (0,01 pas)

### [GAMMA NOIR]

Permet de définir les courbes gamma des zones sombres.

[−8]…[−1] | Compresse les zones sombres.
[OFF] | État standard
[1]…[8] | Augmente les zones sombres.

### [ETENDUE GAMMA NOIR]

Permet de définir le taux maximum de compression/d’expansion.

[1] | Environ 20%
[2] | Environ 30%
[3] | Environ 40%

### [TABLE MATRICE]

Permet de sélectionner le tableau de correction des couleurs lorsque le commutateur <GAIN> est positionné sur <M>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [A], [B], [OFF]

### [CORRECT. COULEUR]

Permet d’activer/désactiver la fonction [CORRECT. COULEUR] lorsque le commutateur <GAIN> est positionné sur <M>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

## [RÉGLAGE HAUT]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

  (à l’exclusion de [GAIN GÉNÉRAL])

### [GAIN GÉNÉRAL]

Permet de définir la valeur de gain à assigner à la position <H> du commutateur <GAIN>.

- Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [MODE GAIN/ISO] → [dB] est défini

  - [−6dB]…[30dB]

- Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [MODE GAIN/ISO] → [ISO] est défini

  - [ISO 400], [ISO 500], [ISO 640], [ISO 800], [ISO 1000], [ISO 1250], [ISO 1600], [ISO 2000], [ISO 2500], [ISO 3200], [ISO 4000], [ISO 5000], [ISO 6400], [ISO 8000], [ISO 10000], [ISO 12800]

### [NIVEAU DTL H.]

Permet de définir l’intensité du niveau de détail dans la direction horizontale.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [NIVEAU DTL V.]

Permet de définir l’intensité du niveau de détail dans la direction verticale.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [DTL CAROTTAGE]

Permet de définir le niveau de signal (y compris le bruit) pour ne pas activer l’effet de détail.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[60]

### [FRÉQ. DTL]

Permet de définir l’épaisseur du détail.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [DÉPEND. NIVEAU]

Lorsque le détail du signal de luminosité est accentué, les détails des zones plus sombres sont compressés.

Les détails des zones lumineuses sont davantage compressés lorsque la valeur définie pour [DÉPEND. NIVEAU] est plus élevée.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−7]…[7]

### [GAMMA MASTER]

Permet d’effectuer le réglage du gamma principal sur 0,01 pas.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0.30]…[0.75] (0,01 pas)

### [GAMMA NOIR]

Permet de définir les courbes gamma des zones sombres.

[−8]…[−1] | Compresse les zones sombres.
[OFF] | État standard
[1]…[8] | Augmente les zones sombres.

### [ETENDUE GAMMA NOIR]

Permet de définir le taux maximum de compression/d’expansion.

[1] | Environ 20%
[2] | Environ 30%
[3] | Environ 40%

### [TABLE MATRICE]

Permet de sélectionner le tableau de correction des couleurs lorsque le commutateur <GAIN> est positionné sur <H>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [A], [B], [OFF]

### [CORRECT. COULEUR]

Permet d’activer/désactiver la fonction [CORRECT. COULEUR] lorsque le commutateur <GAIN> est positionné sur <H>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

## [MODE GAIN/ISO]

Commute l’unité de la valeur de gain.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [dB], [ISO]

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [dB] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [NORMAL] est défini.

## [DRS]

Active/désactive la fonction d’étirement à plage dynamique.

Si des fonctions sont assignées aux touches USER, vous pouvez commuter [ON]/[OFF] à l’aide des opérations de touche USER.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

## [PROFOND. EFFET DRS]

Permet de définir le niveau de compression des zones de haute luminosité de la fonction d’étirement à plage dynamique.

En compressant les niveaux du signal vidéo des zones à haute luminosité qui sont balayées lors des prises de vue normales, vous pouvez agrandir la plage dynamique.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [1]…[3]

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

## [DNR]

Modifie la valeur de réduction du bruit et ajuste l’effet de réduction de bruit.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [OFF], [1], [2]

## [PARAM. CAMÉRA]

### [DÉTAIL]

Permet d’activer/désactiver la fonction de détail.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [GAMMA]

Active/Désactive la correction gamma.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [SIG. DENT DE SCIE]

Active/Désactive le signal test.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

### [FLARE]

Active/Désactive la correction des taches lumineuses.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

### [COMPENS. H-F]

Active/Désactive la correction de l’ouverture.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

Haut de page