- Haut
- Prise de vue
- Ajustement et réglage du moniteur LCD
- Prise de vue symétrique

# Prise de vue symétrique

Lorsque vous faites un enregistrement avec le moniteur LCD pivoté de 180° du côté de l’objectif, si la caméra est réglée sur le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [LCD] → [AUTO-PORTRAIT] → [MIRROIR], l’image s’affiche inversée à gauche et à droite sur le moniteur LCD. Ceci permet de filmer comme si vous regardiez une image en miroir. Notez que seul l’affichage du moniteur LCD est inversé à l’horizontale. L’enregistrement est exécuté comme d’habitude.

REMARQUE

- Quand le moniteur LCD est pivoté de 180° avec le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [LCD] → [AUTO-PORTRAIT] → [MIRROIR] sélectionné, le même état que dans le viseur n’est pas affiché sur le moniteur LCD, indépendamment du réglage du menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC].

Haut de page