- Haut
- Préparation
- Vérifications avant la prise de vue
- Vérification des fonctions d’enregistrement dans la mémoire

# Vérification des fonctions d’enregistrement dans la mémoire

Appliquez successivement les procédures de « Vérification de l’enregistrement sur carte mémoire » à « Vérification du casque et du haut-parleur intégré ».

## Vérification de l’enregistrement sur carte mémoire

Vérifiez que la capacité restante de la carte mémoire est suffisante en consultant ce qui s’affiche sur l’écran du viseur.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Affichage de l’écran pendant la prise de vue ».

Appuyez sur la touche <REC> et vérifiez les points suivants :

- La lampe d’accès de carte du logement pour carte dans lequel la carte mémoire est insérée clignote en orange.

- Le voyant [REC] dans le viseur s’allume.

- Aucun avertissement ne s’affiche sur l’écran du viseur.

Appuyez à nouveau sur la touche <REC>.

Vérifiez que la lampe d’accès de carte s’allume en orange et que la lampe [REC] à l’intérieur du viseur s’éteint.

Utilisez la touche <VTR> sur l’objectif pour vérifier la même opération qu’aux étapes 2 à 3.

Appuyez sur la touche <BRIGHT> pour vérifier si la luminosité de l’affichage de la fenêtre d’affichage change.

Appuyez sur la touche <THUMBNAIL> pour passer à l’écran des miniatures, puis visualisez le clip que vous venez d’enregistrer depuis la miniature.

Assurez-vous que le clip est lu convenablement.

Lorsque deux cartes microP2 ou SD sont insérées dans les logements pour carte, changez de logement pour carte cible en appuyant sur la touche USER assignée à [SEL SLOT].

Suivez les étapes 2 à 3 et l’étape 6 pour vous assurer que les fonctions d’enregistrement et de lecture se font correctement.

## Vérification de la fonction de réglage automatique du niveau d’enregistrement

Positionnez le commutateur <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4> sur <AUTO>.

Positionnez le commutateur <AUDIO IN CH1>/<AUDIO IN CH2> ou <AUDIO IN CH3>/<AUDIO IN CH4> sur <FRONT>.

Orientez le microphone raccordé à la borne <MIC IN> vers une source audio appropriée et vérifiez que l’indicateur de niveau audio change en fonction de l’intensité du son.

## Vérification de la fonction de réglage manuel du niveau d’enregistrement

Positionnez le commutateur <AUDIO IN CH1>/<AUDIO IN CH2> ou <AUDIO IN CH3>/<AUDIO IN CH4> sur <FRONT>.

Positionnez le commutateur <AUDIO SELECT CH1/3>/<AUDIO SELECT CH2/4> sur <MANU>.

Tournez la molette <AUDIO LEVEL CH1/3>/<AUDIO LEVEL CH2/4>.

Tournez-le vers la droite pour augmenter l’affichage de niveau.

## Vérification du casque et du haut-parleur intégré

Tournez la molette <MONITOR> et vérifiez que le volume du haut-parleur intégré change.

Raccordez un casque à la borne <PHONES>.

Vérifiez que le haut-parleur intégré est mis en sourdine et que la sortie depuis le microphone est reliée au casque.

Tournez la molette <MONITOR> et assurez-vous que le volume du casque change.

## Vérifications pour l’utilisation d’un microphone externe

Branchez le microphone externe à la borne <AUDIO IN CH1/3> ou <AUDIO IN CH2/4>.

Positionnez le commutateur <AUDIO IN CH1>/<AUDIO IN CH2> sur <REAR>.

Actionnez le commutateur de sélection d’alimentation d’entrée du microphone en fonction de la méthode d’alimentation du microphone externe.

- Éléments de sélection

  - <+48V> : microphone avec une méthode d’alimentation externe

  - <OFF> : microphone avec une méthode d’alimentation interne

Orientez le microphone vers une source audio appropriée et vérifiez que l’indicateur de niveau audio change en fonction de l’intensité du son.

Cette vérification est également possible pour chaque canal audio en raccordant un microphone à chaque canal audio.

## Vérification de l’horloge, du code temporel et des bits d’utilisateur

Réglez les bits d’utilisateur si nécessaire.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage des bits d’utilisateur ».

Réglez le code temporel.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Réglage du code temporel ».

Positionnez le commutateur <TCG> sur <R-RUN>.

Appuyez sur la touche <REC>.

Vérifiez que l’enregistrement démarre et que le numéro sur l’affichage du compteur change.

Appuyez à nouveau sur la touche <REC>.

Vérifiez que l’enregistrement s’arrête et que le numéro sur l’affichage du compteur se stabilise.

Positionnez le commutateur <TCG> sur <F-RUN>.

Assurez-vous que le nombre sur l’affichage du compteur change quel que soit l’état d’enregistrement.

Positionnez le commutateur <DISPLAY> sur <UB>.

Assurez-vous que les bits d’utilisateur affichés dans la zone d’affichage du compteur sont corrects.

Assurez-vous que la zone temporelle, la date et l’heure sont corrects en sélectionnant le menu [AUTRES] → [HORLOGE] → [ZONE HORAIRE]/[PARAM. HORLOGE].

Haut de page