- Haut
- Préparation
- Vérifications avant la prise de vue
- Vérification de la caméra

# Vérification de la caméra

Réglez le zoom en mode de zoom électrique et vérifiez le comportement du zoom électrique.

Assurez-vous que l’image change entre télescopique et champ large.

Réglez le zoom en mode de zoom manuel et vérifiez le comportement du zoom manuel.

Faites tourner le levier de zoom manuel et assurez-vous que l’image change entre télescopique et grand angle.

Réglez le diaphragme en mode d’ajustement automatique, et assurez-vous que l’ajustement automatique fonctionne lorsque l’objectif est dirigé vers des objets de luminosités différentes.

Réglez le diaphragme en mode manuel et faites tourner la bague du diaphragme pour vérifier le réglage manuel du diaphragme.

Remettez le diaphragme en mode d’ajustement automatique et vérifiez les points suivants en commutant le réglage du commutateur <GAIN> sur <L>, <M> puis <H> :

- Le diaphragme est ajusté pour des objets avec la même intensité de luminosité lorsque les réglages sont modifiés.

- L’affichage de la valeur de gain sur l’écran du viseur change lorsque le réglage change.

Si un objectif muni d’une fonction de multiplicateur est installé, réglez le multiplicateur à sa position d’utilisation pour vous assurer qu’il fonctionne correctement.

Haut de page