- Haut
- Connexion à des périphériques externes
- Connexion au pupitre d’exploitation (AK-HRP1000G/AK-HRP1005G)

# Connexion au pupitre d’exploitation (AK-HRP1000G/AK-HRP1005G)

Certaines des fonctions peuvent être commandées à distance en connectant la caméra et le pupitre d’exploitation AK-HRP1000G/AK-HRP1005G (en option) avec un câble LAN. (Connexion avec le pupitre d’exploitation (AK-HRP1000G/AK-HRP1005G))

Haut de page