- Haut
- Préparation
- Cartes mémoire
- Durée d’enregistrement sur carte mémoire

# Durée d’enregistrement sur carte mémoire

## Lorsque le mode d’enregistrement est P2

La carte expressP2, la carte mémoire SDHC, la carte mémoire SDXC et la carte microP2 sont utilisables.

Format d’enregistrement | Capacité d’enregistrement
--- | ---
64 GB | 64 GB (pendant l’enregistrement proxy)
AVC-Intra 422/AVC-Intra 200/AVC-Intra 100 (1080-59,94p/50,00p) | Environ 32 minutes | Environ 30 minutes
AVC-Intra 100 (1080-59,94i/50,00i, 720-59,94p/50,00p) | Environ 64 minutes | Environ 60 minutes
AVC-Intra 50 | Environ 128 minutes | Environ 114 minutes
AVC-LongG50 | Environ 128 minutes | Environ 114 minutes
AVC-LongG25 (1080-59,94p/50,00p) | Environ 128 minutes | Environ 114 minutes
AVC-LongG25 (1080-59,94i/50,00i, 720-59,94p/50,00p) | Environ 256 minutes | Environ 206 minutes
AVC-LongG12 (1080-59,94p/50,00p) | Environ 240 minutes | —
AVC-LongG12 (1080-59,94i/50,00i, 720-59,94p/50,00p) | Environ 480 minutes | —

REMARQUE

- Pour plus de détails sur la carte SD dont le bon fonctionnement a été vérifié, visitez le centre d’aide du site Web suivant :

  https://pro-av.panasonic.net/

- Le clip des données au format P2 est divisé tous les 4 GB quand [DIVISÉ] est sélectionné dans le menu [ENREGISTREMENT] → [FICHIER DIVISÉ].

  De même, il est divisé environ toutes les 128 secondes si [DIVISION COURTE] est sélectionné dans le menu [ENREGISTREMENT] → [FICHIER DIVISÉ].

  Toutefois, lors d’un enregistrement sur une carte mémoire supérieure à 32 GB aux formats AVC-Intra 422/AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12, l’enregistrement peut se poursuivre en tant que clip unique en sélectionnant le menu [ENREGISTREMENT] → [FICHIER DIVISÉ] → [UN FICHIER]. Un clip se divise environ toutes les trois heures lorsque le format d’enregistrement est AVC-Intra 422. Un clip se divise environ toutes les trois heures ou environ tous les 64 GB lorsque le format d’enregistrement est AVC-LongG50/AVC-LongG25/AVC-LongG12.

  Ces clips divisés s’affichent en tant que clip unique sur l’écran des miniatures.

  Ceux-ci peuvent s’affichent sous forme de clips séparés dans le logiciel d’édition non linéaire ou un ordinateur.

- L’enregistrement est arrêté une fois lorsque la durée d’enregistrement atteint dix heures, et il est automatiquement repris quelques secondes après. L’image et le son pendant la pause ne sont pas enregistrés. C’est le cas, notamment, des enregistrements spéciaux, comme l’enregistrement de relais.

- Lors de l’enregistrement par intervalles, l’enregistrement est arrêté une fois lorsque la durée d’un clip atteint dix heures, et il est automatiquement repris quelques secondes après.

- La caméra ne prend pas en charge la fonction CPS (Content Protection System) de la carte P2, donc une carte P2 formatée avec un chiffrement par mot de passe CPS est inutilisable. Lorsqu’elle est formatée avec la caméra, elle est utilisable en tant que carte P2 non chiffrée.

## Lorsque le mode d’enregistrement est MOV

La carte expressP2, la carte microP2 de 64 GB et la carte SDXC sont utilisables. Une carte microP2 de 32 GB est inutilisable.

Format d’enregistrement | Taux d’enregistrement | Capacité d’enregistrement
--- | --- | ---
64 GB | 128 GB
UHD | 400 Mbps | Environ 20 minutes | Environ 40 minutes
200 Mbps | Environ 40 minutes | Environ 1 heure 20 minutes
150 Mbps | Environ 55 minutes | Environ 1 heure 50 minutes
100 Mbps | Environ 1 heure 20 minutes | Environ 2 heures 40 minutes
FHD | 200 Mbps | Environ 40 minutes | Environ 1 heure 20 minutes
100 Mbps | Environ 1 heure 20 minutes | Environ 2 heures 40 minutes
50 Mbps | Environ 2 heures 40 minutes | Environ 5 heures 20 minutes

REMARQUE

- Le fichier est divisé approximativement toutes les trois heures pour les données au format MOV.

  Celles-ci s’affichent en tant que clips distincts sur l’écran des miniatures. Par ailleurs, les clips enregistrés sur deux cartes mémoire à l’aide du retardeur d’enregistrement s’affichent en tant que clips distincts.

- L’enregistrement est arrêté une fois lorsque la durée d’enregistrement atteint dix heures, et il est automatiquement repris quelques secondes après. L’image et le son pendant la pause ne sont pas enregistrés. C’est le cas, notamment, des enregistrements spéciaux, comme l’enregistrement de relais.

- Lors de l’enregistrement par intervalles, l’enregistrement est arrêté une fois lorsque la durée d’un clip atteint dix heures, et il est automatiquement repris quelques secondes après.

Haut de page