- Haut
- Maintenance
- Système d’avertissement
- Alerte

# Alerte

Affichage à l’écran | Description | Comportement et cause
--- | --- | ---
Écran d’image de caméra
[AVERTISSEMENT ENR SIMUL <SLOT 2>]/[AVERTISSEMENT ENR SIMUL <SLOT 3>] | Une erreur s’est produite sur l’une des cartes mémoire pendant l’enregistrement simultané. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. L’enregistrement sur l’autre carte mémoire se poursuit.
[AVERTISSEMENT ENR SIMUL <SLOT 2>]/[AVERTISSEMENT ENR SIMUL <SLOT 3>] | L’enregistrement a été tenté alors que le nombre de clips a dépassé la limite sur l’une des cartes mémoire au cours de l’enregistrement simultané. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. L’enregistrement sur l’autre carte mémoire se poursuit. [AVERTISSEMENT ENR SIMUL <SLOT 2>] [<AU-DELA NB MAX. DE CLIPS>]/[AVERTISSEMENT ENR SIMUL <SLOT 3>] [<AU-DELA NB MAX. DE CLIPS>] s’affiche dans la zone d’affichage des messages de l’écran STATUS pour la vérification de mode. Remplacez la carte mémoire ou supprimez les clips inutiles.
[FAN STOPPED] | Le ventilateur s’est arrêté. | Un message s’affiche. L’opération en cours continue. Cessez immédiatement d’utiliser l’appareil lorsque le ventilateur s’est arrêté et que l’alerte est affichée, puis consultez le revendeur. La température de la caméra augmente en cas d’arrêt du ventilateur. Par conséquent, n’utilisez pas la caméra sur une durée prolongée. Utilisez le trépied, etc., et ne touchez pas directement la caméra.
[Carte non supportée. <SLOT 1>] [Insérer une carte expressP2.] | Une carte autre que expressP2 est insérée dans le logement pour carte 1. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. Insérez une carte expressP2.
[CARTE CRYPTÉE <SLOT 1>]/[CARTE CRYPTÉE <SLOT 2>]/ [CARTE CRYPTÉE <SLOT 3>] | Une carte P2 formatée avec un chiffrement par mot de passe CPS (Content Protection System) est insérée. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. La caméra ne prend pas en charge la fonction CPS de la carte P2. Insérez une carte P2 qui n’est pas formatée avec un chiffrement par mot de passe CPS. Le formatage de la carte P2 formatée avec un chiffrement par mot de passe CPS sur la caméra permettra d’activer la carte P2 pour être utilisée comme carte non chiffrée.
[RÉINSÉRER OU CONTRÔLER CARTE <SLOT 1>]/[RÉINSÉRER OU CONTRÔLER CARTE <SLOT 2>]/[RÉINSÉRER OU CONTRÔLER CARTE <SLOT 3>] | La carte mémoire ne peut pas être identifiée correctement, car un support d’enregistrement qui n’est pas pris en charge a été inséré, ou de la poussière est présente sur la borne de la carte mémoire. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. Vérifiez la carte mémoire insérée. Si ceci s’affiche pendant l’insertion d’une carte mémoire, réinsérez la carte mémoire.
[ERREUR FORMAT CARTE <SLOT 1>]/[ERREUR FORMAT CARTE <SLOT 2>]/[ERREUR FORMAT CARTE <SLOT 3>] | Une carte mémoire contenant des informations de gestion hors fiche technique a été insérée. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. Insérez une carte mémoire capable d’enregistrer.
[PAS DE CARTE SDXC <SLOT 2>]/[PAS DE CARTE SDXC <SLOT 3>] | Une carte mémoire SDHC qui ne peut pas enregistrer les données au format MOV ou une carte microP2 de 32 GB est insérée lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur le format MOV. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. Insérez une carte mémoire SDXC ou une carte microP2 de 64 GB.
[CARTE INCOMPATIBLE <SLOT 2>]/[CARTE INCOMPATIBLE <SLOT 3>] | Une carte mémoire susceptible de ne pas pouvoir enregistrer en raison d’une vitesse d’écriture lente a été insérée. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. L’opération en cours continue. Utilisez une carte mémoire avec une vitesse d’écriture suffisante.
[ANNU. CARTE NG <SLOT 1>]/[ANNU. CARTE NG <SLOT 2>]/[ANNU. CARTE NG <SLOT 3>] | Une carte P2 dont le placement dans le répertoire est inapproprié est insérée lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur le format P2. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. L’opération en cours continue. Effectuez immédiatement une sauvegarde sur la carte mémoire et utilisez-la de nouveau après le formatage.
[CARTE ÉPUISÉE <SLOT 1>]/[CARTE ÉPUISÉE <SLOT 2>]/[CARTE ÉPUISÉE <SLOT 3>] | Une carte P2 dépassant le nombre spécifié d’écrasements est insérée. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. L’opération en cours continue. Remplacez la carte P2.
[CARTE SD <SLOT 2>]/[CARTE SD <SLOT 3>] | La carte SD est insérée lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur le format P2 et que le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [INDIC] → [ALERTE CARTE SD] est réglé sur [ON]. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. L’opération en cours continue. Réglez [ALERTE CARTE SD] sur [OFF].
[ENREG. SLOT1 IMPOSSIBLE] [microP2/SD SELECTIONNÉE.] | Une carte mémoire est insérée dans le logement pour carte 1 lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT] → [microP2/SD] est défini. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. Effectuez le réglage sur le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT] → [expressP2] pour enregistrer sur la carte mémoire insérée dans le logement pour carte 1.
[ENREG. SLOT2/3 IMPOSSIBLE] [expressP2 SELECTIONNÉE.] | Une carte mémoire est insérée dans le logement pour carte 2 ou 3 lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT] → [expressP2] est défini. | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. Effectuez le réglage sur le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT] → [microP2/SD] pour enregistrer sur la carte mémoire insérée dans le logement pour carte 2 ou 3.
[BATT SECOURS VIDE] | Une diminution de la tension de la batterie de secours pour l’horloge interne a été détectée lorsque l’alimentation est réglée sur < > (ON). | Un message s’affiche pendant environ cinq secondes. L’opération en cours continue. Réglez de nouveau les valeurs de date/heure après avoir rechargé la batterie interne.

Haut de page