- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [ENREGISTREMENT]

# Menu [ENREGISTREMENT]

Définit les différents éléments dans la fonction d’enregistrement.

## [FORMATER MÉDIA]

Formate la carte mémoire dans le logement pour carte spécifié. Les données supprimées à la suite d’un formatage ne peuvent pas être récupérées. Vérifiez toujours les données avant de formater.

Voici les éléments pouvant être sélectionnés.

- [SLOT1], [SLOT2], [SLOT3]

## [NOM CLIP]

### [INDEX CAM]

Permet de définir l’élément CAM INDEX utilisé dans le nom pour que le fichier au format MOV soit enregistré. Définissez un caractère alphabétique majuscule. Ceci est utilisé comme une valeur à enregistrer dans l’étiquette de volume de la carte mémoire.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [A]…[Z]

(Réglage d’usine : [A])

### [COMPTE CARTE SUIVANTE]

Permet de définir l’élément CARD COUNT utilisé dans le nom pour que le fichier au format MOV soit enregistré.

Dans les cas suivants, la valeur de réglage de [COMPTE CARTE SUIVANTE] est enregistrée dans l’étiquette de volume de la carte mémoire conjointement avec la valeur de réglage [INDEX CAM] en tant que CARD COUNT. En outre, la valeur de réglage augmentera de un après l’enregistrement. (Elle revient à [001] après [999].)

- Lors du formatage de la carte mémoire

- Lors d’un enregistrement sur la carte mémoire où CARD COUNT n’est pas enregistré dans l’étiquette de volume

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [001]…[999]

(Réglage d’usine : [001])

## [MÉDIA ENREGISTREMENT]

Permet de sélectionner la carte mémoire à enregistrer.

- L’enregistrement est impossible lorsqu’une carte mémoire dont le format n’est pas sélectionné est insérée.

[expressP2] | Utilisez la carte expressP2 dans le logement pour carte 1.
[microP2/SD] | Utilisez la carte microP2 ou SD dans le logement pour carte 2 ou 3.

(Réglage d’usine : [microP2/SD])

## [FICHIER DIVISÉ]

Permet de sélectionner la méthode de division du fichier au format P2 à enregistrer.

[UN FICHIER] | Enregistrez en un seul fichier sur la carte expressP2 ou microP2 de 32 GB ou plus. Le format d’enregistrement est AVC-Intra 422 ou AVC-LongG.
[DIVISÉ] | Le fichier est divisé en unités de 4 GB, indépendamment du format d’enregistrement ou de la carte mémoire.
[DIVISION COURTE] | Le fichier est divisé en unités de 128 secondes environ, indépendamment du format d’enregistrement ou de la carte mémoire. De plus, la durée d’enregistrement continu pour chaque enregistrement est d’environ 3,5 heures.

(Réglage d’usine : [DIVISÉ])

REMARQUE

- Lorsque vous utilisez une carte microP2 de 32 GB ou moins, le fichier est divisé tous les 4 GB quel que soit l’élément sélectionné.

- Un clip de 4 GB ou plus enregistré en sélectionnant [UN FICHIER] ne peut pas être copié sur une carte microP2 de 32 GB ou moins.

- [UN FICHIER] est indisponible lorsque le format d’enregistrement est AVC-Intra 200/AVC-Intra 100/AVC-Intra 50.

- [DIVISION COURTE] est indisponible pendant l’enregistrement par intervalles.

## [FONCT. 2 SLOTS]

Permet de définir la fonction d’enregistrement utilisant les logements pour carte 2 et 3.

[OFF] | Fonction non définie.
[ENR. RELAI] | Permet de définir le retardeur d’enregistrement.
[ENR. SIMUL] | Permet de définir l’enregistrement simultané.

(Réglage d’usine : [ENR. RELAI])

REMARQUE

- Pour les combinaisons et les restrictions des réglages, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

## [PRÉ ENR.]

Définit l’exécution ou non du pré-enregistrement.

La durée de pré-enregistrement varie selon le réglage du menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER]/[FORMAT ENREG.].

[ON] | Effectue le pré-enregistrement. La durée de pré-enregistrement est la suivante. Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [P2] : environ 3 secondes Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [MOV], et que [FORMAT ENREG.] est réglé sur [2160-29.97p/422ALL-I 400M], [2160-25.00p/422ALL-I 400M] ou [2160-23.98p/422ALL-I 400M] : environ 3 secondes Lorsque [FORMAT FICHIER] est réglé sur [MOV], et que [FORMAT ENREG.] est réglé sur [2160-59.94p/HEVC LongGOP 200M], [2160-59.94p/HEVC LongGOP 100M], [2160-59.94p/420LongGOP 150M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 200M], [2160-50.00p/HEVC LongGOP 100M], [2160-50.00p/420LongGOP 150M], [2160-29.97p/HEVC LongGOP 150M], [2160-29.97p/422LongGOP 150M], [2160-29.97p/420LongGOP 100M], [2160-25.00p/HEVC LongGOP 150M], [2160-25.00p/422LongGOP 150M], [2160-25.00p/420LongGOP 100M], [2160-23.98p/HEVC LongGOP 150M], [2160-23.98p/422LongGOP 150M] ou [2160-23.98p/420LongGOP 100M] : environ 5 secondes Lorsqu’il est réglé sur un autre paramètre : environ 10 secondes
[OFF] | N’effectue pas de pré-enregistrement.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Pour les combinaisons et les restrictions des réglages, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

## [RÉGLAGE PROXY]

Définit la fonction d’enregistrement des données proxy.

### [ENG PROXY]

Permet de choisir d’effectuer l’enregistrement des données proxy.

[ON] | Enregistre les données proxy.
[OFF] | N’enregistre pas les données proxy.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Pour les combinaisons et les restrictions du réglage, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

### [V-Log PROXY]

Définit l’image à enregistrer en tant que données proxy lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log].

[V-Log] | Enregistre avec la même couleur que l’image d’enregistrement du matériau principal.
[V-709] | Enregistre par conversion en la couleur équivalant à la norme CINE-LIKE.

(Réglage d’usine : [V-Log])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [NORMAL], ou lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [RÉGLAGE PROXY] → [ENG PROXY] → [OFF] est défini.

### [HDR PROXY]

Définit l’image à enregistrer en tant que données proxy.

[SDR] | Enregistre dans la plage dynamique standard.
[HDR] | Enregistre dans la plage dynamique élevée.

(Réglage d’usine : [HDR])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] est réglé sur un paramètre autre que [HLG], ou lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [RÉGLAGE PROXY] → [ENG PROXY] → [OFF] est défini. Enregistre dans l’image de la plage dynamique standard.

## [FONCT. ENR.]

### [MODE D’ENR.]

Sélectionne le mode d’enregistrement.

[NORMAL] | Effectue l’enregistrement standard.
[INTERVALLE] | Effectue l’enregistrement par intervalles. (Fonction permettant de répéter l’enregistrement d’une image à un intervalle défini.)

(Réglage d’usine : [NORMAL])

REMARQUE

- Pour les combinaisons et les restrictions des réglages, reportez-vous à la section « Fonction d’enregistrement qui ne peut pas être utilisée simultanément ».

### [ATTENTE MODE ENREG.]

Sélectionne ou non la conservation des réglages [MODE D’ENR.].

[ON] | Conserve les réglages.
[OFF] | Ne conserve pas les réglages. Il reviendra toujours au statut [NORMAL] la prochaine fois que l’appareil sera sous tension.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [TEMPS INTERVAL]

Définit la durée de l’intervalle pour un enregistrement par intervalles.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [1s], [2s], [5s], [10s], [30s], [1 min], [5 min], [10 min]

(Réglage d’usine : [5 min])

## [TC/UB]

### [DF/NDF]

Règle la méthode de décompte pour le générateur de code temporel.

Activé uniquement lorsque la fréquence d’images d’enregistrement du menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] est réglé sur 59,94i/59,94p/29,97p.

[DF] | Utilise le mode de temps réel.
[NDF] | Utilise le mode de temps non réel.

(Réglage d’usine : [DF])

REMARQUE

- Le réglage est fixé sur [NDF] lorsque le menu [ENREGISTREMENT] → [FONCT. ENR.] → [MODE D’ENR.] → [INTERVALLE] est défini.

### [MODE UB]

Permet de définir les bits d’utilisateur. Les bits d’utilisateur sont enregistrés dans le clip. En outre, elles sont sorties comme données LTC UB, VITC UB du signal SDI.

[VITESSE IMG] | Sélectionne les informations d’image (comme la fréquence d’images) de la caméra.
[UTILISATEUR] | Permet de sélectionner les bits d’utilisateur définis.
[HEURE] | Sélectionne l’heure locale. (hh, mm, ss) (heure, minutes, secondes)
[DATE] | Sélectionne la date et l’heure locales. (YY, MM, DD, hh) (Année, Mois, Jour, heure)
[TC] | Enregistre la valeur de code temporel sous la forme de bits d’utilisateur.
[NOM CLIP] | Enregistre la valeur que CAM INDEX (un caractère) et CARD COUNT (nombre à trois chiffres) ont convertie en code de caractères ASCII. Activé uniquement lorsque le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] → [MOV] est défini.

(Réglage d’usine : [UTILISATEUR])

### [SEL TC IN/OUT]

Règle l’entrée/sortie de la borne <TC IN/OUT>.

[TC IN] | Permet de régler l’entrée de code temporel.
[TC OUT] | Permet de régler la sortie de code temporel.

(Réglage d’usine : [TC IN])

### [REF TC OUT]

Permet de définir le retard en sortie du code temporel qui est sorti depuis la borne <TC IN/OUT>.

[ENREG.] | Sort immédiatement le code temporel d’enregistrement. Cette fonction est utilisée lors de l’enregistrement simultané sur deux caméras avec le code temporel de la caméra en tant que référence.
[SORTIE SDI 1] | Correspond à l’image de sortie de la borne <SDI OUT1>. Sortie immédiate lorsque l’image n’est pas sortie de la borne <SDI OUT1>.

(Réglage d’usine : [ENREG.])

## [COMPT. ENREG.]

Permet de définir le fonctionnement du compteur pour l’enregistrement.

[TOTAL] | Réalise un comptage continu jusqu’à sa réinitialisation en appuyant sur la touche <RESET>.
[CLIP] | Efface la valeur de comptage au démarrage de l’enregistrement et calcule la durée de chaque enregistrement.

(Réglage d’usine : [TOTAL])

## [ENREG. METADONNÉES]

### [CHARGER]

Sélectionne le fichier de téléchargement de métadonnée enregistré sur la carte mémoire et le charge dans la caméra.

### [ENREGISTREMENT]

Permet de choisir d’ajouter les métadonnées chargées pendant l’enregistrement.

[ON] | Procède à l’ajout.
[OFF] | Ne procède pas à l’ajout.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [NOM CLIP UTILISAT.]

Définit les données à enregistrer sous [NOM CLIP UTILISAT.].

[TYPE1] | Enregistre la valeur de réglage des données chargées (lorsque [ENREGISTREMENT] est réglé sur [ON]). Enregistre la même valeur que [ID CLIP GLOBALE] (lorsque [ENREGISTREMENT] est réglé sur [OFF]).
[TYPE2] | Enregistre les données chargées et la valeur du compteur (lorsque [ENREGISTREMENT] est réglé sur [ON]). Enregistre la même valeur que [NOM CLIP] (lorsque [ENREGISTREMENT] est réglé sur [OFF]).

(Réglage d’usine : [TYPE1])

### [SÉRIE CARTE]

Permet de définir si le mémo texte contenant le numéro de série ou le type de la carte est ajouté en tant que métadonnées.

[ON] | Procède à l’ajout.
[OFF] | Ne procède pas à l’ajout.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [INITIALISER]

Supprime et initialise toutes les métadonnées chargées.

### [PROPRIÉTÉ]

Confirme ou modifie les métadonnées chargées.

Haut de page