- Haut
- Connexion réseau
- Préparation de la connexion
- Pour le module sans fil AJ-WM50

# Pour le module sans fil AJ-WM50

Montez le module sans fil AJ-WM50 (en option) sur la caméra.

Borne <USB2.0 HOST>

Ouvrez le cache de la borne <USB2.0 HOST>.

Raccordez le module sans fil à la borne <USB2.0 HOST>.

Insérez-le à fond.

REMARQUE

- Retirez le module sans fil bien droit.

## Mises en garde sur l’utilisation du module sans fil AJ-WM50

Lisez attentivement et comprenez le mode d’emploi du module sans fil avant de l’utiliser.

Pour connaître les dernières informations, visitez le site Web suivant :

https://pro-av.panasonic.net/

Haut de page