- Haut
- Préparation
- Cartes mémoire
- État de la lampe d’accès de carte et de la carte mémoire

# État de la lampe d’accès de carte et de la carte mémoire

Lampe d’accès de carte | État de carte mémoire
--- | ---
Est allumé en vert | Enregistrement possible | Le chargement et l’écriture sont autorisés.
Est allumé en orange | Sélectionné pour l’enregistrement | Le chargement et l’écriture sont autorisés. Cible d’enregistrement actuelle.
Clignote en orange | Carte en cours d’accès | Le chargement et l’écriture sont en cours d’exécution.
Clignote rapidement en orange | Identification de la carte mémoire | La carte mémoire n’est pas identifiée.
Erreur | Une erreur s’est produite. Ceci clignote même si la carte mémoire n’est pas insérée lorsqu’une erreur s’est produite.
Clignote lentement en vert | Aucune capacité de carte mémoire restante | La carte mémoire n’a pas de capacité restante. Seul le chargement est possible.
Protection contre l’écriture | Le commutateur de protection contre l’écriture de la carte mémoire est positionné sur le côté Protect ou LOCK. Seul le chargement est possible.
Carte mémoire non enregistrable | Enregistrement impossible au format d’enregistrement actuellement défini. Modifiez le format d’enregistrement ou utilisez une carte mémoire compatible avec le format d’enregistrement.
Le logement pour carte n’enregistre pas la cible | Une carte mémoire est insérée dans le logement pour carte sélectionné dans le menu [ENREGISTREMENT] → [MÉDIA ENREGISTREMENT]. Seul le chargement est possible.
Arrêt | Format illégal | La carte mémoire n’est pas correctement formatée. Reformatez la carte.
Aucune carte mémoire insérée | Aucune carte mémoire n’a été insérée.
Carte mémoire non valide | Il s’agit d’une carte mémoire, par exemple MMC (Multi Media Card), qui ne peut pas être utilisée avec la caméra.
Réglage dans le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX] | Enregistrement et lecture impossibles. Les fonctions autres que l’enregistrement et la lecture (chargement du fichier de scène, etc.) sont utilisables.
Carte P2 formatée avec un chiffrement par mot de passe CPS | Non utilisable avec la caméra. Lorsqu’elle est formatée avec la caméra, elle est utilisable en tant que carte P2 non chiffrée.
En mode de lecteur de carte | La lampe d’accès de carte s’éteint en l’absence d’accès.

Haut de page