- Haut
- Préparation
- Cartes mémoire
- Protection contre l’effacement accidentel

# Protection contre l’effacement accidentel

Pour éviter d’effacer par inadvertance le contenu de l’enregistrement sur la carte mémoire, positionnez le commutateur de protection en écriture de la carte mémoire sur le côté Protect ou LOCK.

Commutateur de protection contre l’écriture

Commutateur de protection contre l’écriture

REMARQUE

- Réglez le commutateur de protection contre l’écriture avant d’insérer la carte. Ceci ne fonctionne pas quand le commutateur de protection contre l’écriture est actionné après l’insertion de la carte.

Haut de page