- Haut
- Fiche technique
- Détails des signaux de connecteurs

# Détails des signaux de connecteurs

DC IN
| 1 | GND
2 | NC
3 | NC
4 | +12 V
Panasonic N° de pièce : K1AA104H0038 N° de pièce fabricant : HA16RX-4P (SW1) (76) (Hirose Electric Co.) REMARQUE Assurez-vous que la polarité de l’alimentation externe est correcte.

FRONT MIC IN
| 1 | GND
2 | L CH IN(H)
3 | L CH IN(C)
4 | R CH IN(H)
5 | R CH IN(C)
Panasonic N° de pièce : K1AB105B0002 N° de pièce fabricant : NC5FBH (NEUTRIK)

AUDIO IN
| 1 | GND
2 | AUDIO IN (H)
3 | AUDIO IN (C)
Panasonic N° de pièce : K1AY103A0001 N° de pièce fabricant : HA16PRM-3SG (72) (Hirose Electric Co.)

AUDIO OUT
| 1 | GND
2 | L CH OUT(H)
3 | L CH OUT(C)
4 | R CH OUT(H)
5 | R CH OUT(C)
Panasonic N° de pièce : K1AA105H0016 N° de pièce fabricant : HA16RD-5P(76) (Hirose Electric Co.) REMARQUE La borne <AUDIO OUT> de la caméra est la borne XLR et délivre en sortie des signaux audio équilibrés. Pour établir une connexion non équilibrée avec un périphérique externe utilisant un connecteur à broches, desserrez les bornes 3 et 5. Voici un exemple de connexion. Borne de la broche N’utilisez pas le câble où les bornes 3, 5 et 1 sont connectées. Sinon, cela pourrait aboutir à un dysfonctionnement.

DC OUT
| 1 | GND
2 | NC
3 | NC
4 | +12 V OUT CC (11 V – 17 V) (max. 1,5 A)
Panasonic N° de pièce : K1AY104J0001 N° de pièce fabricant : HR10A-7R-4SC (73) (Hirose Electric Co.) N° de pièce fabricant du connecteur de câble : HR10A-7P-4(73) (Hirose Electric Co.) REMARQUE Assurez-vous que la puissance totale issue des bornes <DC OUT>, <VF> et <LENS> ne dépasse pas 30 W.

VF
| 1 | UNREG-12V | Alimentation électrique 12 V CC
2 | UNREG-12V | Alimentation électrique 12 V CC
3 | A9.0V | Alimentation électrique 9 V CC (inutilisée)
4 | VF-PB-GND | GND du signal PB du viseur
5 | VF-PR-GND | GND du signal PR du viseur
6 | VF-Y | Sortie de signal Y du viseur
7 | VF-Y-GND | GND du signal Y du viseur
8 | VF-CLK | Signal d’impulsion de l’horloge des données en série
9 | VF-WR | Signal d’impulsion pour le chargement de données de conversion en série/en parallèle
10 | VF-DATA | Signal de données en série pour la conversion en série/en parallèle
11 | UNREG-GND | GND
12 | ZEBRA-SW | Signal zébré ON/OFF
13 | PEAKING | Contrôle de pic (inutilisé)
14 | SPARE | Supplémentaire (inutilisé)
15 | VF-PR | Sortie de signal PR du viseur
16 | VF-PB | Sortie de signal PB du viseur
17 | MARKER-SW | Marche/arrêt des repères (inutilisé)
18 | FRONT-VR | RéglageF.AUDIO LEVEL (inutilisé)
19 | VR-GND | F.AUDIO LEVEL GND (inutilisé)
20 | UNREG-GND | GND
Panasonic N° de pièce : K1AB120H0001 N° de pièce fabricant : HR12-14RA-20SC (Hirose Electric Co.) REMARQUE Assurez-vous que la puissance totale issue des bornes <DC OUT>, <VF> et <LENS> ne dépasse pas 30 W.

LENS
| 1 | RET-SW
2 | REC-START/STOP
3 | GND
4 | IRIS-AUTO
5 | IRIS-CONT
6 | UNREG +12 V (max. 1,5 A)
7 | IRIS-POSI
8 | IRIS-G-MAX
9 | EXT-POSI
10 | ZOOM-POSI
11 | FOCUS-POSI
12 | SPARE
Panasonic N° de pièce : K1AY112JA001 N° de pièce fabricant : HR10A-10R-12SC (71) (Hirose Electric Co.) REMARQUE Assurez-vous que la puissance totale issue des bornes <DC OUT>, <VF> et <LENS> ne dépasse pas 30 W.

Interface du récepteur de microphone sans fil
| 1 | CH-1 SHIELD | GND
2 | CH-1 HOT | Entrée audio depuis le récepteur du microphone sans fil : CH1 HOT
3 | CH-1 COLD | Entrée audio depuis le récepteur du microphone sans fil : CH1 COLD
4 | GND | GND
5 | UNREG +12 V | Alimentation du récepteur du microphone sans fil
6 | RX ON | Puissance à distance pour le récepteur du microphone sans fil
7 | RF WARN | Entrée d’avertissement RF depuis le récepteur du microphone sans fil
8 | RM5 | Inutilisé
9 | RM4 | Inutilisé
10 | SPARE 1 | Inutilisé
11 | SPARE 2 | Inutilisé
12 | EXT CLK | Inutilisé
13 | CLK SHIELD | Inutilisé
14 | CH-2 SHIELD | GND
15 | CH-2 HOT | Entrée audio depuis le récepteur du microphone sans fil : CH2 HOT
16 | CH-2 COLD | Entrée audio depuis le récepteur du microphone sans fil : CH2 COLD
17 | +5,6 V | Alimentation du récepteur du microphone sans fil
18 | VIDEO OUT | Inutilisé
19 | VIDEO RET | Inutilisé
20 | VIDEO EN | Inutilisé
21 | RM 1 (RM CLK) | Inutilisé
22 | RM 2 (RM DATA) | Inutilisé
23 | RM 3 (RM WR) | Inutilisé
24 | RM+5 V | Inutilisé
25 | RM GND | Inutilisé
Panasonic N° de pièce : K1GB25A00010 N° de pièce fabricant : HDBB-25S (05) (Hirose Electric Co.)

LIGHT
| 1 | 12 V UNREG | Alimentation de l’éclairage, etc. (fournie par la batterie)
2 | GND | GND
Panasonic N° de pièce : VJS4444

Haut de page