- Haut
- Préparation
- Montage des accessoires
- Montage de la caméra sur un trépied

# Montage de la caméra sur un trépied

Lorsque vous montez la caméra sur un trépied, utilisez l’adaptateur de trépied en option (SHAN-TM700).

Adaptateur de trépied

Tête cylindrique

Fig. 1

Fig. 2

Montez l’adaptateur de trépied sur le trépied. (Fig. 1)

Montez la caméra sur un adaptateur de trépied. (Fig. 2)

Faites glisser la caméra vers l’avant le long des rainures jusqu’à entendre un déclic.

REMARQUE

- Sélectionnez un trou approprié dans l’adaptateur, en prenant en compte le centre de gravité combiné de la caméra et de l’adaptateur de trépied.

  De plus, assurez-vous que le diamètre des trous choisis correspond au diamètre de la vis à tête cylindrique.

## Retirer la caméra de l’adaptateur de trépied

Tout en maintenant le levier rouge vers le bas, actionnez le levier noir dans le sens de la flèche, et faites glisser la caméra vers l’arrière pour la retirer.

Levier rouge

Levier noir

REMARQUE

- Si la broche de l’adaptateur de trépied ne revient pas à sa position initiale après le retrait de la caméra, maintenez le levier rouge vers le bas et actionnez de nouveau le levier noir dans le sens de la flèche, afin de faire revenir la broche à sa position initiale.

  Remarque : La caméra ne peut pas être montée si la broche reste au centre.

Haut de page