- Haut
- Maintenance
- Système d’avertissement
- Liste d’avertissements

# Liste d’avertissements

REMARQUE

- « Réception audio sans fil réduite » ne s’affiche pas lorsque le réglage se fait sur le menu [AUDIO] → [RÉG. SAISIE] → [AVERTISSEMENT SANS FIL] → [OFF].

- La lampe d’accès de carte ne clignote pas même en cas d’avertissement lorsque le réglage se fait sur le menu [AUTRES] → [LED] → [ACCÈS LED] → [OFF].

1. Erreur système

   Affichage d’état | N’affiche rien.
   Voyant d’avertissement | Clignote quatre fois par seconde.
   Voyant de signalisation | Clignote quatre fois par seconde.
   Lampe d’accès de carte | Toutes les lampes d’accès de carte clignotent quatre fois par seconde en orange.
   Viseur | [ERREUR SYSTÈME] s’affiche.
   Alarme | Retentit en continu.
   Contenu d’avertissement | Erreur du signal de référence ou erreur de communication.
   Opération de lecture ou d’enregistrement | L’opération en cours s’arrête.
   Mesure à prendre | Consultez votre revendeur.

2. Erreur lors du retrait de la carte

   Affichage d’état | N’affiche rien.
   Voyant d’avertissement | Clignote quatre fois par seconde.
   Voyant de signalisation | Clignote quatre fois par seconde.
   Lampe d’accès de carte | Toutes les lampes d’accès de carte clignotent quatre fois par seconde en orange.
   Viseur | [ALIM. ÉTEINTE] s’affiche.
   Alarme | Retentit en continu.
   Contenu d’avertissement | Une erreur s’est produite dans la caméra car la carte expressP2 a été retirée pendant l’accès aux données.
   Opération de lecture ou d’enregistrement | L’opération en cours s’arrête.
   Mesure à prendre | Suivez le message pour mettre l’appareil hors tension une fois et pour le mettre sous tension de nouveau. Assurez-vous qu’il n’y a aucune erreur dans les clips sur la carte éjectée et réparez les clips en fonction des besoins.

3. Batterie épuisée (faible tension d’entrée)

   Affichage d’état | Sept barres de niveau de charge de la batterie clignotent.
   Voyant d’avertissement | S’allume.
   Voyant de signalisation | Clignote quatre fois par seconde.
   Lampe d’accès de carte | Toutes les lampes d’accès de carte clignotent quatre fois par seconde en orange.
   Viseur | Le voyant [BATT] s’allume si le viseur possède un voyant [BATT]. [EMP] clignote dans l’affichage du niveau de charge de la batterie. ([%] clignote pour les batteries ayant des informations sur sa capacité restante.)
   Alarme | Retentit en continu.
   Contenu d’avertissement | La batterie est épuisée.
   Opération de lecture ou d’enregistrement | L’opération en cours s’arrête. L’alimentation est coupée pendant environ cinq secondes.
   Mesure à prendre | Changez les batteries.

4. Erreur de température élevée

   Affichage d’état | N’affiche rien.
   Voyant d’avertissement | Clignote quatre fois par seconde.
   Voyant de signalisation | Clignote quatre fois par seconde.
   Lampe d’accès de carte | Toutes les lampes d’accès de carte clignotent quatre fois par seconde en orange.
   Viseur | [HAUTE TEMPÉRATURE] s’affiche.
   Alarme | Retentit en continu.
   Contenu d’avertissement | La température interne de la caméra a augmenté au-delà des attentes.
   Opération de lecture ou d’enregistrement | L’opération en cours s’arrête. L’alimentation est coupée pendant environ cinq secondes.
   Mesure à prendre | Remettez sous tension et vérifiez l’enregistrement en procédant à sa lecture. Si le problème persiste, consultez votre revendeur.

5. Fin de la carte

   Affichage d’état | Sept barres de niveau de capacité restante de carte mémoire clignotent.
   Voyant d’avertissement | S’allume.
   Voyant de signalisation | Clignote quatre fois par seconde.
   Lampe d’accès de carte | Toutes les lampes d’accès de carte clignotent quatre fois par seconde en orange.
   Viseur | [END] apparaît sur l’affichage de la capacité restante de la carte mémoire.
   Alarme | Retentit en continu.
   Contenu d’avertissement | Il n’y a plus de capacité restante de carte mémoire.
   Opération de lecture ou d’enregistrement | L’enregistrement s’arrête.
   Mesure à prendre | Supprimez des clips sur la carte mémoire ou insérez une nouvelle carte mémoire.

6. Erreur d’enregistrement

   Affichage d’état | N’affiche rien.
   Voyant d’avertissement | Clignote quatre fois par seconde.
   Voyant de signalisation | Clignote quatre fois par seconde.
   Lampe d’accès de carte | Toutes les lampes d’accès de carte clignotent quatre fois par seconde en orange.
   Viseur | [AVERTISSEMENT ENR] s’affiche. [AVERTISSEMENT ENR]/[<AU-DELA NB MAX. DE CLIPS>] s’affiche lorsque vous tentez d’enregistrer en dépassant la limite du nombre de clips. Ceci s’affiche quand environ 3,5 heures se sont écoulées depuis le point de départ d’un enregistrement unique lorsque [DIVISION COURTE] est sélectionné dans le menu [ENREGISTREMENT] → [FICHIER DIVISÉ]. L’enregistrement est arrêté. [PAUSE TEMPORAIRE]/[SIGN. IRRÉGULIER] s’affiche lorsque le signal de référence du Genlock n’est pas reçu correctement.
   Alarme | Retentit quatre fois par seconde.
   Contenu d’avertissement | Il s’agit une erreur de réglage d’enregistrement ou de circuit d’enregistrement.
   Opération de lecture ou d’enregistrement | L’enregistrement s’arrête. Lorsque le signal de référence du Genlock n’est pas reçu correctement, mettez l’enregistrement sur pause, puis reprenez l’enregistrement lorsque le signal revient à la normale.
   Mesure à prendre | Lancez à nouveau l’enregistrement. Ou, mettez l’appareil hors tension une fois et lancez de nouveau l’enregistrement. Pour enregistrer en dépassant le nombre maximal de clips, remplacez la carte mémoire ou supprimez des clips inutiles.

7. Erreur de carte

   Affichage d’état | N’affiche rien.
   Voyant d’avertissement | Clignote quatre fois par seconde lorsque cela se produit pendant l’enregistrement. Il ne s’allume pas lorsque cela se produit pendant la lecture.
   Voyant de signalisation | Clignote quatre fois par seconde lorsque cela se produit pendant l’enregistrement. Il ne s’allume pas lorsque cela se produit pendant la lecture.
   Lampe d’accès de carte | Toutes les lampes d’accès de carte clignotent quatre fois par seconde en orange lorsque cela se produit pendant l’enregistrement.
   Viseur | Affiche [ERREUR CARTE <SLOT 1>] (le numéro de logement pour carte correspondant s’affiche).
   Alarme | Retentit quatre fois par seconde lorsque cela se produit pendant l’enregistrement. Elle ne retentit pas lorsqu’elle se produit pendant la lecture.
   Contenu d’avertissement | Une erreur de carte mémoire s’est produite pendant l’enregistrement ou la lecture.
   Opération de lecture ou d’enregistrement | L’opération en cours s’arrête. La carte mémoire présentant l’erreur est protégée contre l’écriture après avoir été arrêtée.
   Mesure à prendre | Remplacez la carte mémoire.

8. Réception audio sans fil réduite

   Affichage d’état | N’affiche rien.
   Voyant d’avertissement | Clignote quatre fois par seconde. (Période d’inactivité ou pendant l’enregistrement)
   Voyant de signalisation | Clignote quatre fois par seconde pendant que l’enregistrement se poursuit.
   Viseur | [WIRELESS RF] s’affiche.
   Alarme | Retentit quatre fois par seconde pendant que l’enregistrement se poursuit.
   Contenu d’avertissement | Cette erreur indique une condition de réception faible de l’audio sans fil.
   Opération de lecture ou d’enregistrement | L’opération en cours continue.
   Mesure à prendre | Vérifiez l’alimentation électrique du microphone et l’état de réception du récepteur.

9. Charge critique de la batterie

   Affichage d’état | Une barre de niveau de charge de la batterie clignote.
   Voyant d’avertissement | Clignote une fois par seconde.
   Voyant de signalisation | Clignote une fois par seconde.
   Viseur | Le voyant [BATT] clignote une fois par seconde si le viseur possède un voyant [BATT]. (L’indication [%] clignote si la batterie a des informations de capacité restante.)
   Alarme | Retentit quatre fois par seconde.
   Contenu d’avertissement | La batterie est presque épuisée.
   Opération de lecture ou d’enregistrement | L’opération en cours continue.
   Mesure à prendre | Rechargez les batteries si nécessaire.

10. Niveau critique de l’enregistrement sur carte mémoire

    Affichage d’état | Une barre de niveau de capacité restante de carte mémoire clignote.
    Voyant d’avertissement | Clignote une fois par seconde pendant que l’enregistrement se poursuit.
    Voyant de signalisation | Clignote une fois par seconde pendant que l’enregistrement se poursuit.
    Viseur | L’indicateur de capacité restante de la carte mémoire clignote.
    Alarme | Retentit une fois par seconde pendant que l’enregistrement se poursuit.
    Contenu d’avertissement | La capacité restante totale de la carte mémoire est de 2 minutes ou moins.
    Opération de lecture ou d’enregistrement | L’opération en cours continue.
    Mesure à prendre | Changez de carte mémoire ou insérez une carte supplémentaire si nécessaire.

Haut de page