- Haut
- Prise de vue
- Ajustement et réglage du moniteur LCD
- Utilisation du moniteur LCD

# Utilisation du moniteur LCD

Appuyez sur la touche <OPEN> vers la droite pour ouvrir le moniteur LCD.

Réglez l’écran du moniteur LCD dans une position facile à visionner.

Faites pivoter l’écran jusqu’à 180° dans la direction de l’objectif et 90° dans votre direction.

Réglez la luminosité du moniteur LCD/densité de couleur/contraste/luminosité du rétroéclairage dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [LCD] → [LUMINOSITÉ]/[NIVEAU COULEUR]/[CONTRASTE]/[RÉTRO-ÉCLAIRAGE].

La luminosité du rétroéclairage peut être réglée en appuyant sur la touche USER assignée à [RETROECL. LCD].

REMARQUE

- Veillez à fermer le moniteur LCD fermement.

- Faites attention de ne pas appliquer une force excessive sur le moniteur LCD quand il est ouvert. Sinon, cela pourrait aboutir à un dysfonctionnement.

- De la condensation se forme parfois sur le panneau LCD du moniteur LCD dans des emplacements sujets aux différences extrêmes de température. Si ceci se produit, nettoyez avec un chiffon doux et sec.

- Le moniteur LCD sera légèrement plus sombre que la normale immédiatement après la mise sous tension lorsque la caméra est très froide. La luminosité revient à la normale lorsque la température interne augmente.

Haut de page