- Haut
- Connexion réseau
- Connexion avec le pupitre d’exploitation (AK-HRP1000G/AK-HRP1005G)

# Connexion avec le pupitre d’exploitation (AK-HRP1000G/AK-HRP1005G)

La caméra peut être commandée depuis le pupitre d’exploitation AK-HRP1000G/AK-HRP1005G (en option).

1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

AK-HRP1005G

Pupitre d’exploitation

Réglages de la caméra
Réglage du pupitre d’exploitation (AK-HRP1000G/AK-HRP1005G)
Fonctionnement pendant la télécommande
Haut de page