- Haut
- Préparation
- Alimentation électrique
- Fixation et réglage de la batterie

# Fixation et réglage de la batterie

## Utilisation des batteries Anton/Bauer

Levier de desserrage

Batterie Anton/Bauer

Permet de monter la batterie Anton/Bauer.

Insérez la borne de la batterie, et faites-la glisser dans le sens de la flèche.

Définissez le type de batterie.

Sélectionnez le type de batterie dans le menu [AUTRES] → [BATTERIE] → [BATTERIE EMBARQUÉE] → [SEL BATTERIE].

REMARQUE

- Pour retirer la batterie, maintenez le levier de desserrage du support de batterie tout en bas, glissez la batterie dans le sens inverse de celui dans lequel vous l’aviez insérée.

## Utilisation de batteries à montage en V

Montez la plaque de batterie à montage en V. Comme montré sur le schéma, insérez et faites glisser dans le sens de la flèche.

Levier de desserrage

Montez la plaque de batterie à montage en V.

Faites-la glisser en direction de la flèche.

Définissez le type de batterie.

- Définissez le type de batterie dans le menu [AUTRES] → [BATTERIE] → [BATTERIE EMBARQUÉE] → [SEL BATTERIE].

REMARQUE

- Contactez votre revendeur pour des informations sur la plaque de batterie à montage en V.

- Lorsque la plaque de batterie à montage en V est utilisée, l’affichage % (en pourcentage) n’est pas possible même si vous utilisez des batteries avec fonction d’indicateur de niveau de la batterie.

- Pour retirer la plaque, maintenez le levier de desserrage du support de batterie tout en bas, glissez la plaque dans le sens inverse de celui dans lequel vous l’aviez insérée.

- Lorsque vous utilisez une batterie qui n’est pas dans [SEL BATTERIE], définissez [autres], puis définissez [CHARGÉE]/[VOLTAGE FAIBLE]/[PLUS DE VOLTAGE] selon les caractéristiques de la batterie.

Haut de page