- Haut
- Fiche technique
- Caractéristiques techniques
- Général

# Général

Alimentation CC 12 V (11,0 V – 17,0 V) Consommation électrique 32 W (corps uniquement, état d’enregistrement standard 2160-59,94p/HEVC LongGOP 100M, LCD ON) 72 W (avec tous les accessoires connectés et une alimentation maximale fournie pour chacune des bornes de sortie)

Informations concernant la sécurité.

Température ambiante de fonctionnement | 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F)
Humidité ambiante de fonctionnement | 10% – 85% (humidité relative)
Température de stockage | −20 °C – 60 °C (−4 °F – 140 °F)
Poids | Environ 3,4 kg (7,5 livre) (corps uniquement)
Dimensions (L×H×P) | Corps uniquement 143 mm×267 mm×348 mm (5-5/8 pouces × 10-1/2 pouces × 13-23/32 pouces) (à l’exception du dépassement)

Haut de page