- Haut
- Prise de vue
- Procédures de base
- Enregistrement normal

# Enregistrement normal

Appuyez sur la touche <REC> pour commencer l’enregistrement vidéo et audio sur la carte mémoire.

On appelle « clip » des données d’image et de son générées en une seule prise de vue avec des informations supplémentaires.

Appuyez sur la touche <REC> pour démarrer l’enregistrement.

Le voyant [REC] dans le viseur est allumé pendant l’enregistrement.

Appuyez à nouveau sur la touche <REC> pour arrêter.

Le voyant [REC] dans le viseur s’éteint.

REMARQUE

- Les touches <REV ()>/<STOP ()>/<FWD ()>/<PLAY/PAUSE (/)> ne fonctionnent pas pendant l’enregistrement.

- Dans les situations suivantes, terminer l’écriture sur une carte mémoire peut prendre un certain temps.

  Appuyer sur la touche <REC> ne reconnaît pas immédiatement les opérations.

  - Lors de l’arrêt d’un enregistrement court

  - Lors de l’arrêt d’un enregistrement immédiatement après un enregistrement sur une seconde carte mémoire

- L’enregistrement démarre en utilisant la mémoire de la caméra, même si l’enregistrement démarre juste après l’insertion de la carte mémoire ou la mise sous tension. Dans ce cas, l’enregistrement ne peut pas être arrêté tant que la carte mémoire n’a pas été reconnue. L’avertissement s’affiche sous la forme [PAUSE ENREG. INVALIDE] à ce moment-là.

- Après une pression sur la touche <REC> à l’étape 2, il se peut que l’arrêt de l’enregistrement prenne un certain temps.

Haut de page