- Haut
- Connexion à des périphériques externes
- Raccordement d’appareils externes et fonction de contrôle d’enregistrement
- Vérification de l’état de sortie de contrôle

# Vérification de l’état de sortie de contrôle

L’état de contrôle s’affiche sur l’écran du viseur ou du moniteur LCD lorsque le signal de contrôle est émis.

L’état affiché n’est pas l’état d’enregistrement de l’appareil externe raccordé, mais l’état de la sortie de signal de contrôle de la caméra.

Affiche l’état de contrôle du début d’enregistrement et de l’arrêt d’enregistrement sur l’appareil externe raccordé aux bornes <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI>.

- [REC S/H] : l’instruction d’enregistrement est délivrée en sortie depuis les bornes <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI>.

- [S/H] : l’instruction de pause est délivrée en sortie depuis les bornes <SDI OUT1>/<SDI OUT2>/<HDMI>.

- [REC SDI] : l’instruction d’enregistrement est délivrée en sortie depuis les bornes <SDI OUT1>/<SDI OUT2>.

- [SDI] : l’instruction de pause est délivrée en sortie depuis les bornes <SDI OUT1>/<SDI OUT2>.

- [REC HDMI] : l’instruction d’enregistrement est délivrée en sortie depuis la borne <HDMI>.

- [HDMI] : l’instruction de pause est délivrée en sortie depuis la borne <HDMI>.

Haut de page