- Haut
- Fonctionnement
- Valeur de réglages d’usine du fichier de scène
- Menu [FICHIER SCÈNE]

# Menu [FICHIER SCÈNE]

Les réglages d’usine de chaque élément du fichier de scène sélectionné dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. FICHIER] représentent des valeurs identiques à [F1:] à [F6:].

- La signification des symboles utilisés dans le tableau est la suivante.

  - — : pas une cible.

Élément de menu [FICHIER SCÈNE] | Réglage d’usine
--- | ---
[SÉL. FICHIER] | [F1:]
[TYPE SCAN SYNC.] | [sec]
[SCAN SYNC.] | [1/60.0]*1, [1/50.0]*2, [180.0d]*3
[DTL MAÎTRE] | [0]
[DTL CAROTTAGE] | [15]
[DTL RÉGLAGE]
[DÉTAIL] | [ON]
[NIVEAU DTL H.] | [0]
[NIVEAU DTL V.] | [0]
[FRÉQ. DTL] | [0]
[DÉPEND. NIVEAU] | [0]
[NIV OUVT KNEE] | [2]
[GAIN DTL(+)] | [0]
[GAIN DTL(−)] | [0]
[DTL TEINT PEAU A] | [OFF]
[DTL TEINT PEAU B] | [OFF]
[DTL TEINT PEAU C] | [OFF]
[DTL TEINT ZEBRA] | [ON]
[RÉGLAGE DTL TEIN PEAU]
[DÉTECT TABLEAU] | [A]
[EFFET DTL PEAU] | [16]
[CENTRE I] | [35]
[LARGEUR I] | [2]
[LARGEUR Q] | [2]
[PHASE Q] | [0]
[RÉG. CONTRÔLE GAIN RB]
[PRE AWB GAIN R] | [0]
[PRE AWB GAIN B] | [0]
[AWB A GAIN R] | [0]
[AWB A GAIN B] | [0]
[AWB B GAIN R] | [0]
[AWB B GAIN B] | [0]
[COMPENS. GAIN AWB A] | [OFF]
[COMPENS. GAIN AWB B] | [OFF]
[RÉG. TEMP COULEUR Ach]
[TEMP COULEUR] | [3200K]
[GAIN R] | [0]
[GAIN B] | [0]
[AXE V] | [0]
[RÉG. TEMP COULEUR Bch]
[TEMP COULEUR] | [3200K]
[GAIN R] | [0]
[GAIN B] | [0]
[AXE V] | [0]
[NIV CHROMA] | [0%]
[PHASE CHROMA] | [0]
[MATRICE]
[TABLE MATRICE L] | [A]
[TABLE MATRICE M] | [A]
[TABLE MATRICE H] | [A]
[TABLE MATRICE] | [A]
[MATRICE ADAPTATIVE] | [OFF]
[R-G] | [0]
[R-B] | [0]
[G-R] | [0]
[G-B] | [0]
[B-R] | [0]
[B-G] | [0]
[CORRECT. COULEUR]
[CORRECT. COULEUR L] | [ON]
[CORRECT. COULEUR M] | [ON]
[CORRECT. COULEUR H] | [ON]
Élément de correction de couleur indépendante sur 16 axes [PARAMÈTRES] | [0]
[PIED. MAITRE] | [16]
[RÉG. CONTRÔLE RGB NOIR]
[R PED] | [0]
[G PED] | [0]
[B PED] | [0]
[PEDESTAL OFFSET] | [OFF]
[FLARE R] | [0]
[FLARE G] | [0]
[FLARE B] | [0]
[SÉL. MODE GAMMA] | [HD]
[RÉG. GAMMA]
[GAMMA MASTER] | [0.45]
[NIV. DYNAMIQ. F-REC.] | [600%]
[NIV. ÉTIR. NOIR F-REC.] | [0%]
[PENTE KNEE V-REC.] | [500%]
[POINT KNEE V-REC.] | [30%]
[GAMMA NOIR] | [0]
[ETENDUE GAMMA NOIR] | [1]
[RÉG. KNEE]
[KNEE MANUEL] | [ON]
[POINT KNEE GÉNÉRAL] | [93.0%]
[PENTE KNEE GÉNÉRAL] | [99]
[POINT KNEE A] | [90%]
[NIVEAU KNEE A] | [107]
[RÉPONSE KNEE A] | [4]
[CMT KNEE HLG] | [OFF]
[POINT KNEE HLG] | [55]
[PENTE KNEE HLG] | [10]
[BOUTON COULEURS HAUTES] | [ON]
[RÉG. CLIP BLANC]
[CLIP BLANC] | [ON]
[NIV. CLIP BLANC] | [109%]
[RÉGLAGE BAS]
[GAIN GÉNÉRAL] | [0dB]
[NIVEAU DTL H.] | [0]
[NIVEAU DTL V.] | [0]
[DTL CAROTTAGE] | [15]
[FRÉQ. DTL] | [0]
[DÉPEND. NIVEAU] | [0]
[GAMMA MASTER] | [0.45]
[GAMMA NOIR] | [0]
[ETENDUE GAMMA NOIR] | [1]
[TABLE MATRICE] | [A]
[CORRECT. COULEUR] | [ON]
[RÉGLAGE MOYEN]
[GAIN GÉNÉRAL] | [6dB]
[NIVEAU DTL H.] | [0]
[NIVEAU DTL V.] | [0]
[DTL CAROTTAGE] | [15]
[FRÉQ. DTL] | [0]
[DÉPEND. NIVEAU] | [0]
[GAMMA MASTER] | [0.45]
[GAMMA NOIR] | [0]
[ETENDUE GAMMA NOIR] | [1]
[TABLE MATRICE] | [A]
[CORRECT. COULEUR] | [ON]
[RÉGLAGE HAUT]
[GAIN GÉNÉRAL] | [12dB]
[NIVEAU DTL H.] | [0]
[NIVEAU DTL V.] | [0]
[DTL CAROTTAGE] | [15]
[FRÉQ. DTL] | [0]
[DÉPEND. NIVEAU] | [0]
[GAMMA MASTER] | [0.55]
[GAMMA NOIR] | [0]
[ETENDUE GAMMA NOIR] | [1]
[TABLE MATRICE] | [A]
[CORRECT. COULEUR] | [ON]
[DRS] | [OFF]
[PROFOND. EFFET DRS] | [1]
[DNR] | [1]
[PARAM. CAMÉRA]
[DÉTAIL] | [ON]
[GAMMA] | [ON]
[SIG. DENT DE SCIE] | [OFF]
[FLARE] | [ON]
[COMPENS. H-F] | [ON]

Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [TYPE SCAN SYNC.] → [sec] est défini et que le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [59.94Hz] est défini

Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [TYPE SCAN SYNC.] → [sec] est défini et que le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [50.00Hz] est défini

Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [TYPE SCAN SYNC.] → [deg] est défini

Haut de page