- Haut
- Prise de vue
- Attribution d’une fonction aux touches USER
- Réglage de commutation [GAIN BOUTON UTILISATEUR]

# Réglage de commutation [GAIN BOUTON UTILISATEUR]

Outre le gain standard qui peut être réglé sur <L>/<M>/<H> du commutateur <GAIN>, le mode [S. GAIN] (super gain) permettant d’augmenter le gain analogique à 30 dB ou plus et le mode [SUPER GAIN NUMÉRIQUE] (super gain numérique) permettant d’augmenter graduellement le gain en utilisant le lecteur progressif peuvent également être utilisés sur cette caméra.

Pour la sélection de cette fonction, réglez les gains à utiliser dans [S. GAIN] et [SUPER GAIN NUMÉRIQUE] respectivement à l’avance. Chaque élément est disponible dans le menu [CAMÉRA] → [GAIN BOUTON UTILISATEUR].

Quand [S. GAIN] et [SUPER GAIN NUMÉRIQUE] sont assignés à l’une des touches USER, le gain peut être augmenté par une combinaison avec les touches USER assignées.

En augmentant le gain sans augmentation de bruit | Utilisez la fonction de super gain numérique.
En augmentant le gain analogique normal (Le bruit augmente) | Utilisez uniquement la fonction de super gain. La précision du diaphragme automatique, de la balance des blancs et de la balance des noirs est affectée en raison du bruit accru.
En l’utilisant comme mode super haute sensibilité | Utilisez une combinaison du super gain et des fonctions de super gain numérique. Remarquez, cependant, que les images résiduelles tiendront plus avec des sujets mobiles si une valeur supérieure de gain pour augmenter le gain par le super gain numérique est réglée. Faites attention en utilisant cette combinaison de fonctions. Pour les sujets mobiles, utilisez [SUPER GAIN NUMÉRIQUE] ou [12dB] ou en-dessous.

Haut de page