- Haut
- Fonctionnement
- Réglages de menu
- Menu [CAMÉRA]

# Menu [CAMÉRA]

Règle la fonction de base de la caméra.

Ce menu ne peut pas être défini lorsque l’écran des miniatures s’affiche.

## [VITESSE OBTURATEUR]

Voici les éléments pouvant être réglés de [POSITION1] à [POSITION6].

- Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [59.94Hz] est défini

  - [OFF], [1/100], [1/120], [1/250], [1/500], [1/1000], [1/2000], [MOITIÉ]

- Lorsque le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE] → [50.00Hz] est défini

  - [OFF], [1/60], [1/120], [1/250], [1/500], [1/1000], [1/2000], [MOITIÉ]

[SCAN SYNCHRO] | [SCAN SYNCHRO] est assigné comme vitesse d’obturation sélectionnée par le commutateur <SHUTTER>. Voici les éléments pouvant être réglés. [ON], [OFF] (Réglage d’usine : [ON])
[POSITION1] | Permet de définir la vitesse d’obturation de la [POSITION1]. Le réglage d’usine varie selon le réglage du menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]. (Réglage d’usine : [1/100] (lorsque [59.94Hz] est sélectionné), [1/60] (lorsque [50.00Hz] est sélectionné))
[POSITION2] | Permet de définir la vitesse d’obturation de la [POSITION2]. (Réglage d’usine : [1/120])
[POSITION3] | Permet de définir la vitesse d’obturation de la [POSITION3]. (Réglage d’usine : [1/250])
[POSITION4] | Permet de définir la vitesse d’obturation de la [POSITION4]. (Réglage d’usine : [1/500])
[POSITION5] | Permet de définir la vitesse d’obturation de la [POSITION5]. (Réglage d’usine : [1/1000])
[POSITION6] | Permet de définir la vitesse d’obturation de la [POSITION6]. (Réglage d’usine : [1/2000])

## [MODE SW]

### [BOUTON RET.]

Permet de définir la fonction lorsque vous appuyez sur la touche <RET> de l’objectif.

[BLOQUER] | N’assigne aucune fonction.
[ZOOM NUM] | Attribue la fonction de zoom numérique. Zoom avant sur l’angle de champ par 2x, 3x et 4x verticalement et horizontalement.
[FOCUS ASSIST] | Affiche/Masque l’affichage de l’assistance de mise au point. Sélectionnez le type d’affichage dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [FOCUS ASSIST] → [SÉLECT. FOCUS ASSIST].
[VERIF ENR] | Lit automatiquement les trois dernières secondes du clip précédemment filmé.
[DÉTAIL LCD / VF] | Accentue le contour de l’image dans le viseur ou sur le moniteur LCD pour faciliter la mise au point.
[COULEUR VF] | Permet de choisir d’afficher les images sur le viseur en couleur ou en noir et blanc. Ceci est lié à la valeur de réglage dans le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [COULEUR VF].
[DÉBUT STREAMING] | Assigne la fonction pour démarrer ou arrêter la diffusion continue à partir de la caméra. Ceci est lié à la valeur de réglage dans le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [DÉMAR.].

(Réglage d’usine : [VERIF ENR])

### [NIV. NOIR S]

Définit le niveau de super noir.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−30], [−20], [−10]

(Réglage d’usine : [−10])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [BOUTON KNEE AUTO]

Active/Désactive la fonction d’auto knee et la fonction d’étirement à plage dynamique.

[DRS] | La fonction d’étirement à plage dynamique s’active lorsque le commutateur <OUTPUT>/<AUTO KNEE> est positionné sur <ON>.
[ON] | La fonction d’auto knee s’active lorsque le commutateur <OUTPUT>/<AUTO KNEE> est positionné sur <ON>.
[OFF] | La fonction d’auto knee et la fonction d’étirement à plage dynamique ne s’activent pas même si le commutateur <OUTPUT>/<AUTO KNEE> est positionné sur <ON>.

(Réglage d’usine : [ON])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] → [V-Log] est défini.

### [CTRL COMM ABB, TÂCHES NOIR]

Permet d’ajuster ou non automatiquement l’ombrage du noir lorsque le commutateur <AUTO W/B BAL> est poussé vers le côté <ABB> pendant au moins 2 secondes.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [S. GAIN OFF]

Permet de sélectionner une méthode d’annulation du mode super gain.

[L/M/H] | Le mode de super gain s’annule dans les cas suivants. Quand le réglage du commutateur <GAIN> est modifié Lorsque la touche USER assignée à [S. GAIN] est enfoncée
[S. GAIN] | Le mode de super gain s’annule uniquement lorsque la touche USER assignée à [S. GAIN] est enfoncée.

(Réglage d’usine : [L/M/H])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [MODE GAIN/ISO] → [ISO] est défini.

### [SUPER GAIN NUMÉRIQUE OFF]

Permet de sélectionner une méthode d’annulation du mode super gain numérique (gain accumulé).

[L/M/H] | Le mode de super gain numérique s’annule dans les cas suivants. Quand le réglage du commutateur <GAIN> est modifié Lorsque la touche USER assignée à [SUPER GAIN NUMÉRIQUE] est enfoncée
[SUPER GAIN NUMÉRIQUE] | Le mode de super gain numérique s’annule uniquement lorsque la touche USER assignée à [SUPER GAIN NUMÉRIQUE] est enfoncée.

(Réglage d’usine : [SUPER GAIN NUMÉRIQUE])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [MODE GAIN/ISO] → [ISO] est défini.

### [ZOOM NUM]

Permet de sélectionner le rapport de zoom lorsque la touche USER assignée à [ZOOM NUM] est enfoncée.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [×2], [×3], [×4], [TOUT]

(Réglage d’usine : [TOUT])

## [CMT UTILISATEUR]

La fonction à assigner à la touche USER peut être définie.

Il est possible d’assigner les fonctions suivantes.

- [BLOQUER], [DRS], [FBC], [S. GAIN], [ATW], [ATW VERR.], [Y GET], [ZOOM NUM], [SUPER GAIN NUMÉRIQUE], [SUP. DIAPH], [DECAL. DIAPH], [SUP. NOIR], [GAMMA NOIR], [FOCUS ASSIST], [TEMP COULEUR], [MATRICE ADAPTATIVE], [PRÉ ENR.], [VERIF ENR], [SUPP. DERNIER CLIP], [SEL SLOT], [BOUTON ENR.], [WFM], [LCD / VF HDR], [DÉTAIL LCD / VF], [COULEUR VF], [BOUTON INDIC.], [CHAR. FICH CONF.], [RETROECL. LCD], [MODE LECT. CARTE], [DÉBUT STREAMING], [LCD / VF V-Log], [MARQUE CLICHÉ]

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Attribution d’une fonction aux touches USER ».

[ASSIGN1] | Règle la fonction à assigner à la touche <USER 1>. (Réglage d’usine : [FOCUS ASSIST])
[ASSIGN2] | Règle la fonction à assigner à la touche <USER 2>. (Réglage d’usine : [S. GAIN])
[ASSIGN3] | Règle la fonction à assigner à la touche <USER 3>. (Réglage d’usine : [SUPER GAIN NUMÉRIQUE])
[ASSIGN4] | Règle la fonction à assigner à la touche <USER 4>. (Réglage d’usine : [Y GET])
[ASSIGN5] | Règle la fonction à assigner à la touche <USER 5>. (Réglage d’usine : [WFM])

## [MODE BALANCE BLANC]

### [INH.FILTRE]

Permet de choisir de conserver ou non les données (Ach et Bch) de la mémoire de balance des blancs pour chaque filtre CC.

[ON] | Conserve les données de mémoire Ach et Bch (deux mémoires), indépendamment du filtre CC.
[OFF] | Conserve les données de mémoire Ach et Bch (huit mémoires) pour chaque filtre CC.

(Réglage d’usine : [ON])

### [AWB SANS À-COUPS]

Lorsque la position du commutateur <WHITE BAL> est modifiée, paramétrez l’heure jusqu’à la permutation en condition de balance des blancs à la position modifiée.

[RAPIDE] | Permute en condition de balance des blancs en une seconde environ.
[NORMAL] | Permute en condition de balance des blancs en deux secondes environ.
[LENT1] | Permute en condition de balance des blancs en trois secondes environ.
[LENT2] | Permute en condition de balance des blancs en dix secondes environ.
[LENT3] | Permute en condition de balance des blancs en 20 secondes environ.
[OFF] | Permute immédiatement.

(Réglage d’usine : [NORMAL])

### [ZONE AWB]

Permet de sélectionner la zone de détection pour effectuer le réglage automatique de la balance des blancs.

[25%] | Détecte 25% de la zone proche du centre de l’écran.
[50%] | Détecte 50% de la zone proche du centre de l’écran.
[90%] | Détecte 90% de la zone de l’écran.

(Réglage d’usine : [25%])

### [ATW]

Assigne le réglage de la fonction de suivi automatique des blancs au commutateur <WHITE BAL>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [Ach], [Bch], [PRE], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [VITESSE ATW]

Permet de définir la vitesse de contrôle de la fonction de suivi automatique des blancs.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [RAPIDE], [NORMAL], [LENT]

(Réglage d’usine : [NORMAL])

### [CIBLE ATW-R]

Permet de régler avec précision la sortie Rch pour la convergence avec la fonction de suivi automatique des blancs.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−10]…[+10]

(Réglage d’usine : [0])

### [CIBLE ATW-B]

Permet de régler avec précision la sortie Bch pour la convergence avec la fonction de suivi automatique des blancs.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−10]…[+10]

(Réglage d’usine : [0])

### [PRÉREG. BAL. BLANC]

Permet de définir la température de couleur à assigner à la position <PRST> du commutateur <WHITE BAL>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [3200K], [5600K], [VAR.]

(Réglage d’usine : [3200K])

### [BALANCE BLANC VAR.]

Permet de définir la valeur de [VAR.] dans [PRÉREG. BAL. BLANC].

Activé lorsque [PRÉREG. BAL. BLANC] est réglé sur [VAR.] et que le commutateur <WHITE BAL> est sur <PRST>.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- Lorsque la molette <CC FILTER> est réglée sur <A>

  - [2000K]…[15000K]

- Lorsque la molette <CC FILTER> est réglée sur <B>

  - [2380K]…[>15000K]

- Lorsque la molette <CC FILTER> est réglée sur <C>

  - [2730K]…[>15000K]

- Lorsque la molette <CC FILTER> est réglée sur <D>

  - [2890K]…[>15000K]

(Réglage d’usine : [3200K])

## [GAIN BOUTON UTILISATEUR]

### [S. GAIN]

Permet de sélectionner la valeur de super gain à activer lorsque [S. GAIN] est assigné à la touche USER.

- Lorsque [TOUT] est sélectionné, l’affichage change dans l’ordre suivant : [30dB], [36dB], [42dB], et gain normal à chaque pression sur la touche USER.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [30dB], [36dB], [42dB], [TOUT]

(Réglage d’usine : [TOUT])

### [SUPER GAIN NUMÉRIQUE]

Permet de sélectionner la valeur de super gain numérique à activer lorsque [SUPER GAIN NUMÉRIQUE] est assigné à la touche USER.

- Lorsque [TOUT] est sélectionné, l’affichage change dans l’ordre suivant : [6dB], [10dB], [12dB], [15dB], [20dB], [24dB], [28dB], [34dB], et gain normal à chaque pression sur la touche USER.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [6dB], [10dB], [12dB], [15dB], [20dB], [24dB], [28dB], [34dB], [TOUT]

(Réglage d’usine : [TOUT])

## [OPTIQUE/DIAPH]

### [NIVEAU DIAPH A.]

Définit la valeur cible de diaphragme automatique.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[100]

(Réglage d’usine : [50])

### [DIAPH A. PEAK/MOY.]

Définit le taux inclus dans la crête pour la norme de diaphragme automatique.

Plus le rapport est grand, plus il correspond à une crête dans la fenêtre de détection du diaphragme.

Plus le rapport est petit, plus il correspond à une valeur moyenne dans la fenêtre de détection du diaphragme.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[100]

(Réglage d’usine : [30])

### [FENETRE DIAPH A.]

Sélectionne la fenêtre de détection du diaphragme auto.

[NORMAL1] | Fenêtre autour du centre de l’écran.
[NORMAL2] | Fenêtre autour du bas de l’écran.
[CENTRE] | Fenêtre placée autour du centre de l’écran.

(Réglage d’usine : [NORMAL1])

### [NIVEAU DIAPH S]

Définit la valeur cible du super diaphragme (compensation de contre-jour).

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[100]

(Réglage d’usine : [70])

### [GAIN DIAPH]

Permet de définir s’il faut effectuer le réglage de [GAIN DIAPH] sur la caméra ou l’objectif.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [AP], [OPTIQUE]

(Réglage d’usine : [OPTIQUE])

### [VALEUR GAIN DIAPH]

Permet de sélectionner la valeur du réglage [GAIN DIAPH].

Ce réglage s’active lorsque [GAIN DIAPH] est réglé sur [AP].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[20]

(Réglage d’usine : [10])

## [RÉGLAGE OPTIQUE]

### [RÉGLAGE F2.8]

Le diaphragme est réglé sur F2.8 uniquement lorsque [ON] est sélectionné.

(Ajuste le diaphragme de sorte qu’il devienne F2.8 du côté de l’objectif)

Lors du passage à l’écran de réglage [RÉGLAGE F2.8], il commute de force sur [OFF].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

### [RÉGLAGE F16]

Le diaphragme est réglé sur F16 uniquement lorsque [ON] est sélectionné.

(Ajuste le diaphragme de sorte qu’il devienne F16 du côté de l’objectif)

Lors du passage à l’écran de réglage [RÉGLAGE F16], il commute de force sur [OFF].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [OFF])

## [RÉGLAGE FICHIER OPTIQUE]

REMARQUE

- Les données ajustées avec [RÉGLAGE FICHIER OPTIQUE] peuvent être sauvegardées en tant que fichier d’objectif sur la carte SD.

### [MODE RÉGLAGE FICHIER OPTIQUE]

Permet de sélectionner le mode pour régler l’objectif.

Lors du transfert depuis l’écran de réglage [MODE RÉGLAGE FICHIER OPTIQUE], il commute de force sur [OFF].

[ON] | Les gains de Rch et Bch réglés dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [RÉG. CONTRÔLE GAIN RB] et le niveau de taches lumineuses de Rch, Gch et Bch réglé dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [RÉG. CONTRÔLE RGB NOIR] sont désactivés.
[OFF] | Les gains de Rch et Bch réglés dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [RÉG. CONTRÔLE GAIN RB] et le niveau de taches lumineuses de Rch, Gch et Bch réglé dans le menu [FICHIER SCÈNE] → [RÉG. CONTRÔLE RGB NOIR] sont activés.

(Réglage d’usine : [OFF])

### [COMPENS. GAIN OPTIQUE R]

Corrige la sensibilité Rch de l’objectif à utiliser.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−200]…[200]

(Réglage d’usine : [0])

### [COMPENS. GAIN OPTIQUE B]

Corrige la sensibilité Bch de l’objectif à utiliser.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [−200]…[200]

(Réglage d’usine : [0])

### [FLARE OPTIQUE R]

Ajuste le niveau de tâches lumineuses Rch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[100]

(Réglage d’usine : [0])

### [FLARE OPTIQUE G]

Ajuste le niveau de tâches lumineuses Gch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[100]

(Réglage d’usine : [0])

### [FLARE OPTIQUE B]

Ajuste le niveau de tâches lumineuses Bch.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [0]…[100]

(Réglage d’usine : [0])

## [AGC]

Permet de définir l’opération de commande de gain automatique.

[ON] | Réalise l’opération de la fonction [AGC] qui règle automatiquement le gain de caméra.
[OFF] | Ne réalise pas l’opération de la fonction [AGC] qui règle automatiquement le gain de caméra.

(Réglage d’usine : [OFF])

REMARQUE

- Ce réglage est fixé sur [OFF] lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [MODE GAIN/ISO] → [ISO] est défini.

### [LIMITE AGC]

Permet de définir la valeur maximum de gain lors du fonctionnement de [AGC].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [3dB], [6dB], [12dB], [18dB]

(Réglage d’usine : [6dB])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [MODE GAIN/ISO] → [ISO] est défini.

### [POINT AGC]

Permet de définir la valeur F pour transférer le contrôle du diaphragme auto vers [AGC] lors du fonctionnement de [AGC].

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [F2.8], [F4.0], [F5.6]

(Réglage d’usine : [F4.0])

REMARQUE

- Ceci est indisponible lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [MODE GAIN/ISO] → [ISO] est défini.

## [CORRECT. TÂCHE NOIR]

### [CORRECT]

Active/Désactive la correction d’ombrage du noir.

Voici les éléments pouvant être réglés.

- [ON], [OFF]

(Réglage d’usine : [ON])

### [DÉTECTION]

Exécute la correction d’ombrage du noir.

## [CORRECT.TÂCHE BLANC]

[CORRECT] | Active/Désactive la correction de fond du blanc. Voici les éléments pouvant être réglés. [ON], [OFF] (Réglage d’usine : [ON])
[R H SAW] | Exécute la correction de fond du blanc manuellement. Ajuste des formes d’onde en dents de scie et des formes d’onde paraboliques des canaux RGB horizontalement et verticalement. Voici les éléments pouvant être réglés. [−255]…[255] (Réglage d’usine : [0])
[R H PARA]
[R V SAW]
[R V PARA]
[G H SAW]
[G H PARA]
[G V SAW]
[G V PARA]
[B H SAW]
[B H PARA]
[B V SAW]
[B V PARA]

## [RÉGLAGE CAC]

### [CONTRÔLE CAC]

Commute la compensation d’aberration chromatique (CAC) sur [ON]/[OFF].

[ON] | Exécute la compensation d’aberration chromatique.
[OFF] | N’exécute pas la compensation d’aberration chromatique.

(Réglage d’usine : [ON])

### [LISTE/SUPP.]

Affiche la liste du fichier CAC stocké dans la mémoire de la caméra ou supprime le fichier portant le numéro sélectionné dans la liste des fichiers CAC.

Voici les éléments pouvant être sélectionnés.

- [No1]…[No32]

Haut de page