- Haut
- Prise de vue
- Fonction de compensation de bande flash (FBC)
- Réglage de la fonction de compensation de bande flash

# Réglage de la fonction de compensation de bande flash

Assignez la fonction de compensation de bande flash aux touches USER.

Lorsque vous appuyez sur les touches USER auxquelles la fonction de compensation de bande flash a été assignée, la fonction s’active et le flash stroboscopique d’une caméra immobile, etc. peut être détecté et compensé.

Pour plus de détails, reportez-vous à la section « Attribution d’une fonction aux touches USER ».

Lorsque la fonction de compensation de bande flash est activée, [FBC1] ou [FBC2] s’affiche sur l’écran STATUS.

En mode [FBC1], il se peut que la bordure entre la partie claire et la partie sombre de l’image de bande flash et la bordure horizontale de l’image de compensation de bande flash se colorent.

La couleur de la ligne horizontale peut s’atténuer en mode [FBC2].

Vous pouvez passer au mode [FBC2] en appuyant sur la touche USER pendant au moins trois secondes.

([FBC2] s’affiche sur l’écran STATUS.)

REMARQUE

- Lorsque le flash stroboscopique s’allume, les phénomènes suivants peuvent se produire. Ils sont dus à la fonction de compensation de bande flash, mais ils ne constituent pas un dysfonctionnement.

  - Des sujets en mouvement peuvent soudain avoir l’air d’être à l’arrêt.

  - La résolution diminue dans des vidéos exposées à une lumière flash stroboscopique.

  - Des lignes horizontales apparaissent dans la prise de vue vidéo exposée à une lumière flash stroboscopique.

    (Il se peut que la ligne horizontale se colore.)

  - Il est possible que des bandes flash apparaissent uniquement sur les images prises au moment du flash.

    (Il se peut que la ligne horizontale de la bande flash se colore.)

- Le mode [FBC1] fonctionne la plupart du temps comme le mode [FBC] (affiché en tant que [FBC] sur l’écran STATUS) sur la caméra avec un micrologiciel de version inférieure à la Ver.3.00.

- Lors de l’utilisation du mode [FBC2], mettez à jour le micrologiciel de la caméra à la Ver.3.00 ou supérieure, puis procédez au réglage dans le menu [OPTION] → [RÉGLAGE CORRECT. TÂCHE NOIR]. Pour plus d’informations, reportez-vous à la page de téléchargement du micrologiciel.

## Utilisation de la fonction de compensation de bande flash

La fonction de compensation de bande flash est lancée quand il y a des changements importants de luminosité au bas de l’écran, indépendamment du fait qu’il y ait une lumière flash stroboscopique. La fonction de compensation de bande flash peut être activée selon l’environnement de prise de vue, par exemple lors d’un zoom avant puis arrière sur une fenêtre lumineuse. Ainsi, nous recommandons l’utilisation de cette fonction dans des environnements de prise de vue où l’éclairage par flash stroboscopique peut être anticipé.

Même si un éclairage par flash stroboscopique se déclenche, un effet suffisant de la fonction de compensation de bande flash peut ne pas être obtenu dans certains environnements de prise de vue.

## Conditions d’utilisation de la fonction de compensation de bande flash

- La fonction de compensation de bande flash peut être utilisée dans les conditions pendant lesquelles les fonctions d’obturateur électronique et de super gain numérique n’opèrent pas.

- Même si la fonction de compensation de bande flash est activée, elle est momentanément désactivée si la caméra passe dans un mode dans lequel la fonction de compensation de bande flash ne peut pas être utilisée.

  Pour pouvoir réutiliser la fonction, revenez dans un mode permettant d’utiliser la fonction de compensation de bande flash. La fonction de compensation de bande flash est automatiquement activée.

  La fonction de compensation de bande flash est désactivée dès la mise hors tension de la caméra.

## Fonctionnement de la fonction de compensation de bande flash (mode [FBC1]/[FBC2])

- Pour passer au mode [FBC1] ou [FBC2], actionnez la touche USER comme suit :

  - Passage au mode [FBC1] : appuyez sur la touche USER une fois pour passer au mode [FBC1]. Une pression unique sur la touche USER en mode [FBC1] désactive le mode [FBC1].

  - Passage au mode [FBC2] : appuyez sur la touche USER pendant au moins trois secondes pour passer au mode [FBC2]. Une pression sur la touche USER pendant au moins trois secondes en mode [FBC2] désactive le mode [FBC2].

  Une pression sur la touche USER pendant au moins trois secondes en mode [FBC1] ne permet pas de passer au mode [FBC2]. Une pression unique sur la touche USER en mode [FBC2] ne permet pas de passer au mode [FBC1].

- Des distorsions ou une image noire peuvent apparaître lors du passage au mode [FBC2]. L’affichage d’une image stable peut prendre quatre à cinq secondes environ.

- Le passage au mode [FBC2] est activé uniquement lorsque le menu [SYSTÈME] → [FORMAT ENREG.] est réglé sur l’un des paramètres suivants :

  [2160-59.94p], [1080-59.94p], [1080-59.94i], [720-59.94p], [2160-50.00p], [1080-50.00p], [1080-50.00i], [720-50.00p]

  (Lorsqu’il est réglé sur un autre paramètre que les paramètres précédents, la caméra ne passe pas au mode [FBC2], même après l’opération de passage au mode [FBC2])

- L’obturateur électronique ne fonctionne pas en mode [FBC2] (l’obturateur électronique est toujours éteint).

- Si l’alimentation est coupée en mode [FBC1] (ou [FBC2]), le mode [FBC1] (ou [FBC2]) se désactive lors de la remise sous tension.

- Après le passage au mode [FBC2], effectuez la balance des noirs automatique (ABB) avec le commutateur <AUTO W/B BAL>.

- L’image de bande flash tend à apparaître plus en mode [FBC2] qu’en mode [FBC1]. Lorsque vous filmez un sujet en mouvement rapide ou lors du déplacement rapide de la caméra pendant une prise de vue panoramique, il se peut que le sujet soit filmé légèrement incliné (l’utilisation est recommandée lorsque le sujet ne fait pas de grands mouvements).

Haut de page