- Haut
- Connexion réseau
- Fonction NDI|HX
- Réglages de la caméra

# Réglages de la caméra

## Spécification des paramètres réseau

Permet de procéder au réglage du réseau local câblé. (Réglages du réseau local câblé)

## Réglage relatif à la fonction NDI|HX

Réglez le menu [SYSTÈME] → [FRÉQUENCE]/[FORMAT ENREG.].

- Pour plus de détails sur les éléments de réglage, reportez-vous à la section « Réglages lors de l’utilisation de la fonction NDI|HX ».

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU] → [NDI|HX].

La fonction NDI|HX est sélectionnée. La caméra redémarre automatiquement.

Réglez le format de la diffusion continue avec le menu [RÉSEAU] → [NDI|HX] → [FORMAT STREAMING].

Cet élément ne peut pas être utilisé lorsque UHD est sélectionné.

REMARQUE

- La fonction NDI|HX est disponible lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies.

  - Le menu a été défini conformément à la section « Réglages lors de l’utilisation de la fonction NDI|HX »

  - Certaines fonctions d’enregistrement spéciales sont désactivées

- Lorsque la fonction NDI|HX est activée, elle commute sur le menu [RÉSEAU] → [UTILITÉ] → [RÉGLAGE IP FACILE] → [ILLIMITÉ].

- Lorsque le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] est réglé sur [HLG], la vidéo est diffusée après la conversion d’une plage dynamique élevée en une plage dynamique standard.

- Lorsque le menu [SYSTÈME] → [PARAM. COULEUR] est réglé sur [V-Log], la vidéo est diffusée après la conversion de V-Log en V-709.

#### Réglages lors de l’utilisation de la fonction NDI|HX

Menu [SYSTÈME] | Menu [RÉSEAU] → [NDI|HX]
--- | ---
[FRÉQUENCE] | [FORMAT ENREG.] | [FORMAT STREAMING]
[59.94Hz] | [1080-59.94p/AVC-I100] [1080-59.94p/AVC-I422] [1080-59.94p/AVC-G25] [1080-59.94p/AVC-G12] [1080-59.94p/422LongGOP 100M] [1080-59.94p/422ALL-I 200M] | [1920×1080-60fps 24M] [1920×1080-60fps 16M] [1920×1080-60fps 10M] (Réglage d'usine) [1920×1080-60fps 8M] [1280×720-60fps 14M] [1280×720-60fps 10M] [1280×720-60fps 6M]
| [1080-59.94i/AVC-I200] [1080-59.94i/AVC-I100] [1080-59.94i/AVC-I50] [1080-59.94i/AVC-G50] [1080-59.94i/AVC-G25] [1080-59.94i/AVC-G12] [1080-29.97p/422LongGOP 50M] [1080-29.97p/422ALL-I 100M] [1080-59.94i/422LongGOP 50M] [1080-59.94i/422ALL-I 100M] | [1920×1080-30fps 14M] [1920×1080-30fps 10M] (Réglage d'usine) [1920×1080-30fps 6M] [1280×720-30fps 8M] [1280×720-30fps 4M] [1280×720-30fps 2M]
| [720-59.94p/AVC-I200] [720-59.94p/AVC-I100] [720-59.94p/AVC-I50] [720-59.94p/AVC-G50] [720-59.94p/AVC-G25] [720-59.94p/AVC-G12] | [1280×720-60fps 14M] [1280×720-60fps 10M] (Réglage d'usine) [1280×720-60fps 6M]
[50.00Hz] | [1080-50.00p/AVC-I100] [1080-50.00p/AVC-I422] [1080-50.00p/AVC-G25] [1080-50.00p/AVC-G12] [1080-50.00p/422LongGOP 100M] [1080-50.00p/422ALL-I 200M] | [1920×1080-50fps 24M] [1920×1080-50fps 16M] [1920×1080-50fps 10M] (Réglage d'usine) [1920×1080-50fps 8M] [1280×720-50fps 14M] [1280×720-50fps 10M] [1280×720-50fps 6M]
| [1080-50.00i/AVC-I200] [1080-50.00i/AVC-I100] [1080-50.00i/AVC-I50] [1080-50.00i/AVC-G50] [1080-50.00i/AVC-G25] [1080-50.00i/AVC-G12] [1080-25.00p/422LongGOP 50M] [1080-25.00p/422ALL-I 100M] [1080-50.00i/422LongGOP 50M] [1080-50.00i/422ALL-I 100M] | [1920×1080-25fps 14M] [1920×1080-25fps 10M] (Réglage d'usine) [1920×1080-25fps 6M] [1280×720-25fps 8M] [1280×720-25fps 4M] [1280×720-25fps 2M]
| [720-50.00p/AVC-I200] [720-50.00p/AVC-I100] [720-50.00p/AVC-I50] [720-50.00p/AVC-G50] [720-50.00p/AVC-G25] [720-50.00p/AVC-G12] | [1280×720-50fps 14M] [1280×720-50fps 10M] (Réglage d'usine) [1280×720-50fps 6M]

## Activation de la fonction NDI|HX

Procédez au réglage pour la fonction NDI|HX, puis activez la fonction NDI|HX en vous référant aux informations figurant dans le site Web de NewTek, etc. [NDI|HX] s’affiche dans le menu [RÉSEAU] → [NDI|HX] → [ACTIVATION] lorsque la fonction NDI|HX est activée.

REMARQUE

- Une fois définie, la fonction NDI|HX reste activée, sauf si les informations d’activation enregistrées sur la caméra sont supprimées.

- Pour activer la fonction NDI|HX de la caméra à l’aide de l’outil de NewTek, il est nécessaire de sélectionner [NDI|HX] dans le menu [RÉSEAU] → [FONCT. RÉSEAU].

## Diffusion continue avec Multicast

Une diffusion continue peut être distribuée à plusieurs commutateurs compatibles NDI|HX via un routeur pris en charge, etc. lorsque la fonction Multicast est utilisée.

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [NDI|HX] → [MULTICAST] → [ACTIVER].

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [NDI|HX], puis spécifiez [ADRESSE DE MULTICAST] et [PORT DE MULTICAST].

- Définissez [ADRESSE DE MULTICAST] dans la plage suivante.

  IPv4 : 224.0.1.0 à 239.255.255.254

  IPv6 : adresse Multicast commençant par FF

- Sélectionnez [PORT DE MULTICAST] dans la plage de 1024 à 50000.

REMARQUE

- Celui auquel est ajouté +1 à la fin de l’adresse Multicast spécifiée est également utilisé pour NDI|HX.

- Désactivez la carte LAN à ne pas utiliser lors de la réception de l’image Multicast à afficher sur un ordinateur sur lequel plusieurs cartes LAN sont installées.

- La plage de diffusion continue peut être réglée avec le menu [RÉSEAU] → [STREAMING] → [NDI|HX] → [TTL/LIMITE HOP]. Pour plus de détails, contactez l’administrateur du réseau.

## Utilisation de la fonction NDI|HX

Commandez la caméra en utilisant le commutateur compatible NDI|HX.

REMARQUE

- La diffusion continue peut s’arrêter si le réglage de l’heure ou de la date a lieu pendant la diffusion continue.

- Attention, car l’image de diffusion continue peut être émise accidentellement selon l’environnement de système permettant la diffusion et le réglage du service et du système utilisé.

## Désactivation de la fonction NDI|HX

Sélectionnez le menu [RÉSEAU] → [NDI|HX] → [EFFACER ACTIVATION].

Les informations d’activation enregistrées sur la caméra sont supprimées.

Une fois les informations d’activation supprimées, la fonction NDI|HX est indisponible jusqu’à la réactivation de la fonction NDI|HX.

Haut de page