- Haut
- Prise de vue
- Réglage des données temporelles
- Verrouillage externe du code temporel

# Verrouillage externe du code temporel

Le générateur de code temporel interne de la caméra peut être verrouillé sur un générateur de code temporel externe. De plus, le générateur de code temporel d’un appareil externe peut être verrouillé sur le générateur de code temporel interne de la caméra.

## Exemple de connexions pour verrouillage externe

Comme sur le schéma, connectez à la fois le signal vidéo de référence et le code temporel de référence.

Pour plus de détails sur le signal de référence et le Genlock, reportez-vous à la section « Sélection du signal de référence externe et réglage du Genlock ».

#### Lors d’un verrouillage sur un signal externe

Signal vidéo de référence

Borne <GENLOCK IN>

Code temporel de référence

Borne <TC IN/OUT>

## Procédure de verrouillage externe

Pour verrouiller le code temporel en externe, suivez les étapes suivantes.

Positionnez le commutateur <TCG> sur <F-RUN>.

Positionnez le commutateur <DISPLAY> sur <TC>.

Effectuez le réglage dans le menu [AUTRES] → [GENLOCK] → [GENLOCK] → [ENTRÉE GL].

Effectuez le réglage dans le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [SEL TC IN/OUT] → [TC IN].

Entrez un code temporel de référence et un signal vidéo en relation de phase (conformément à la fiche technique du code temporel) aux bornes <TC IN/OUT> et <GENLOCK IN>.

Le générateur de code temporel intégré est verrouillé sur le code temporel de référence. Quand environ dix secondes se sont écoulées après le verrouillage, l’état verrouillé en externe est maintenu même si le code temporel de référence provenant du périphérique externe est déconnecté.

- Lorsque le signal de référence de l’entrée du verrouillage du générateur (genlock) est interrompu, l’enregistrement ne peut pas être exécuté normalement. [PAUSE TEMPORAIRE]/[SIGN. IRRÉGULIER] s’affiche sur l’écran du viseur, et le clip est divisé. La continuité du code temporel n’est pas garantie. L’enregistrement reprendra quand le signal reviendra à la normale.

- Lorsque le code temporel est verrouillé en externe, le code temporel est instantanément verrouillé sur le code temporel externe, et une valeur identique à celle du code temporel externe s’affiche dans la zone d’affichage du compteur. Avant de lancer l’enregistrement, attendez quelques secondes que le générateur de synchronisation se soit stabilisé. En outre, verrouillez le code temporel sur le signal de la borne <TC IN/OUT>.

- Pour un verrouillage externe en mode 23,98p, veillez à saisir des codes temporels en temps non réel. Un verrouillage externe est impossible en temps réel. Lorsque le verrouillage externe est activé, les images peuvent sembler corrompues. Cependant, c’est une opération de correspondance du cycle de 5 images, donc il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement.

- Lorsque le réglage se fait sur le menu [ENREGISTREMENT] → [PRÉ ENR.] → [ON], les images interrompues ou les codes temporels arrêtés peuvent être enregistrés si le code temporel est verrouillé en asservissement en entrant un code temporel externe dans la borne <TC IN/OUT> juste avant l’enregistrement.

Haut de page