- Haut
- Préparation
- Montage et ajustement de l’objectif
- Fonction de compensation d’ombrage des blancs

# Fonction de compensation d’ombrage des blancs

## Ajustement de l’ombrage des blancs

C’est une méthode de combinaison de la forme d’onde formée par dent de scie et de la forme d’onde de parabole pour compenser une forme d’onde plus plate basée sur les formes d’onde respectives R, G et B du signal vidéo.

Nous recommandons d’ajuster les formes d’onde R, G et B dans des directions horizontales et verticales tout en les surveillant sur le moniteur de forme d’onde.

Avant de régler le fond du blanc, assurez-vous d’annuler [SUPER GAIN NUMÉRIQUE] et [ZOOM NUM] réglés sur la touche USER.

Avant la compensation de l’ombrage des blancs

Après la compensation de l’ombrage des blancs

Réglez la caméra pour l’ajustement.

Montez l’objectif sur la caméra.

- Assurez-vous de connecter le câble de l’objectif.

Positionnez le commutateur <SHUTTER> sur <OFF> et le commutateur <GAIN> sur <L> (0 dB).

Si l’objectif est équipé d’une fonction de multiplicateur, relâchez la fonction de multiplicateur.

Vérifiez que le menu [FICHIER SCÈNE] → [SÉL. MODE GAMMA] → [HD] est défini.

Vérifiez que le menu [SORTIE VIDÉO / LCD / VF] → [EI ASSIST] est défini comme suit.

- Modifiez le réglage s’il est différent.

  [DETECT ZEBRA 1] :[70%]

  [DETECT ZEBRA 2] :[85%]

  [ZEBRA 2] :[SPOT]

Positionnez le commutateur <ZEBRA> du viseur sur <ON>.

Réglez l’écran.

Filmez une feuille de papier blanc uniforme pour l’écran complet.

Réglez l’ouverture de l’objectif sur manuel, et ajustez-la pour que le motif zébré couvre la totalité de l’écran du viseur.

- Assurez-vous que le contrôle d’ouverture de l’objectif est entre F4 et F11.

- Ajustez la position de l’éclairage car le motif zébré ne couvrira pas tout l’écran si l’éclairage n’est pas uniforme.

- Faites les ajustements nécessaires pour éviter que plusieurs sources de lumière avec différentes températures de couleur (par exemple des lumières fluorescentes et un éclairage halogène) n’éclairent le papier blanc.

Ajustez la balance des blancs / balance des noirs.

Positionnez le commutateur <WHITE BAL> sur <A> ou <B>, et utilisez le commutateur <AUTO W/B BAL> pour effectuer l’ajustement de la balance des blancs automatique (AWB).

Utilisez le commutateur <AUTO W/B BAL> pour ajuster la balance des noirs automatiquement (ABB).

Utilisez le commutateur <AUTO W/B BAL> pour ajuster à nouveau la balance des blancs automatiquement (AWB).

Recommencez les étapes 2 à 2.

Ajustez l’ombrage des blancs.

Réglez tous les éléments suivants dans le menu [CAMÉRA] → [CORRECT.TÂCHE BLANC] pour générer une forme d’onde aussi plane que possible.

- [R H SAW]

- [R H PARA]

- [R V SAW]

- [R V PARA]

- [G H SAW]

- [G H PARA]

- [G V SAW]

- [G V PARA]

- [B H SAW]

- [B H PARA]

- [B V SAW]

- [B V PARA]

Si l’objectif est équipé d’une fonction de multiplicateur, enclenchez la fonction de multiplicateur et répétez les étapes 2 à 5.

Des valeurs d’ajustement sont enregistrées sur la caméra en tant que données de fichier d’objectif simple en utilisant deux motifs pour quand l’objectif est équipé et n’est pas équipé d’une fonction de multiplicateur.

Des valeurs d’ajustement sont enregistrées dans la mémoire, de sorte qu’il n’y ait pas besoin de rajuster l’ombrage des blancs même après l’arrêt de la caméra.

REMARQUE

- Une coloration peut survenir dans la direction verticale près de l’endroit où l’ouverture de l’objectif est ouverte (OPEN) même lorsque le fond du blanc a été ajusté, mais ceci est inhérent aux systèmes optiques. Ceci ne constitue pas un dysfonctionnement.

- Comme les éclairages fluorescents, les lampes au mercure et d’autres types d’éclairage similaires ont tendance à clignoter, utilisez une source de lumière qui est moins sujette au clignotement, comme la lumière du soleil ou un éclairage halogène.

- Ajustez la position de l’éclairage etc. lorsque l’ouverture de l’objectif n’est pas entre F4 et F11.

- Veillez à laisser le commutateur <SHUTTER> sur <OFF>.

Haut de page