- Haut
- Prise de vue
- Réglage des données temporelles
- Réglage des bits d’utilisateur

# Réglage des bits d’utilisateur

Réglez les bits d’utilisateur à enregistrer.

Sélectionnez les bits d’utilisateur à enregistrer dans le menu [ENREGISTREMENT] → [TC/UB] → [MODE UB].

[VITESSE IMG] | Permet de sélectionner les informations d’image (comme la fréquence d’images) de la caméra.
[UTILISATEUR] | Permet de sélectionner les bits d’utilisateur définis.
[HEURE] | Permet de sélectionner l’heure locale. (hh, mm, ss) (heure, minutes, secondes)
[DATE] | Permet de sélectionner la date et l’heure locales. (YY, MM, DD, hh) (Année, Mois, Jour, heure)
[TC] | Enregistre la valeur de code temporel sous la forme de bits d’utilisateur.
[NOM CLIP] | Enregistre la valeur que CAM INDEX (un caractère) et CARD COUNT (nombre à trois chiffres) ont convertie en code de caractères ASCII. Activé uniquement lorsque le menu [SYSTÈME] → [FORMAT FICHIER] → [MOV] est défini.

## Fonction de mémoire des bits d’utilisateur

Le réglage des contenus des bits d’utilisateur est automatiquement enregistré, et conservé même si l’alimentation est réglée sur < > (veille).

Haut de page