- Haut
- Prise de vue
- Affichage de l’état du viseur
- Affichage de l’écran pendant la lecture

# Affichage de l’écran pendant la lecture

1. Affichage du code temporel

   Affiche les données temporelles sélectionnées avec le commutateur <DISPLAY>.

   - [TCR :::] : affiche le code temporel.

   - [UBR ] : affiche les bits d’utilisateur.

   - [CLP :::] : affiche la valeur de compteur du clip en cours de lecture.

2. Nom du clip

   Affiche le nom du clip en cours de lecture avec un maximum de huit caractères en partant du début.

3. État de la lecture

   Affiche l’état de lecture.

   S’affiche uniquement au cours de la lecture.

   - : arrêt

   - : lecture

   - : pause

   - : position de début de la lecture

   - : position de fin de la lecture

   - : lecture en avance rapide (vitesse 10x)

   - : lecture en avance rapide (vitesse 20x)

   - : lecture en retour rapide (vitesse 10x)

   - : lecture en retour rapide (vitesse 20x)

   - : lecture lente/image par image

   - : lecture inversée lente/rembobinage image par image

4. Icône d’enregistrement de l’image fixe

   Touchez l’icône pendant la lecture ou la pause pour enregistrer la scène en tant qu’image fixe.

5. Barre de lecture directe

   Affiche la position générale qui est lue.

6. Icône de navigation de lecture

   Fonctionne en touchant l’icône.

   - : lecture en avance rapide

   - : lecture en retour rapide

   - : arrêt

   - / : lecture/pause

Haut de page