- Haut
- Préparation
- Montage et ajustement de l’objectif
- Réglage du foyer arrière de l’objectif

# Réglage du foyer arrière de l’objectif

Si la mise au point des images n’est pas nette en positions telephoto et grand-angle pendant les opérations de zoom, ajustez le foyer arrière (distance entre la monture de l’objectif et la surface de formation de l’image).

Une fois ajusté, le foyer arrière n’a pas besoin d’être de nouveau ajusté tant que vous ne changez pas l’objectif.

REMARQUE

- Consultez le mode d’emploi de l’objectif pour obtenir des conseils sur les méthodes d’ajustement et sur les positions des composants de l’objectif.

Environ 3 m

Montez l’objectif sur la caméra.

Assurez-vous de connecter le câble de l’objectif.

Réglez le diaphragme de l’objectif sur manuel, et ouvrez complètement le diaphragme.

Placez le graphique d’ajustement du foyer arrière à environ 3 m de l’objectif et ajustez l’éclairage sur le graphique pour obtenir un niveau de sortie d’image approprié.

Si le niveau d’image est trop élevé, utilisez les filtres ou l’obturateur.

Desserrez la vis de serrage F.f (Mise au point du foyer).

Réglez la bague de zoom sur la position telephoto de fin, manuellement ou électriquement.

Pointez l’objectif sur le tableur d’ajustement du foyer arrière et tournez la bague de distance pour effectuer la mise au point du tableur.

Positionnez la bague de zoom sur la position grand-angle de fin et tournez la bague F.f (mise au point du foyer) pour effectuer la mise au point.

Ce faisant, ne bougez pas la bague de distance.

Répétez les étapes 5 à 7 jusqu’à ce que l’objectif soit mis au point dans les positions téléphoto et grand-angle.

Serrez bien la vis de la bague de serrage F.f (Mise au point du foyer).

REMARQUE

- La bague F.b (foyer arrière de l’objectif) peut être indiquée sur certains objectifs comme la bague F.f (mise au point du foyer).

Haut de page